确保运营商提供为NAT1网络
NAT1有几种对应的说法，例如：NAT1、Full Cone、全锥型

检测自身网络是NAT几
工具菜单选中NAT类型检测对话框，点击开始检测即可

公网IP绿灯下是否还需要进行UDP打洞
不需要，TCP直连端口开放连接性效果最好，有公网单独走TCP更好，就没必要使用UDP传输协议（具体原因下方有说，UDP会受QOS影响）

UTP和UDP有什么关系
UDP是四层传输协议，UTP是七层应用协议，建立在UDP基础上实现，打洞是UDP实现的，UTP自然就也可以同步打洞了

为什么启用UTP后连接成功后传输速度这么慢
UTP是建立在UDP基础上的，UDP经常被黑客利用作于DDOS攻击，自然在全世界任何一个网络提供商都不受欢迎，所以UTP确实存在被运营商QOS问题，需要后续版本加强加密然后传输

其它BT软件支持UDP打洞吗
没有，经过严格测试过utorrent，qbittorrent，deluge，transmission，libtorrent均不支持NAT1 UDP打洞
比特彗星1.81版本是全世界第一款成功做出来支持NAT1 UDP打洞的BT软件

如何启用该版本的UDP打洞功能
内网IP用户想尝试，请在”选项-BT下载-为BT连接启用UTP传输协议“改为自动检测（目前版本保持默认值为禁止状态，等待后续优化传输速率）
