// 16-235 -> 0-255 [SD][HD]=ps_2_0
// Code from MPC-HC

sampler s0 : register(s0);

#define const_1 (16.0/255.0)
#define const_2 (255.0/219.0)

float4 main(float2 tex : TEXCOORD0) : COLOR {
	// original pixel
	float4 c0 = tex2D(s0,tex);

	return((c0 - const_1) * const_2);
}