3. Instalacja sterownika i deinstalacja

3.1. Jak zainstalować sterownik do drukarki Windows

Oprogramowanie instalacyjne sterownika Windows zapewnia dwie metody instalacji: instalację za pomocą jednego kliknięcia myszką i instalację ręczną. Zalecamy instalację za pomocą jednego kliknięcia myszką, co może pomóc w automatycznej instalacji sterownika w szybszy i wygodniejszy sposób. W przypadku problemów z instalacją za pomocą jednego kliknięcia, należy spróbować instalacji ręcznej.

| Uwaga: | • Funkcje interfejsu instalacji sterownika różnią się ze względu na różne modele, schematy są tylko dla odniesienia.

3.1.1. Instalacja jednym klinknięciem

Instalacja za pomocą jednego kliknięcia zapewnia trzy metody instalacji: podłączenie drukarki za pomocą kabla USB, podłączenie drukarki za pomocą sieci przewodowej oraz podłączenie drukarki za pomocą sieci bezprzewodowej. Możesz wybrać jedną z nich w zależności od swoich przyzwyczajeń.

3.1.1.1. Metoda I: Podłączenie drukarki za pomocą kabla USB.

1. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, włącz drukarkę i komputer.

2. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

3. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

4. Kliknij przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem" w metodzie I i przejdź do procesu instalacji. Proces może wymagać czasu, a czas trwania jest związany z konfiguracją komputera, należy cierpliwie czekać.

5. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

3.1.1.2. Sposób II: Podłącz drukarkę za pomocą sieci przewodowej.(Dla modelu przewodowy)

1. Włącz drukarkę i komputer.

2. Podłącz komputer do sieci przewodowej.

3. Podłącz kabel sieciowy do podłączenia drukarki do interfejsu sieciowego, upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci, co komputer (Jak skonfigurować sieć można znaleźć w rozdziale 4 ).

4. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

5. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

6. Kliknij na przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem" w Sposobie II i zainstaluj sterownik.

| Uwaga: | •Przed kliknięciem przycisku, można kursorem myszy najechać na przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem", aby sprawdzić informacje zawarte w oknie dialogowym w celu potwierdzenia, czy dana drukarka jest tą, którą należy zainstalować poprzez adres IP. • Adres IP drukarki można sprawdzić na „Stronie konfiguracji sieci"(Informacje na temat drukowania znajdują się w Rozdziale 9.1.1.3).

• Kliknij przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem", aby przejść do procesu instalacji, jeśli program wyszukał tylko jedną drukarkę. Proces ten może wymagać czasu, a czas jego trwania jest związany z konfiguracją komputera. Proszę cierpliwie czekać.

• Jeśli program wyszukał kilka drukarek, kliknij przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem", a pojawi się interfejs listy drukarek. Wybierz potrzebną drukarkę zgodnie z jej przewodowym adresem sieciowym lub identyfikatorem hosta.

| Uwaga: | • Jeśli drukarka nie jest wyświetlana na liście, kliknij przycisk „Odśwież", aby ponownie wyszukać. Jeśli nie zostanie znaleziona, sprawdź, czy drukarka i komputer znajdują się w tej samej sieci. • Gdy adres IP drukarki zmieni się pod sterownikiem drukarki zainstalowanym z identyfikatorem hosta, można również drukować bezpośrednio bez ponownej instalacji sterownika. Aby zainstalować sterownik drukarki z identyfikatorem hosta, należy zaznaczyć opcję „Zainstaluj drukarkę na liście z identyfikatorem hosta".

7. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

3.1.1.3. Sposób trzeci: Podłącz drukarkę za pomocą sieci bezprzewodowej (Dotyczy modelu bezprzewodowego)

Podczas instalacji oprogramowania sterownika drukarki sprawdź, czy drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową. W przypadku odłączenia urządzenia należy je zainstalować zgodnie z rozdziałem 3.1.1.3.1Jeśli jest podłączone,należy go zainstalować zgodnie z rozdziałem 3.1.1.3.2

| Uwaga: | •Można wydrukować „Stronę konfiguracji sieci" w celu potwierdzenia stanu połączenia sieciowego drukarki, aby sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do sieci Informacje na temat drukowania znajdują się w Rozdziale 9.1.1.3).

3.1.1.3.1. Drukarka nie jest połączona z siecią bezprzewodową.

3.1.1.3.1.1. Skonfiguruj sieć bezprzewodową za pomocą kabla USB i zainstaluj sterownik.

Ponieważ niektóre komputery nie są wyposażone w funkcję sieci bezprzewodowej, ta sekcja jest podzielona na „Podłącz komputer do routera przez WiFi" i „Podłącz komputer do routera przez połączenie przewodowe" w celu wprowadzenia procesu instalacji.

I． Połącz komputer z routerem poprzez sieć WiFi

1. Komputer jest już połączony z routerem przez WiFi.

2.Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, a następnie włącz drukarkę.

3. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

4. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

5. Kliknij przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem" w metodzie III, aby zainstalować sterownik.

| Uwaga: | •Przed kliknięciem przycisku, można kursorem myszy najechać na przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem", aby sprawdzić informacje zawarte w oknie dialogowym w celu potwierdzenia, czy dana drukarka jest tą, którą należy zainstalować poprzez adres IP. • Adres IP drukarki można sprawdzić na „Stronie konfiguracji sieci"(Informacje na temat drukowania znajdują się w Rozdziale 9.1.1.3).

• Kliknij przycisk „Instalacja za pomocą jednego kliknięcia", jeśli program wyszukał tylko jedną drukarkę i rozpocznij proces instalacji, aby zakończyć automatyczną konfigurację sieci i instalację sterownika.

• Jeśli program wyszukał kilka drukarek, kliknij przycisk „Instalacja jednym kliknięciem", a pojawi się interfejs listy drukarek. Wybierz opcję „Skonfiguruj drukarkę za pomocą WiFi przez USB i zainstaluj" i wybierz drukarkę USB, kliknij przycisk „Potwierdź" i rozpocznij proces instalacji, aby zakończyć automatyczną konfigurację sieci i instalację sterownika.

| Uwaga: | • Gdy adres IP drukarki zmieni się pod sterownikiem drukarki zainstalowanym z identyfikatorem hosta, można również drukować bezpośrednio bez ponownej instalacji sterownika. Aby zainstalować sterownik drukarki z identyfikatorem hosta, należy zaznaczyć opcję „Zainstaluj drukarkę na liście z identyfikatorem hosta".

6. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

II．Podłącz komputer do routera za pomocą kabla sieciowego.

1. Podłącz komputer do routera za pomocą kabla sieciowego. 。

2.Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, a następnie włącz drukarkę.

3. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

4. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

5. Kliknij przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem" w metodzie III, aby zainstalować sterownik.

| Uwaga: | •Przed kliknięciem przycisku, można kursorem myszy najechać na przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem", aby sprawdzić informacje zawarte w oknie dialogowym w celu potwierdzenia, czy dana drukarka jest tą, którą należy zainstalować poprzez adres IP. • Adres IP drukarki można sprawdzić na „Stronie konfiguracji sieci"(Informacje na temat drukowania znajdują się w Rozdziale 9.1.1.3).

• Kliknij przycisk „Instalacja za pomocą jednego kliknięcia", jeśli program wyszukał tylko jedną drukarkę; jeśli pojawi się interfejs konfiguracji sieci bezprzewodowej, wprowadź potrzebny identyfikator SSID i hasło, a następnie kliknij przycisk „Potwierdź", aby rozpocząć proces instalacji. Proces może wymagać czasu, a czas jest związany z konfiguracją komputera, należy cierpliwie czekać.

• Jeśli oprogramowanie wyszukało więcej niż jedną drukarkę, pojawi się interfejs listy drukarek, w którym należy skonfigurować bieżącą drukarkę podłączoną kablem USB do sieci bezprzewodowej i zainstalować sterownik. Wybierz interfejs listy drukarek „Konfiguruj drukowanie przez USB i zainstaluj" i sprawdź opcję drukarki USB. Po kliknięciu przycisku „Potwierdź" pojawi się interfejs konfiguracji sieci bezprzewodowej. Wprowadź nazwę SSID sieci bezprzewodowej i hasło, a następnie kliknij przycisk „Potwierdź", aby rozpocząć proces instalacji. Proszę cierpliwie czekać.

| Uwaga: | • Gdy adres IP drukarki zmieni się pod sterownikiem drukarki zainstalowanym z identyfikatorem hosta, można również drukować bezpośrednio bez ponownej instalacji sterownika. Aby zainstalować sterownik drukarki z identyfikatorem hosta, należy zaznaczyć opcję „Zainstaluj drukarkę na liście z identyfikatorem hosta".

6. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

3.1.1.3.1.2. Podłącz komputer do drukarki za pośrednictwem sieci WiFi i zainstaluj sterownik.

Podłącz komputer do drukarki za pomocą bezpośredniego połączenia WiFi. Dotyczy to sieci bezprzewodowej bez trybu infrastruktury, ale nadal wymaga scenariusza tymczasowego użytkowania drukarki przez sieć bezprzewodową. Do drukarki można bezpośrednio podłączyć komputer wyposażony w funkcję bezprzewodową w celu realizacji funkcji drukowania.

1. Włącz komputer i zasilania drukarki.

2. Komputer podłączony do WiFi Direct sieci drukarki (jak skonfigurować, patrz rozdział 5.2.2 ).

3. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

4. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

5. Kliknij przycisk „Instalacja za pomocą jednego kliknięcia" poniżej Kliknij przycisk „Instalacja za pomocą jednego kliknięcia" poniżej Metody 3 i przejdź do procesu instalacji. Proces może potrwać trochę dłużej, a czas ten jest związany z konfiguracją komputera.

6. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

3.1.1.3.2. Drukarka jest już podłączona do sieci bezprzewodowej.

1.Drukarka jest już podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować „Stronę konfiguracji sieci", aby sprawdzić (patrz Rozdziale 9.1.1.3aby dowiedzieć się, jak drukować).

2. Podłącz komputer do sieci drukarki.

3. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

4. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

5. Kliknij przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem" w metodzie III, aby zainstalować sterownik.

| Uwaga: | •Przed kliknięciem przycisku, można kursorem myszy najechać na przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem", aby sprawdzić informacje zawarte w oknie dialogowym w celu potwierdzenia, czy dana drukarka jest tą, którą należy zainstalować poprzez adres IP. • Adres IP drukarki można sprawdzić na „Stronie konfiguracji sieci"(Informacje na temat drukowania znajdują się w Rozdziale 9.1.1.3).

• Kliknij przycisk „Instalacja za 1 naciśnięciem", aby przejść do procesu instalacji, jeśli program wyszukał tylko jedną drukarkę. Proces ten może wymagać czasu, a czas jego trwania jest związany z konfiguracją komputera. Proszę cierpliwie czekać.

• Jeśli oprogramowanie wyszukało kilka drukarek, pojawi się interfejs listy drukarek. Wybierz żądaną drukarkę zgodnie z jej przewodowym adresem sieciowym lub identyfikatorem IP hosta.

| Uwaga: | • Jeśli drukarka nie jest wyświetlana na liście, kliknij przycisk „Odśwież", aby ponownie wyszukać. Jeśli nie zostanie znaleziona, sprawdź, czy drukarka i komputer znajdują się w tej samej sieci.(Zobacz rozdział 5.3,aby dowiedzieć się, jak sprawdzić) • Gdy adres IP drukarki zmieni się pod sterownikiem drukarki zainstalowanym z identyfikatorem hosta, można również drukować bezpośrednio bez ponownej instalacji sterownika. Aby zainstalować sterownik drukarki z identyfikatorem hosta, należy zaznaczyć opcję „Zainstaluj drukarkę na liście z identyfikatorem hosta".

6. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

3.1.2. Instalacja ręczna

• Przed instalacją sterowników, trzeba znać swój model drukarki, należy zapoznać się z drukarką i widoku nazwy produktu informacje, aby dowiedzieć się model drukarki (jak drukować, patrz punkt 9.1.1.3 ).

3.1.2.1. Zamontować złącze USB

1. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, włącz drukarkę i komputer.

2. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

3. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

4. Kliknij „instalacja ręczna" na dole interfejsu instalacyjnego sterownika i wejdź do interfejsu intalacyjnego.

5. Wybierz język instalacji i model drukarki.

6. Wybierz „Połącz przez USB" i kliknij „Instaluj".

7. Oprogramowanie instaluje sterownik automatycznie, a proces instalacji może wymagać czasu. Czas trwania jest związany z konfiguracją komputera, proszę cierpliwie czekać.

8. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

3.1.2.2. Zainstalowany połączeń sieci przewodowej (Dla modelu przewodowy)

1. Włącz drukarkę i komputer.

2. Podłącz komputer do sieci przewodowej.

3. Podłącz kabel sieciowy do podłączenia drukarki do interfejsu sieciowego, upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci, co komputer (Jak skonfigurować sieć można znaleźć w rozdziale 4 ).

4. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

5. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

6. Kliknij „instalacja ręczna" na dole interfejsu instalacyjnego sterownika i wejdź do interfejsu intalacyjnego.

7. Wybierz język instalacji i model drukarki.

8. Wybierz „kablowe połączenie sieciowe" i kliknij „Zainstaluj".

9. Oprogramowanie instalacyjne wyszuka drukarkę automatycznie, proces wyszukiwania może wymagać czasu.

10. Po zakończeniu wyszukiwania wybierz drukarkę, którą chcesz się połączyć, kliknij "Dalej".

| Uwaga: | • Jeżeli wyszukiwanie listę drukarek, nie ma potrzeby, aby podłączyć drukarkę, kliknij przycisk "Odśwież" szukaj ponownie. • Gdy adres IP drukarki zmieni się pod sterownikiem drukarki zainstalowanym z identyfikatorem hosta, można również drukować bezpośrednio bez ponownej instalacji sterownika. Aby zainstalować sterownik drukarki z identyfikatorem hosta, należy zaznaczyć opcję „Zainstaluj drukarkę na liście z identyfikatorem hosta". • Jeśli ręcznie dodać adresu IP lub nazwę hosta, trzeba wiedzieć, że drukarka jest podłączona do adresu u IP lub nazwy hosta. Takich jak jasne, wydrukuj "Stronę konfiguracji sieci " i zobaczyć "Adres IP" i "Nazwa hosta" (Patrz rozdział 9.1.1.3 ).

11. Oprogramowanie instaluje sterownik automatycznie, a proces instalacji może wymagać czasu. Czas trwania jest związany z konfiguracją komputera, proszę cierpliwie czekać.

12. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

3.1.2.3. Zainstalowany jest bezprzewodowe połączenie z Fi (Dotyczy modelu bezprzewodowego)

Typu bezprzewodowy, w tym trybie infrastruktury i WiFi Direct trybie (więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale 5 ).

3.1.2.3.1. Instalacja w trybie infrastrukturą

1.Komputer podłączony do punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

2.Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, a następnie włącz drukarkę.

3. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

4. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

5. Kliknij „instalacja ręczna" na dole interfejsu instalacyjnego sterownika i wejdź do interfejsu intalacyjnego.

6. Wybierz język instalacji i model drukarki.

7. Wybierz „Skrivere tilkoblet et nytt nettverk" i kliknij na „Instaluj".

8. Okno konfiguracji bezprzewodowej wyskakuje wybrać opcję "Tak, chcę skonfigurować połączenie bezprzewodowe drukarki", postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować drukarkę do pracy w sieci bezprzewodowej (Jaki sposób skonfigurować, patrz rozdział 5.1.1 ).

9. Po pomyślnym skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej oprogramowanie instalacyjne automatycznie wyszuka drukarkę. Proces wyszukiwania może wymagać czasu.

10. Wybierz drukarkę, którą chcesz się połączyć, kliknij "Dalej".

| Uwaga: | • Jeżeli wyszukiwanie listę drukarek, nie ma potrzeby, aby podłączyć drukarkę, kliknij przycisk "Odśwież" szukaj ponownie. • Gdy adres IP drukarki zmieni się pod sterownikiem drukarki zainstalowanym z identyfikatorem hosta, można również drukować bezpośrednio bez ponownej instalacji sterownika. Aby zainstalować sterownik drukarki z identyfikatorem hosta, należy zaznaczyć opcję „Zainstaluj drukarkę na liście z identyfikatorem hosta". • Jeśli ręcznie dodać adresu IP lub nazwę hosta, trzeba wiedzieć, że drukarka jest podłączona do adresu u IP lub nazwy hosta. Takich jak jasne, wydrukuj "Stronę konfiguracji sieci " i zobaczyć "Adres IP" i "Nazwa hosta" (Patrz rozdział 9.1.1.3 ).

11. Oprogramowanie instaluje sterownik automatycznie, a proces instalacji może wymagać czasu. Czas trwania jest związany z konfiguracją komputera, proszę cierpliwie czekać.

12. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

3.1.2.3.2. WiFi Direct tryb zainstalować

1.Włącz komputer i zasilania drukarki.

2.Komputer podłączony do WiFi Direct sieci drukarki (jak skonfigurować, patrz rozdział 5.2.2 ).

3. Umieść dołączoną płytę instalacyjną CD w napędzie komputera.

• System Windows XP: automatyczne uruchomienie procedury instalacji.

• System Windows 7/Vista/Server 2008: Otwórz interfejs „Autoplay", kliknij „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 8: Po wyświetleniu okna „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu wyskakującego okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

• System Windows 10: Gdy pojawi się okno „Sterownik DVD RW" w prawym górnym rogu pulpitu komputera, kliknij w dowolnym miejscu okna, a następnie kliknij ikonę „Autorun.exe", aby uruchomić procedurę instalacji.

| Uwaga: | • Niektóre komputery mogą nie być w stanie automatycznie odtwarzać płyty CD z powodu konfiguracji systemu. Kliknij dwukrotnie ikonę „Komputer", znajdź „Sterownik DVD RW", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Sterownik DVD RW", aby uruchomić procedurę instalacji.

4. Przeczytaj i zaakceptuj warunki zawarte w Umowie licencyjnej użytkownika końcowego i Polityce prywatności, kliknij przycisk „Dalej” w prawym dolnym rogu interfejsu, aby przejść do interfejsu instalacji sterownika.

5. Kliknij „instalacja ręczna" na dole interfejsu instalacyjnego sterownika i wejdź do interfejsu intalacyjnego.

6. Wybierz język instalacji i model drukarki.

7. Wybierz „Skrivere tilkoblet et nytt nettverk" i kliknij na „Instaluj".

8. W oknie konfiguracji bezprzewodowe połączenie z pop-up wybierz "Nie, drukarka jest już podłączona do sieci bezprzewodowej", kliknij "Dalej".

9. Oprogramowanie instalacyjne wyszuka drukarkę automatycznie, proces wyszukiwania może wymagać czasu.

10. Wybierz drukarkę, którą chcesz się połączyć, kliknij "Dalej".

| Uwaga: | • Jeżeli wyszukiwanie listę drukarek, nie ma potrzeby, aby podłączyć drukarkę, kliknij przycisk "Odśwież" szukaj ponownie. • Gdy adres IP drukarki zmieni się pod sterownikiem drukarki zainstalowanym z identyfikatorem hosta, można również drukować bezpośrednio bez ponownej instalacji sterownika. Aby zainstalować sterownik drukarki z identyfikatorem hosta, należy zaznaczyć opcję „Zainstaluj drukarkę na liście z identyfikatorem hosta". • Jeśli ręcznie dodać adresu IP lub nazwę hosta, trzeba wiedzieć, że drukarka jest podłączona do adresu u IP lub nazwy hosta. Takich jak jasne, wydrukuj "Stronę konfiguracji sieci " i zobaczyć "Adres IP" i "Nazwa hosta" (Patrz rozdział 9.1.1.3 ).

11. Oprogramowanie instaluje sterownik automatycznie, a proces instalacji może wymagać czasu. Czas trwania jest związany z konfiguracją komputera, proszę cierpliwie czekać.

12. Po zakończeniu instalacji, kliknij przycisk „&Drukuj stronę testową". Jeśli drukarka drukuje stronę testową pomyślnie, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

3.1.3. Sposób ręcznej deinstalacji sterownika

Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład, informacje na ekranie komputera mogą się różnić w zależności od różnych systemów operacyjnych.

1. Kliknąć na komputerze "Menu początkowe", a następnie kliknij "Wszystkie programy".

2. Kliknij Pantum, a następnie kliknij Pantum XXX Series.

Pantum serii XXX reprezentuje model XXX produktu.

3. Kliknij przycisk "Odinstaluj" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć okno Odinstaluj kierowca.

4. Po zakończeniu odinstalowywania uruchom ponownie komputer.

3.2. Instalacja sterownika na systemie macOS

• Instalacja sterownika mocy instalacji sterownika Systemu Mac jest podzielony na dwa etapy i dodaj drukarkę.

• Podczas korzystania z sieci przewodowej lub bezprzewodowe połączenie z, aby zainstalować sterownik, być może trzeba znać nazwę Bonjour drukarki, wydrukuj "Stronę konfiguracji sieci " i widok (patrz punkt 9.1.1.3).

3.2.1. Instalacja sterowników

Następująca procedura wykorzystuje macOS 10.15, na przykład informacje na ekranie komputera mogą się różnić w zależności od różnych systemów operacyjnych.

1.Włącz drukarkę i komputer.

2.Włóż dostarczoną płytę instalacyjną ROM w miejscach CD-ROM komputera, kliknij dwukrotnie pakiet instalacyjny "Pantum XXX Series ". (Pantum serii XXX reprezentuje model XXX produktu).

3.Kliknij przycisk "Dalej".

4.Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk "Dalej".

5. Wyskakujące okno wiersza, kliknij przycisk "Akceptuję", aby zaakceptować umowę licencyjną.

6. Po zapoznaniu się z polityką prywatności naciśnij „Kontynuuj”.

7. Aby zaakceptować Politykę Prywatności, należy kliknąć „Zgadzam się”- widoczne w wyskakującym oknie.

8. Kliknij przycisk "Instaluj".

9.Wprowadź hasło do komputera, kliknij "Zainstaluj oprogramowanie".

10.Wyskakujące okno wiersza, kliknij "Kontynuuj instalację".

11.System automatycznie zakończyć instalację sterownika.

• Jeśli komputer jest podłączony do kabla USB modelu WiFi, proces instalacji sterowników, konfiguracja sieci bezprzewodowej skłonić okno pop-up, jak pokazano poniżej.

| Uwaga: | • Kliknij na "Tak", można skonfigurować narzędzie bezprzewodowej sieci, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej.(Jak skonfigurować, patrz rozdział 5.1.1 ).Po skonfigurowaniu, odłącz kabel USB, muzyka pop "Dodaj drukarkę" dodać połączenia sieciowego interfejsu drukarki.(Jak dodać drukarkę, patrz rozdział 3.3 ). • Kliknij na "Nie" w muzyka pop "Dodaj drukarkę" Dodaj drukarkę połączenia z interfejsem USB.(Jak dodać drukarkę, patrz rozdział 3.3 ).

Jeśli kabel USB do podłączenia modelu komputera i Non-WiFi, w sterowniku proces instalacji muzyka pop "Dodaj drukarkę" interfejs, drukarka może tu zostać dodany. (Jak dodać drukarkę, patrz rozdział 3.3 ).

3.3. macOS Systemu Dodaj drukarkę

3.3.1. Dodaj drukarkę za pomocą USB

1. Za pomocą kabla USB do podłączenia drukarki i komputera, włącz zasilanie.

2. Przejdź do komputera "Systemu Preferences" - "Drukarek i skanerów".

3. Kliknijprzycisk, wybierz "Dodaj drukarkę lub skaner."

4. Wybierz drukarkę, a następnie wybierz odpowiedni model drukarki z menu "Użyj" pop-up.

5. Kliknij przycisk "Dodaj".

3.3.2. Dodaj drukarkę za pomocą połączenia kablem sieciowym

1. Włącz drukarkę i komputer.

2. Podłącz komputer do sieci przewodowej.

3. Podłącz kabel sieciowy do interfejsu sieciowego drukarki, upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci, co komputer (Jak skonfigurować sieć można znaleźć w rozdziale 4 ).

4. Przejdź do komputera "Systemu Preferences" - "Drukarek i skanerów".

5. Kliknijprzycisk, wybierz "Dodaj drukarkę lub skaner."

6. Wybierz drukarkę, a następnie wybierz odpowiedni model drukarki z menu "Użyj" pop-up.

7. Kliknij przycisk "Dodaj".

3.3.3. Dodaj drukarkę za pomocą połączenia bezprzewodowego

1.Włącz drukarkę i komputer.

2.Upewnij się, że komputer i drukarka do ustanowienia połączenia z siecią bezprzewodową.

| Uwaga: | • Tryb Infrastruktura bezprzewodowa drukarka sieciowa podłączona do punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), jak podłączyć, patrz rozdział 5.1. • Jeśli WiFi Direct, klienci sieci bezprzewodowej są bezpośrednio podłączone do sieci bezprzewodowej drukarki sieciowej, jak podłączyć, patrz rozdział 5.2.

3.Przejdź do komputera "Preferencje systemowe. - Drukarek i skanerów".

4.Kliknijprzycisk, wybierz "Dodaj drukarkę lub skaner."

5.Wybierz drukarkę, a następnie wybierz odpowiedni model drukarki z menu "Użyj" pop-up.

6.Kliknij przycisk "Dodaj".