9. Genel Ayarlar

Bu bölümde bazı yaygın ayarlar açıklanmaktadır.

| Not: | • Ayar görünümü model fonksiyonlarına göre değişkenlik gösterebilir. Şematik diyagram yalnızca referans içindir.

9.1. Kontrol Paneline Genel Bakış

Yazıcı kontrol paneli düzeni, aşağıda gösterildiği gibi 2 tuşa ve 2 çok renkli LED’e sahiptir. Soldaki şekil, USB+WiFi arayüzlü yazıcıların kontrol panelidir ve sağdaki şekil ise, USB arayüzlü yazıcıların kontrol panelidir:

Seri No. | Ad
1 | Çok renkli LED1 gösterge
2 | Çok renkli LED2 gösterge
3 | WiFi arama düğmesi
4 | İptal/Devam düğmesi
5 | Bilgi düğmesi

9.1.1. Kontrol Panelindeki Düğmelerin İşlevleri

9.1.1.1. WiFi Arama Düğmesinin Çalışma İşlevi

WiFi bağlantısı yoksa, WiFi bağlantısını başlatmak için bu düğmeye kısa bir süre basın ve WiFi Erişim Noktası arayın; 2 dakika içinde Erişim Noktası (AP) bulunamazsa aramayı durdurun.

WiFi yazdırma görevi yokken WiFi bağlantısı varsa, WiFi bağlantısını kesmek için bu düğmeye basılı tutun.

WiFi bağlantısı ve WiFi yazdırma görevi varsa, iş tamamlanana kadar bekleyin ve ardından WiFi bağlantısını kesmek için bu düğmeye basılı tutun.

WiFi bağlantısı sırasında, WiFi bağlantısını iptal etmek için tuşa basın ve basılı tutun.

Uyku Modunda, yazıcıyı uyandırmak ve Uyku Modundan çıkmak için tuşa basın ya da basın ve basılı tutun.

9.1.1.2. İptal/Devam Düğmesinin Çalışma İşlevi

Yazıcı uyku modundayken bu düğmeye basılarak veya basılı tutularak yazıcı uyandırılabilir.

Yazdırma sırasında bu düğmenin basılı tutulması, geçerli yazdırma görevini iptal edebilir.

Yazıcı hazır moddayken bu düğmeye basılı tutularak test sayfası yazdırılabilir.

9.1.1.3. Bilgi Düğmesinin Çalışma İşlevi

Yazıcı hazır moddayken bu düğmeye basılı tutularak test sayfası yazdırılabilir.

9.1.2. Kontrol Panelindeki LED Göstergelerin İşlevi

9.1.2.1. LED1 Durum Göstergesi

LED1 durum göstergesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

Seri No. | Kağıt/WiFi Çok Renkli LED1 Durum Göstergesi | Durum Açıklaması (USB+WiFi arabirimine sahip yazıcılar için) | Durum Açıklaması (USB arabirimine sahip yazıcılar için)
1 |  | WiFi bağlantısı yok, kağıt yok hatası, uyku modu LED1 kapalı | WiFi bağlantısı yok, kağıt yok hatası, uyku modu LED1 kapalı
2 |  | WiFi aranıyor, kağıt hatası göstergesi yok Yavaş yanıp sönen yeşil ışıklı LED1 | Yok
3 |  | Başarılı WiFi bağlantısı, kağıt hatası yok Sürekli yeşil yanan LED1 | Yok
4 |  | Kağıt Sıkışma Hatası Sürekli kırmızı yanan LED1 | Kağıt Sıkışma Hatası Sürekli kırmızı yanan LED1
5 |  | Yazdırma sırasında kağıdın tükenmesi veya besleme hatası Hızlı yanıp sönen kırmızı ışıklı LED1 | Yazdırma sırasında kağıdın tükenmesi veya besleme hatası Hızlı yanıp sönen kırmızı ışıklı LED1

9.1.2.2. LED2 Durum Göstergesi

LED2 durum göstergesinin anlamları aşağıda verilmiştir:

Seri No. | Veri/Kartuş Çok Renkli LED2 Durum Göstergesi | Durum Açıklaması (USB+WiFi arabirimine ve yalnızca USB arabirimine sahip yazıcılar için)
1 |  | Yazıcıyı başlatma ve ısıtma, yazıcıyı uyandırma ve ısıtma ve kapağını açıp kapatarak yazıcıyı ısıtma. Yavaş yanıp sönen yeşil ışıklı LED2
2 |  | Yazıcı hazır Sürekli yeşil yanan LED2
3 |  | Uyku Yavaş yanıp sönen yeşil ışıklı LED2
4 |  | Yazdırılıyor Hızlı yanıp sönen yeşil ışıklı çok renkli LED2
5 |  | Toner düşük uyarısı Yavaş yanıp sönen sarı ışıklı LED2
6 |  | Kartuş hatası (takılı değil, eşleşmiyor, süresi dolmuş) Sürekli sarı yanan LED2
7 |  | Ciddi yazıcı hatası (ısıtma silindiri anormallikleri, lazer motor anormallikleri, iletişim hatası, açık kapak, vs.) Sürekli kırmızı yanan LED2
8 |  | Panel üzerinden bir görev iptal edilir Hızlı yanıp sönen ışıklı LED2

9.1.2.3. LED1 ve LED2 Birleşim Durumu Göstergesi

Yazıcının çalışma durumuyla ilgili bilgi için gösterge birleşimi listesine başvurabilirsiniz. LED1 ve LED2 birleşik göstergelerin bazıları aşağıdaki gibidir:

Seri No. | Durum | Durum Açıklaması
Kağıt/WiFi (Çok Renkli LED1) | Veri/Kartuş (Çok Renkli LED2 Durum Göstergesi)
1 |  |  | Kağıt sıkışması, yazıcı hazır Sürekli kırmızı yanan LED1, LED2 kapalı
2 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt sıkışması Sürekli kırmızı yanan LED1, çok renkli LED2 kapalı
3 |  |  | Kağıt sıkışması, toner düşük uyarısı Sürekli kırmızı yanan LED1, LED2 kapalı
4 |  |  | Kağıt sıkışması, kartuş hatası (takılı değil, eşleşmiyor, süresi dolmuş) Sürekli kırmızı yanan LED1, LED2 kapalı
5 |  |  | Kağıt sıkışması, ciddi yazıcı hatası (ısıtma silindiri anormallikleri, lazer motor anormallikleri, iletişim hatası, açık kapak, vs.) LED1 kapalı, sürekli kırmızı yanan LED2
6 |  |  | Kağıt sıkışması, panel üzerinden bir görev iptal edilir LED 1 kapalı, hızlı yanıp sönen yeşil ışıklı LED2
7 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt tükenmesi veya besleme hatası, yalnızca kağıt hatalarını gösterir Hızlı yanıp sönen kırmızı ışıklı LED1, LED2 kapalı
8 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt tükenmesi veya besleme hatası, toner düşük uyarısı Hızlı yanıp sönen kırmızı ışıklı LED1, LED2 kapalı
9 |  |  | Yazdırma sırasında kağıdın yetmemesi veya besleme arızası, kartuş hatası (takılı değil, uyumsuz, süresi dolmuş) LED1 kapalı, sürekli sarı yanan LED2
10 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt tükenmesi veya besleme hatası ve ciddi yazıcı hatası (ısıtma silindiri anormallikleri, lazer motor anormallileri, iletişim hatası, açık kapak, vs.) LED1 kapalı, sürekli kırmızı yanan LED2
11 |  |  | Yazdırma sırasında kağıt tükenmesi veya besleme arızası nedeniyle bir görev panel üzerinden iptal ediliyor Kapalı yeşil ışıklı LED1, hızlı yanıp sönen yeşil ışıklık LED2

9.2. Sistem Ayarları

Aşağıdaki adımlar örnek olarak Windows 7 sistemi içindir,bilgisayarınız farklı işletim sistemlerine bağlı olarak ekran da farklılık gösterebilir.

9.2.1. Uyku süre aya

Uyku modu, etkin bir şekilde yazıcının enerji tüketimini azaltabilir, "Uyku Zaman Ayarları" ile cihazın uyku moduna geçmeden önce boşta kalma süresini seçebilirsiniz.

İşlem adımları aşağıdaki gibidir (USB bağlantısıyla kurulmuş yazıcılar için uygundur):

1. Bilgisayarın "Başlat Menüsü" - "Denetim Masası" ne giderek "Aygıtlar ve Yazıcılar" ı görebilirsiniz.

2. Yazıcı sağı tıklatıp, açılan menüden "Yazıcı özellikleri" seçin.

3. "İkincil Ayarlar" seçeneğine girin.

4. “Uyku Zamanı Ayarı” bölümünden ayarlanacak uyku zamanını seçin. Ayarları tamamlamak için “Onayla/Uygula” bölümüne tıklayın.

| Not : | • Yazıcı uyku modundayken, uyandırmak için herhangi bir tuşa basabilir ya da yazdırma işi gönderebilirsiniz.

9.3. Geri yük aya

Ürünün tüm parametre ayarlarını sıfırlamak için, Fabrika Ayarlarını Geri Yükleyebilirsiniz. İzlenmesi gereken adımlar: ürünün güç kaynağı kapatıldığında, “İptal/Devam” tuşuna basın ve basılı tutun. İki LED ışık eş zamanlı olarak turuncu yandığında ürünü açın. Sıfırlama işlemini tamamlamak için yazıcı Hazır duruma geldiğinden tuşu serbest bırakın.

9.4. Sarf bilgileri

Yazıcı kontrol panelindeki Yazdırma Bilgi sayfası üzerinden sarf malzemeleri bilgilerini kontrol edebilirsiniz (Yazdırma Bilgi sayfasının yazdırma yöntemi için lütfen Bölüm 9.1.1.3’e bakınız.)