10. 日常維護

10.1. 印表機清潔

| 注： | • 請使用中性清潔劑。

請按如下步驟清潔本機：

1. 關閉電源總開關，撥下電源線及USB連接線。

2. 使用柔軟的抹布擦拭印表機外部，拭去灰塵。

3. 打開上蓋，取出鐳射碳粉匣。

| 注： | • 取下鐳射碳粉匣時，請將鐳射碳粉匣裝入保護袋或用厚紙包裹，避免光線照射而損壞感光鼓。

4.清潔印表機內部，如下圖所示，用乾燥無絨布料輕輕擦拭圖示陰影處。

10.2. 鐳射碳粉匣的維護

10.2.1. 鐳射碳粉匣的使用和維護

為了獲得更好的列印品質，請使用奔圖原裝鐳射碳粉匣。

| 注： | 使用鐳射碳粉匣時，請注意下列事項： • 除非立即使用，否則請勿從包裝中取出鐳射碳粉匣。 • 請勿擅自重新填充鐳射碳粉匣。否則由此引起的損壞不包括在印表機保修範圍內。 • 請將鐳射碳粉匣存放在陰涼乾燥的環境。 • 請勿將鐳射碳粉匣置於火源附近,鐳射碳粉匣內的碳粉為易燃物,避免引起火災。 • 在取出或拆卸鐳射碳粉匣時,請注意碳粉洩露問題,若發生碳粉洩露導致碳粉與皮膚接觸或者飛濺入眼睛和口中,請立即用清水清洗,如有不適請立即就醫。 • 放置鐳射碳粉匣時,請遠離兒童可接觸區域。

10.2.2. 鐳射碳粉匣使用壽命

鐳射碳粉匣的使用壽命取決於列印工作需要的碳粉量。

當印表機LED指示燈顯示下圖狀態時，表示該鐳射碳粉匣已到壽命期限，請更換鐳射碳粉匣。

10.2.3. 更換鐳射碳粉匣

| 注： | 在更換鐳射碳粉匣前，請注意如下事項： • 因鐳射碳粉匣表面可能含有碳粉，取出時請小心處理，避免灑落。 • 取出的鐳射碳粉匣請放置在紙張上，以免碳粉意外灑落。 • 取下保護罩時，應立即將鐳射碳粉匣裝入印表機，以免過多地受到陽光或室內光線 直射，損壞鐳射碳粉匣感光鼓。 • 安裝時，請勿觸碰感光鼓表面，以免刮傷感光鼓。

更換步驟如下：

1. 打開上蓋，沿著導軌取出用盡的鐳射碳粉匣。

2. 打開新的鐳射碳粉匣包裝，握住鐳射碳粉匣把手，輕輕左右搖晃5-6次，使鐳射碳粉匣內碳粉均勻分散。

3. 取下保護罩，將鐳射碳粉匣沿導軌放入印表機。

| 注： | • 鐳射碳粉匣放入印表機前請檢查是否有封條，如果有請先撕下封條再安裝。

4. 蓋緊上蓋。