4. Установка проводной сети (только для устройств c ETHERNET)

Устройство оборудованое разьемом Ethernet может подключатся и работать через локальную сеть.

4.1. Настройка IP-адреса

IP-адрес принтера можно получить автоматически с помощью функции DHCP или установить вручную.

4.1.1. Автоматическая настройка

Функция автоматической настройки DHCP включена на принтере по умолчанию.

1. Подключите принтер к сети с помощью сетевого кабеля, а затем выполните подготовку к запуску.

2. Принтер автоматически получится адрес IP, распределенный сервером. В зависимости от локальной сети, полечение адреса IP может потребовать несколько минут.

IP-адрес принтера можно посмотреть на «Информационной странице» (Способ печати см. в «Глава 9.1.1.3»). Если IP-адреса нет в списке, проверьте сетевую среду или подождите несколько минут и попробуйте еще раз.

| Примечание: | • Если сервер DHCP распределяет адрес IP автоматически неудачно, принтер будет получит местный адрес следующий в цепи, распреденного системой: 169.25xxx.xxx.

4.1.2. Настройка вручную

Установлять вручную адрес IP принтера путем внутренного сервера Web, подробность смотрите. на статья 6.2.1.2.