5. 无线网络设置（适用于WiFi机型）

根据型号，拥有WiFi打印功能的打印机型号，支持基础结构连接模式和WiFi直连模式。若您在无线网络设置过程中遇到问题，请参阅第5.3章无线网络设置常遇问题。

| 基础结构模式：通过路由器与无线设备连接 1. 接入点（无线路由器） 2. 无线网络打印机 3. 通过无线网络连接至接入点的计算机 4. 通过网线连接至接入点的计算机
| WiFi直连模式：无线客户端与带WiFi功能的打印机连接 1. 无线网络打印机 2. 与无线网络打印机直接连接的无线客户端

5.1. 基础结构模式

您可以通过接入点（无线路由器）作为媒介，将计算机和打印机连接在一起。接入点（无线路由器）连接可使用无线网络配置工具方式。

重要：在进行无线网络安装前，必须了解您的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）和密码，在无线网络配置时需要使用。如果无法确定，请咨询您的网络管理员或接入点（无线路由器）制造商。

5.1.1. 无线网络配置工具

若您的计算机已安装驱动并连接过无线网络，但无线网络发生变更，可以通过无线网络配置工具重新配置。

5.1.1.1. 前期准备事项

1. 接入点（无线路由器）。

2. 已连接到网络的计算机。

3. 具有无线网络功能的打印机。

5.1.1.2. 无线网络配置工具配置方法

1. 在计算机中调出无线网络配置工具。

1） Windows系统：点击计算机“开始”菜单－“所有程序”－"Pantum"－“产品名称”－“无线网络配置工具”。

2） macOS系统：点击计算机Finder菜单栏“前往”－“应用程序”－“Pantum”-“Utilities”－“Wireless Network Configuration Tool”。

2. 使用USB连接线连接配置。

在以下界面，选择“是的，我有一根USB电缆可用于安装”。点击“下一步”。

2.1 计算机已连接至无线网络。

1）无线网络配置工具默认选择当前计算机已连接的无线网络，按照界面提示完成配置。

| 注： | • 您所选择的网络名（SSID）应与计算机连接的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）一致。

2）需要连接其他无线网络请勾选“否”配置其他无线网络，按照界面提示完成配置。

| 注： | • 目前，打印机支持的安全模式有三种：无、WEP和WPA/WPA2。 1) 无：未使用任何加密方式。 2) WEP：通过使用WEP（有线等效加密），以安全密钥发送和接收数据。WEP密钥适用于64和128位加密网络，可同时包含数字和字母。 3) WPA/WPA2：是 WiFi 保护接入预共享密钥，它通过使用TKIP或AES加密（WPS－Personal）将无线设备与接入点进行连接。WPA/WPA2使用长度介于8-63个字符之间的预共享密钥（PSK）。 • “显示密码”默认为不勾选，若勾选，所输入的密码将明文显示。

2.2 计算机未连接至无线网络。

在以下界面，输入接入点（无线路由器）的网络名SSID（SSID区分大小写）及密码，按照界面提示完成配置。

| 注： | • 如果您不清楚接入点（无线路由器）的网络名（SSID），点击“打印无线网络信息页”可查看你需要的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）。 • 无线网络配置完成后，若打印机不能正常使用，请重新安装驱动。

5.1.2. 如何关闭已连接的WiFi网络

按照上述步骤完成基础结构模式的无线网络连接，已连接状态控制面板上的WiFi灯将常亮 ，此时按住此按钮2秒钟以上可断开WiFi连接（WiFi灯将变为熄灭）。

5.2. WiFi直连模式

您可以不使用接入点（无线路由），将无线客户端（包括具有无线网络功能的计算机和移动设备）与无线网络打印机建立连接。

5.2.1. 前期准备事项

1. 具有WiFi直连功能的打印机。

2. 无线客户端（包括具有无线网络功能的计算机和移动设备）。

5.2.2. WiFi直连连接

1. 打开打印机电源。

2. 开启打印机的WiFi直连功能。开启方式为短按打印机面板“WiFi”键开启打印机WiFi直连功能。

| 注： | • 短按打印机面板“WiFi”键打印机会自动打印“移动设备WiFi连接向导页”，用于移动设备的WiFi连接。 • 登录内嵌Web服务器开启打印机的WiFi直连功能，请参阅第6.2.1.3章。

3. 打开具有无线网络功能的计算机或移动设备，选择打印机的WiFi直连网络名称 , 输入密码进行连接。

5.2.3. 如何关闭WiFi直连

登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章），点击“设置”-“无线设置”-“WiFi直连”，将WiFi直连状态设置为“关闭”，关闭WiFi直连功能。

5.3. 无线网络设置常遇问题

1. 未找到打印机

• 计算机、接入点（无线路由器）或打印机电源是否已打开。

• 计算机和打印机之间是否已连接了USB连接线。

• 打印机是否支持无线网络连接。

2. 网络连接时，找不到网络名（SSID）

• 检查接入点（无线路由器）的电源开关是否已打开。

• 打印机找不到您需要连接的接入点（无线路由器）的网络名 (SSID)，请检查接入点的网络名（SSID）并尝试重新连接。

• 每当接入点（无线路由器）的配置发生变化时，您必须重新设置打印机的无线网络。

3. 连接失败

• 请检查接入点（无线路由器）和打印机的安全模式、密码是否正确。

• 检查打印机周围的无线接收。如果路由器远离打印机或中间有障碍，可能影响信号的接收。

• 关闭接入点（无线路由器）和打印机的电源，重新启动后再进行配置。

4. 如果在网络中使用打印机时出现问题，请检查以下几方面：

• 检查防火墙软件是否封锁通信。如果计算机和打印机连接在同一网络中却搜索不到，可能是因为防火墙软件封锁了通信。请参阅防火墙软件的用户指南，将防火墙关闭，然后重新尝试搜索打印机。

• 检查打印机IP地址的分配是否正确。您可以打印打印机的网络配置信息页来检查IP地址。

• 检查打印机和计算机是否在同一网络。如何判断是否在同一网络，请参阅如下步骤：

1）如下所示，选择“命令提示符”。

a. Windows 8/10系统：从开始屏幕选择“搜索”按钮，在搜索框中输入“命令提示符”，按键盘“Enter”键。

b. Windows 7/Vista/XP系统：单击“开始”菜单-“所有程序”-“附件”-“命令提示符”。

2）在弹窗中先后键入ping及您的打印机IP地址 ，按键盘“Enter” 键。

如：ping XXX.XXX.XXX.XXX（“XXX.XXX.XXX.XXX”为打印机IP地址）

3）如果窗口显示往返时间，则说明您的打印机和计算机在同一网络。如果窗口未显示往返时间，请参阅第5章重新给打印机配置无线网络。

| 注： | • 有关接入点（无线路由器）的信息，请参阅其用户指南或咨询其制造商。