2. 纸张与打印介质

2.1. 纸张规格

自动进纸盒 | 介质类型 | 普通纸，薄纸、特殊用纸（透明胶片，卡片纸，标签纸，信封，厚纸等）。
介质尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6，Yougata4，Postcard，Younaga3，Nagaga3，Yougata2, 自定义等。
介质克重 | 60~163g/m²
纸盒最大容量 | 150张(80g/m²)

| 注： | • 本款打印机建议使用标准纸。 • 不建议大量使用特殊纸，可能影响打印寿命。 • 不符合本用户指南中所列准则的打印介质可能导致打印质量差、卡纸次数增多、打印机过度磨损。 • 重量、成分、纹理及湿度等属性是影响打印机性能和输出质量的重要因素。 • 在选择打印介质时，请注意以下事项： 1. 所需打印效果：选择的打印介质应符合打印任务的需要。 2. 表面平滑度：打印介质的平滑度会对打印结果的清晰程度产生影响。 3. 某些打印介质可能符合本部分的所有使用准则，但仍不能产生令人满意的打印效果。这可能是由于不正确的操作、不适宜的温度和湿度，或者奔图无法控制的其他因素造成的。在大批量购买打印介质之前，请确保打印介质符合本用户指南中指定的规格。 4. 使用不符合这些规格要求的打印介质，可能会导致打印机的损坏。

2.2. 特殊纸张

本产品支持特殊纸张进行打印，特殊纸张包括：标签纸、信封、透明胶片、厚纸、卡片纸等。

| 注： | • 当使用特殊纸张或打印介质时，请确保在打印设置上选择匹配的打印类型和尺寸,以便获得最佳打印效果。 • 当使用特殊介质打印时，我们建议一次仅进一张纸。

| 请遵守以下标准：

打印介质种类 | 正确做法 | 错误做法
标签纸 | 仅使用未暴露衬纸的标签。 标签使用时应放平。 仅使用整张的标签。 不保证市面上所有的标签纸都能够满足要求。 | 使用褶皱、起泡或破损的标签纸。
信封 | 信封应平整置入。 | 使用有褶皱、缺口、粘连或损坏的信封。 使用带有别针、按扣、窗口或涂层衬里的信封。 使用自粘不干胶或其他合成材料的信封。
透明胶片 | 仅使用经核准适用于激光打印机的透明胶片。 | 使用不适用于激光打印机的透明打印介质。
厚纸、卡片纸 | 仅使用经核准适用于激光打印机并满足本产品重量规格的重质纸。 | 使用重量超过本产品推荐介质规格的纸张。

2.3. 装入纸张

2.3.1. 装入自动进纸盒

1. 打开进纸托盘。

2. 滑动自动进纸导纸板以匹配纸张的两侧。

3. 抬起出纸托盘，避免纸张滑落。

4. 将纸张打印面朝上装入自动进纸盒。

| 注： | • 请在装入纸张之前展开堆叠的纸张，避免卡纸或进纸错误，再把纸张打印面朝上装入纸盒内。

5. 调节挡纸板规整纸张。为保证良好给纸效果，先调整底挡板①至卡槽内使其不松动，再调整蓝色挡块②至符合纸张尺寸。

| 注： | • 如果一次性放入自动进纸盘的纸张超过150 页会造成卡纸或不进纸。 • 使用打印过的纸张时，请把要打印的面（空白面）向上。 • 在打印A5纸时，建议横向进纸，这样有助于延长激光碳粉盒寿命。

2.4. 非打印区域

阴影部分表示非打印区域。

用途 | 纸张尺寸 | 上下边距（A） | 左右边距（B）
打印 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)

2.5. 纸张使用原则

• 纹理粗糙、有凹凸、油渍、十分光滑的纸张或原稿打印效果不佳。

• 请确保纸上无灰尘、绒毛等。

• 将纸张置于平坦的表面，存放在阴凉、干燥的环境。