7. Печать

7.1. Функция печати

Для печати можно настроить различные свойства на экране "Настройки печати", некоторые из функций приведены далее.

Функция | Диаграмма
Ручная дуплексная печать |
Разбор |
Обратный порядок печати |
N-на-1 |
Печать плакатов (только для системы Windows) |
Печать с масштабированием |
Настраиваемый формат |

| Примечание: | • Можно выбрать печать плаката 2 x 2 в компоновке N-на-1, чтобы включить функцию печати плаката. • Bы можете открыть первый выбор печать, кликнуть на кнопку помощи, просмотрять конкретные объяснения функуии. Как открыть файл помощи, смотрите. на статья 7.2.3.

7.2. Настройки Печати

7.2.1. Настройки параметров печати

Mожно установлять параметр печать (например вид бумаги, размер бумаги и источник бумаги) нижеследующими друмя способами перед направлением на печать.

Oперационная система | Установка временого изменения | Постояные изменения установки по умолчанию
Windows 7 | Кликните на меню “Файл” - “Печать”- выбор принтера “свойство принтера” (конкретные шаги отлтчаются в зависимости от операционной системы). | 1. Кликните на меню начало - “Панель управления” - “Устройства и принтеры”. 2. Кликните на иконку принтера правой клавишой, выбирай“Настройка печати”, изменяй установки и сохраняй.
macOS | 1. Кликните на меню “Файл” - “Печать”. 2. Изменяй установки во всплывающем окне. | 1. Кликните на меню “Файл” - “Печать”. 2. Изменяй установки во выталкивающем окне, кликни на сохранение предварительного установки. (необходимо выбирать предварительное установки при печати каждый раз, иначе напечатать согласно установлению по умолчанию.)

| Примечание: | • Приоритет установки прикладного программного обеспечения выше установки принтера.

7.2.2. Ручная дуплексная печать

1. Программа диска данного устройства поддерживает Ручную дуплексную печать.

| Примечание: | • Тонкая бумага может помяться. • Если бумага свернута, выровняйте ее и поместите обратно в автоматический лоток. • Если функция Ручная дуплексная печать вызывает замятие бумаги, см. Главу 10.1 для решения.

2. Перед печатью убедитесь, что в автоматический лоток загружено определенное число бумаги.

| Примечание: | • Информацию о загрузке бумаги см. в Главе 2.2. • Некоторые бумажные носители не подходят для дуплексной печати. Дуплексная печать может повредить принтер. Если тип бумаги Плотная или Прозрачная, не выполняйте дуплексную печать. Если в диалоговом окне Параметры печати установлен флажок Печать постера 2x2, дуплексная двусторонняя печать в ручном режиме не будет поддерживаться.

3. Для печати необходимо выполнить следующие действия (только для системы Windows):

a) Откройте документ для печати в приложении (например, Блокнота) и в меню "Файл" пункт "Печать".

б) Выберите принтер Pantum.

Нажмите "Настройка", чтобы настроить печать.

в) Установите на вкладке "Базовые" флажок "Ручная двусторонняя печать" и после завершения настройки нажмите кнопку OK.

г) Нажмите "Печать".

| Примечание: | • Чтобы бумага не выпадала из выходного лотка, рекомендуется его поднять. Если выходной лоток не поднят, рекомендуется вынимать отпечатки из лотка по мере их выхода из принтера.

д) После выбора параметра "Ручная двусторонняя печать" отправьте задание на печать, откроется окно с инструкциями по следующим операциям. Интерфейсы могут отличаться в зависимости от моделей.

е) Переверните бумагу в соответствии с инструкцией и нажмите кнопку принтера "Продолжить" для продолжения печати на другой стороне.

ж) Можно нажать кнопку "Закрыть", чтобы закрыть это окно с инструкциями, и оно не будет открываться до тех пор, пока не поступит следующее задание ручной двусторонней печати.

7.2.3. Вызов справки

Можно открыть экран "Настройки печати" и нажать кнопку "Справка" (только для систем Windows). Справка содержит руководство пользователя, где можно найти информацию о настройках печати.

7.3. Отмена задания печати

Нажмите и удерживайте кнопку "Отмена/Продолжить" на панели управления для отмены задания, которое необходимо отменить во время процесса печати.