3. 驅動安裝與卸載

3.1. Windows系統的驅動安裝

Windows驅動安裝軟體提供一鍵安裝和手動安裝兩種安推薦您使用一鍵安裝方式，它可以説明您更快速、更便捷的自動完成驅動安裝。當您使用一鍵安裝方式遇到困難時，您可以嘗試手動安裝。

| 注： | • 驅動安裝介面因型號功能不同存在差異，示意圖僅供參考。

3.1.1. 一鍵安裝

一鍵安裝為您提供USB線連接印表機、有線網路連接印表機、無線網路連接印表機三種安裝方式，您可以根據您印表機支援的連接方式選擇您習慣使用的安裝方式。

3.1.1.1. 方式一：USB線連接印表機

1. 使用USB線連接印表機和電腦，並開啟印表機和電腦電源。

2. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系統：彈出“自動播放”介面，點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

•Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。s

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

3. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

4. 點擊方式一下方的“一鍵安裝”按鈕，進入安裝過程，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

5. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

3.1.1.2. 方式二：有線網路連接印表機（適用於有線網路機型）

1. 打開印表機和電腦的電源。

2. 將電腦連接到有線網路。

3. 將網線連接到印表機的網路介面，確保印表機連接到電腦所在的網路（如何配置網路，請參閱第4章）。

4. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系統：彈出“自動播放”介面，點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

5. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

6. 點擊方式二下方的“一鍵安裝”按鈕進行驅動軟體安裝。

| 注： | • 在點擊“一鍵安裝”前，您可以先將滑鼠游標放置在“一鍵安裝”按鈕上，查看彈出懸浮窗的提示資訊，通過IP位址確認當前印表機是否是您想要安裝的印表機。 • 您可以通過列印“網路配置頁”查看印表機的IP位址（如何列印，請參閱第9.1.1.3章）。

• 如果此時您的安裝軟體只搜索到一台印表機，點擊“一鍵安裝”按鈕，進入安裝過程，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

• 如果此時您的安裝軟體搜索到多台印表機，點擊“一鍵安裝”按鈕，會彈出印表機清單介面，請您根據您印表機的有線網路的IP位址或主機名稱選擇您需要安裝的印表機。

| 注： | • 若印表機清單介面未顯示您需要安裝的印表機，請點擊“刷新”按鈕重新搜索。若仍搜索不到，請檢查印表機與電腦是否在同一網路。 • 主機名稱安裝印表機驅動在印表機IP位址發生變化時，您還可以直接列印，不需要重新安裝驅動。若需要以主機名稱方式安裝印表機驅動，請勾選 “以主機名稱安裝列表中的印表機”。

7. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

3.1.1.3. 方式三：無線網路連接印表機（適用於無線網路的機型）

在安裝印表機驅動軟體時，請先檢查印表機是否已連接到無線網路，若未連接，請參閱第3.1.1.3.1章進行安裝；若已連接，請參閱第3.1.1.3.2章進行安裝。

| 注： | • 如何判斷印表機是否已連接網路，您可以通過列印“網路配置頁”確認印表機的網路連接狀態（如何列印，請參閱第9.1.1.3章）。

3.1.1.3.1. 印表機未連接到無線網路

3.1.1.3.1.1. 通過USB連接線配置無線網路並安裝驅動

因某些電腦不具備無線網路功能，故本節分為“電腦通過WiFi 連接至路由器”和“電腦通過網線連接至路由器”兩種場景來介紹安裝過程。

I．電腦通過WiFi 連接至路由器

1. 電腦已通過WiFi 連接至路由器。

2. 使用USB連接線將印表機連接至電腦，並開啟印表機電源。

3. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系統：彈出“自動播放”介面，點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

•Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

4. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

5. 點擊方式三下方的“一鍵安裝”按鈕進行驅動軟體安裝。

| 注： | • 在點擊“一鍵安裝”前，您可以先將滑鼠游標放置在“一鍵安裝”按鈕上，查看彈出懸浮窗的提示資訊，通過IP位址確認當前印表機是否是您想要安裝的印表機。 • 您可以通過列印“網路配置頁”查看印表機的IP地址（如何列印，請參閱第9.1.1.3章）。

• 如果此時您的安裝軟體只搜索到一台印表機，點擊“一鍵安裝”按鈕，進入安裝過程自動完成網路配置及驅動安裝。

• 如果此時您的安裝軟體搜索到多台印表機，點擊“一鍵安裝”按鈕，會彈出印表機清單介面，請您選擇“通過USB給印表機配置WiFi 並安裝”並勾選USB印表機，點擊“確定”按鈕，進入安裝過程自動完成網路配置及驅動安裝。

| 注： | • 主機名稱安裝印表機驅動在印表機IP位址發生變化時，您還可以直接列印，不需要重新安裝驅動。若需要以主機名稱方式安裝印表機驅動，請勾選 “以主機名稱安裝列表中的印表機”。

6. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

II．電腦通過網線連接至路由器

1. 將電腦通過網線連接至路由器。

2. 使用USB連接線將印表機連接至電腦，並開啟印表機電源。

3. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系統：彈出“自動播放”介面，點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

4. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

5. 點擊方式三下方的“一鍵安裝”按鈕進行驅動軟體安裝。

| 注： | • 在點擊“一鍵安裝”前，您可以先將滑鼠游標放置在“一鍵安裝”按鈕上，查看彈出懸浮窗的提示資訊，通過IP位址確認當前印表機是否是您想要安裝的印表機。 • 您可以通過列印“網路配置頁”查看印表機的IP位址（如何列印，請參閱第9.1.1.3章）。

• 如果此時您的安裝軟體只搜索到一台印表機，點擊“一鍵安裝”按鈕，將彈出無線網路配置介面，輸入您需要接入的無線網路的網路名稱（SSID）和密碼，點擊“確定”按鈕進入安裝過程，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

• 如果此時您的安裝軟體搜索到多台印表機，會彈出印表機清單介面，您需要配置當前通過USB連接線連接的印表機到無線網路並安裝驅動，請選擇印表機清單介面“通過USB給印表機配置WiFi 並安裝”選項並勾選USB印表機，點擊“確定”按鈕，將彈出無線網路配置介面，輸入您需要接入的無線網路的網路名稱（SSID）和密碼，點擊“確定”按鈕進入安裝過程，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

| 注： | • 主機名稱安裝印表機驅動在印表機IP位址發生變化時，您還可以直接列印，不需要重新安裝驅動。若需要以主機名稱方式安裝印表機驅動，請勾選 “以主機名稱安裝列表中的印表機”。

6. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

3.1.1.3.1.2. 將電腦通過WiFi直連方式連接印表機並安裝驅動

將電腦通過WiFi直連方式連接印表機，適用於沒有基礎結構模式的無線網路，但需要通過無線網路方式臨時使用印表機的場景，您可以將具備無線功能的電腦直連到印表機來使用列印功能。

1. 打開印表機和電腦的電源。

2. 電腦連接印表機的WiFi直連網路（如何配置，請參閱第5.2.2章）。

3. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系統：彈出“自動播放”介面，點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

4. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

5. 點擊方式三下方的“一鍵安裝”按鈕，進入安裝過程，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

6. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

3.1.1.3.2. 印表機已連接到無線網路

1. 印表機已連接到無線網路（如何查看，您可以通過列印“網路配置頁”查看（如何列印，請參閱第9.1.1.3章））。

2. 將電腦連接至印表機所在的網路。

3. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系統：彈出“自動播放”介面，點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

4. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

5. 點擊方式三下方的“一鍵安裝”按鈕進行驅動軟體安裝。

| 注： | •在點擊“一鍵安裝”前，您可以先將滑鼠游標放置在“一鍵安裝”按鈕上，查看彈出懸浮窗的提示資訊，通過IP位址確認當前印表機是否是您想要安裝的印表機。 • 您可以通過列印“網路配置頁”查看印表機的IP地址（如何列印，請參閱第9.1.1.3章）。

• 如果此時您的安裝軟體只搜索到一台印表機，點擊“一鍵安裝”按鈕，進入安裝過程，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

• 如果此時您的安裝軟體搜索到多台印表機，會彈出印表機清單介面，請您根據您印表機的有線網路的IP位址或主機名稱選擇您需要安裝的印表機。

| 注： | • 若印表機清單介面未顯示您需要安裝的印表機，請點擊“刷新”按鈕重新搜索。若仍搜索不到，請檢查印表機與電腦是否在同一網路（如何檢查，請參閱第5.3章）。 • 主機名稱安裝印表機驅動在印表機IP位址發生變化時，您還可以直接列印，不需要重新安裝驅動。若需要以主機名稱方式安裝印表機驅動，請勾選 “以主機名稱安裝列表中的印表機”。

6. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

3.1.2. 手動安裝

• 驅動安裝前，您需要知道列印機型號，請列印印表機的“資訊頁”並查看“產品名稱”來獲知列印機型號（如何列印，請參閱第9.1.1.3章）。

3.1.2.1. USB連接方式安裝

1. 使用USB連接線連接印表機和電腦，並開啟印表機和電腦電源。

2. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系統：彈出“自動播放”介面，點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

•Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

3. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

4. 點擊驅動安裝介面下方的“手動安裝”，進入手動安裝介面。

5. 選擇安裝語言和列印機型號。

6. 選擇“USB連接”，點擊“安裝。

7. 安裝軟體自動安裝驅動，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

8. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

3.1.2.2. 有線網路連接方式安裝（適用於有線網路機型）

1. 打開印表機和電腦的電源。

2. 將電腦連接到有線網路。

3. 將網線連接到印表機的網路介面，確保印表機連接到電腦所在的網路（如何配置網路，請參閱第4章）。

4. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系統：彈出“自動播放”介面，點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

5. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

6. 點擊驅動安裝介面下方的“手動安裝”，進入手動安裝介面。

7. 選擇安裝語言和列印機型號。

8. 選擇“有線網路連接”，點擊“安裝”。

9. 安裝軟體自動搜索印表機，搜索過程可能需要一定時間。

10. 搜索完成後，選擇需要連接的印表機，點擊“下一步”。

| 注： | • 若已搜索到的印表機清單中，沒有您需要連接的印表機，請點擊“刷新”重新搜索。 • 主機名稱安裝印表機驅動在印表機IP位址發生變化時，您還可以直接列印，不需要重新安裝驅動。若需要以主機名稱方式安裝印表機驅動，請勾選 “以主機名稱安裝列表中的印表機”。 • 若手動添加IP位址或主機名稱，您需要知道所連接的印表機IP位址或主機名稱。如不清楚，請列印“網路配置頁”並查看“IP位址”和“主機名稱”（參閱第9.1.1.3章）。

11. 安裝軟體自動安裝驅動，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

12. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

3.1.2.3. 無線網路連接方式安裝（適用於無線網路的機型）

無線網路連接類型，分為基礎結構模式和WiFi直連模式（詳情請參閱第5章）。

3.1.2.3.1. 基礎結構模式安裝

1. 將電腦連接到接入點（無線路由器。

2. 使用USB連接線將印表機連接至電腦，並開啟印表機電源。

3. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系统：弹出“自动播放”界面，点击“Autorun.exe”，运行安装程序。

• Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

4. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

5. 點擊驅動安裝介面下方的“手動安裝”，進入手動安裝介面。

6. 選擇安裝語言和列印機型號。

7. 選擇“無線網路連接”，點擊“安裝”。

8. 在彈出的無線配置視窗選擇“是，我要配置印表機的無線網路”，按照提示進行操作，將印表機配置到無線網路（如何配置，參閱第5.1.1章）。

9. 無線網路配置成功後，安裝軟體自動搜索印表機，搜索過程可能需要一定時間。

10. 選擇需要連接的印表機，點擊“下一步”。

| 注： | • 若已搜索到的印表機清單中，沒有您需要連接的印表機，請點擊“刷新”重新搜索。 • 主機名稱安裝印表機驅動在印表機IP位址發生變化時，您還可以直接列印，不需要重新安裝驅動。若需要以主機名稱方式安裝印表機驅動，請勾選 “以主機名稱安裝列表中的印表機”。 • 若手動添加IP位址或主機名稱，您需要知道所連接的印表機IP位址或主機名稱。如不清楚，請列印“網路配置頁”並查看“IP位址”和“主機名稱”（參閱第9.1.1.3章）。

11. 安裝軟體自動安裝驅動，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

12. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

3.1.2.3.2. WiFi直連模式安裝

1. 打開印表機和電腦的電源。

2. 電腦連接印表機的WiFi 熱點網路（如何配置，請參閱第5.2.2章）。

3. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟：

• Windows XP系統：自動運行安裝程式。

• Windows 7/Vista/Server 2008系統：彈出“自動播放”介面，點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

• Windows 8系統：電腦桌面右上角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

•Windows 10系統：電腦桌面右下角彈出“DVD RW 驅動器”視窗，滑鼠點擊此彈窗任意位置，然後點擊“Autorun.exe”，運行安裝程式。

| 注： | • 部分電腦可能因系統組態等原因，插入安裝光碟後不會自動播放光碟，請按兩下“電腦”，找到“DVD RW 驅動器”，按兩下“DVD RW 驅動器”，運行安裝程式。

4. 閱讀並同意《使用者授權合約》和《隱私政策》協定條款，點擊介面右下角的“下一步”按鈕，進入驅動安裝介面。

5. 點擊驅動安裝介面下方的“手動安裝”，進入手動安裝介面。

6. 選擇安裝語言和列印機型號。

7. 選擇“無線網路連接”，點擊“安裝”。

8. 在彈出的無線配置視窗選擇“否，印表機已接入無線網路”，點擊“下一步”。

9. 安裝軟體自動搜索印表機，搜索過程可能需要一段時間。

10. 選擇需要連接的印表機，點擊“下一步”。

| 注： | • 若已搜索到的印表機清單中，沒有您需要連接的印表機，請點擊“刷新”重新搜索。 • 主機名稱安裝印表機驅動在印表機IP位址發生變化時，您還可以直接列印，不需要重新安裝驅動。若需要以主機名稱方式安裝印表機驅動，請勾選 “以主機名稱安裝列表中的印表機”。 • 若手動添加IP位址或主機名稱，您需要知道所連接的印表機IP位址或主機名稱。如不清楚，請列印“網路配置頁”並查看“IP位址”和“主機名稱”（參閱第9.1.1.3章）。

11. 安裝軟體自動安裝驅動，安裝過程可能需要一定時間，時間長短與您電腦配置有關，請您耐心等待。

12. 安裝完成，點擊“列印測試頁”，如果您的印表機能列印測試頁，說明您已經正確安裝印表機驅動。

3.1.3. 驅動卸載方法

以下操作以Windows 7為例，您的電腦螢幕訊息可能因作業系統的不同而有差異。

1.點擊電腦的“開始服務表” ，然後點擊“所有程式 ”。

2.點擊“PANTUM ”，然後點擊PANTUM XXX Series。

PANTUM XXX Series 中的“XXX”代表產品型號。

3.點擊“卸載”，按照卸載視窗說明刪除驅動。

4.卸載完成後重啟電腦。

3.2. macOS系統的驅動安裝

• macOS系統下的驅動安裝分為驅動安裝和新增印表機兩個步驟。

• 在使用有線或無線網路安裝驅動時，您可能需要知道印表機的Bonjour名稱，請列印“網路設定頁面”並查看（請參閱 第9.1.1.3章）。

3.2.1. 驅動安裝

以下操作以macOS 10.15為例，您的電腦螢幕訊息可能因作業系統的不同而有差異。

1. 開啟印表機和電腦的電源。

2. 在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，按兩下“PANTUM XXX Series ”安裝包。（PANTUM XXX Series中的XXX代表產品型號。）

3. 點擊“繼續”。

4. 閱讀授權合約，然後點擊“繼續”。

5. 在彈出的提示窗口，點擊“同意”，接受授權合約。

6. 閱讀隱私政策，然後點擊“繼續”。

7. 在彈出的提示窗口，點擊“同意”，接受隱私政策。

8. 點擊“安裝”。

9. 輸入電腦密碼，點擊“安裝軟體”。

10. 在彈出的提示視窗，點擊“繼續安裝”。

11. 系統自動完成驅動安裝。

• 若用USB連接線連接電腦與WiFi 機型，在驅動安裝過程中將彈出無線網路配置提示視窗，如下圖。

| 注： | • 點擊“是”，可通過無線網路配置工具配置印表機的無線網路（如何配置，請參閱第5.1.1章）。完成配置後，拔掉USB連接線，可在彈出的“添加印表機”介面添加網路連接的印表機（如何添加印表機，請參閱第3.3章）。 • 點擊“否”，可在彈出的“添加印表機”介面添加USB連接的印表機（如何添加印表機，請參閱第3.3章）。

若用USB連接線連接電腦與非WiFi 機型，在驅動安裝過程中將彈出“添加印表機”介面，可在此處添加印表機（如何添加印表機，請參閱第3.3章）。

3.3. macOS系統新增印表機

3.3.1. USB連接方式新增印表機

1. 使用USB連接線連接印表機和電腦，開啟電源。

2. 進入電腦的“系統偏好設定”－“印表機與掃描器”。

3. 點擊按鈕，選擇“加入印表機或掃描器”。

4. 選擇印表機，然後從“使用”彈出服務表中選擇對應的印表機型號。

5. 點擊“加入”。

3.3.2. 有線網路連接方式新增印表機

1. 開啟印表機和電腦的電源。

2. 將電腦連接到有線網路。

3. 將網線連接到印表機網路介面，確保印表機連接到電腦所在的網路（如何配置網路，請參閱第4章）。

4. 進入電腦的“系統偏好設定”－“印表機與掃描器”。

5. 點擊按鈕，選擇“加入印表機或掃描器”。

6. 選擇印表機，然後從“使用”彈出服務表中選擇對應的印表機型號。

7. 點擊“加入”。

3.3.3. 無線網路連接方式新增印表機

1. 開啟印表機和電腦的電源。

2. 確保電腦與印表機已建立無線網路連接。

| 注： | • 若為基礎結構模式，將無線網路印表機連接到接入點（無線路由器），如何連接，請參閱第5.1章。 • 若為WiFi直連模式，將無線用戶端與無線網路印表機直接連接，如何連接，請參閱第5.2章。

3. 進入電腦的“系統偏好設定”－“印表機與掃描器”。

4. 點擊按鈕，選擇“加入印表機或掃描器”。

5. 選擇印表機，然後從“使用”彈出服務表中選擇對應的印表機型號。

6. 點擊“加入”。