9. Ustawienia ogólne

Ten rozdział opisuje pewne wspólne ustawienia.

| Uwaga: | • Wygląd ustawień może się różnić w zależności od funkcji modelu. Schemat służy jedynie jako odniesienie.

9.1. Przegląd Panelu Sterowania

Układ panelu sterowania drukarki obejmuje 2 przyciski i 2 wielokolorowe lampku LED, jak pokazano poniżej. Lewy rysunek przedstawia panel sterowania dla drukarek z interfejsem WiFi USB+, a prawy rysunek to panel sterowania dla drukarek z interfejsem USB:

Nr. | Nazwa
1 | Wielokolorowy wskaźnik LED1
2 | Wielokolorowy wskaźnik LED2
3 | Przycisk wyszukiwania sieci WiFi
4 | Przycisk Anuluj/Kontynuuj
5 | Przycisk informacji

9.1.1. Funkcje przycisków na panelu sterowania

9.1.1.1. Działanie przycisku wyszukiwania sieci WiFi

Jeśli nie jesteś połączony z siecią WiFi, naciśnij krótko ten przycisk, aby uruchomić połączenie WiFi i wyszukać punkt dostępu do sieci WiFi; wyszukiwanie zostanie przerwane, jeśli nie uda się znaleźć żadnego Punktu Dostępu (AP) w ciągu 2 minut.

Jeśli jesteś połączony z WiFi, a drukowania przez WiFi nie pojawiło się, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby rozłączyć połączenie WiFi.

Jeśli jesteś połączony z WiFi i zadanie drukowania przez WiFi działa, poczekaj do zakończenia zadania, a następnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby rozłączyć połączenie WiFi.

Podczas połączenia WiFi należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby anulować połączenie WiFi.

Jeśli drukarka znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby ją uaktywni.

9.1.1.2. Funkcja przycisku Anuluj/Kontynuuj

Jeśli drukarka znajduje się w trybie uśpienia, naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby ją uaktywni.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku podczas drukowania umożliwia anulowanie bieżącego zadania drukowania.

Gdy drukarka jest w trybie gotowości, naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia wydrukowanie strony testowej.

9.1.1.3. Funkcja Operacyjna Przycisku Informacyjnego

Gdy drukarka jest w trybie gotowości, naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia wydrukowanie strony testowej.

9.1.2. Funkcje wskaźników lampek LED na Panelu Sterowania

9.1.2.1. Wskaźnik Statusu lampka LED1

Znaczenie Wskaźnika Statusu lampki LED1 jest następujące:

Nr. | "Papier/WiFi Wielokolorowa lampka LED1 Wskaźnika Statusu" | Opis Statusu (w przypadku drukarek z interfejsem USB+WiFi) | Opis Statusu (w przypadku drukarek z interfejsem USB)
1 |  | Brak połączenia WiFi, błąd papieru, tryb uśpienia Lampka LED1 wyłączona | Brak połączenia WiFi, błąd papieru, tryb uśpienia Lampka LED1 wyłączona
2 |  | Wyszukiwanie sieci WiFi, brak sygnalizacji błędu papieru Lampka LED1 z zielonym światłem miga powoli | NIE DOTYCZY
3 |  | "Udane połączenie WiFi, brak błędu papieru błąd" Świeci się zielona lampka LED1 | NIE DOTYCZY
4 |  | Błąd zacięcia papieru Świeci się czerwona lampka LED1 | Błąd zacięcia papieru Świeci się czerwona lampka LED1
5 |  | Brak papieru podczas drukowania lub nieudane podawanie papieru. Szybko migająca czerwona lampka LED1 | Brak papieru podczas drukowania lub nieudane podawanie papieru. Szybko migająca czerwona lampka LED1

9.1.2.2. Wskaźnik Statusu lampki LED2

Znaczenie Wskaźnika Statusu lampki LED2 jest następujące:

Nr. | Wielokolorowa lampka LED2 Wskaźnik Statusu Dane/Wkład | Opis Statusu (w przypadku drukarek z interfejsem USB+ WiFi oraz drukarek z samym interfejsem USB)
1 |  | Uruchamianie i rozgrzewanie drukarki, budzenie i rozgrzewanie drukarki oraz rozgrzewanie drukarki przez otwieranie i zamykanie jej pokrywy. Lampka LED2 z zielonym światłem miga powoli
2 |  | Drukarka jest gotowa Ciągłe świecenie zielonej lampki LED2
3 |  | Uśpienie Lampka LED2 z zielonym światłem świeci się i powoli miga
4 |  | Drukowanie Wielokolorowa lampka LED2 z zielonym światłem szybko migającym
5 |  | Alarm niskiego poziomu tuszu Lampka LED2 z pomarańczowym światłem świeci się i szybko miga
6 |  | Błąd wkładu (nie został zainstalowany, błędnie dopasowany, przeterminowany) Lmpks LED2 z pomarańczowym światłem świeci światłem ciągłym
7 |  | "Poważny błąd drukarki (nieprawidłowości wałka grzejnego, nieprawidłowości silnika lasera , błąd komunikacji, otwarta pokrywa itp.)" Świeci się czerwona lmapka LED2
8 |  | Zadanie zostało anulowane poprzez panel Szybko migająca lampka LED2

9.1.2.3. Wskaźnik Statusu kombinacji lamepk LED1 i LED2

Informacje o stanie pracy drukarki można znaleźć na liście kombinacji wskaźników. Niektóre z połączonych wskazań lampek LED1 i LED2 są następujące:

Nr. | Status | Opis Statusu
Papier/WiFi (wielokolorowa lampka LED1) | Dane/Wkład (wielokolorowa lampka LED2)
1 |  |  | Zacięcie papieru, drukarka jest gotowa Lampka LED1 świeci się na czerwono, lampka LED2 nie świeci się
2 |  |  | Zacięcie papieru podczas drukowania Lampka LED1 świeci się na czerwono, wielokolorowa Lampka LED2 nie świeci się
3 |  |  | Zacięcie papieru, alarm o niskim poziomie tuszu Lampka LED1 świeci się na czerwono, lampka LED2 nie świeci się
4 |  |  | Zacięcie papieru, błąd wkładu (nie został zainstalowany, błędnie dopasowany, przeterminowany) Lampka LED1 świeci się na czerwono, lampka LED2 nie świeci się
5 |  |  | Zacięcie papieru, poważny błąd drukarki (nieprawidłowości rolki grzewczej, nieprawidłowości silnika lasera, błąd komunikacji, otwarta pokrywa itp.) Lampka LED1 nie świeci się, lampka LED2 świeci się na czerwono
6 |  |  | Zacięcie papieru, zadanie zostało anulowane za pomocą panelu Lampka LED1 wyłączona, lampka LED2 z zielonym światłem szybko miga
7 |  |  | Brak papieru podczas drukowania lub nieudane podawanie papieru, wyświetlane są tylko błędy papieru Lampka LED1 szybko miga czerwonym światłem, lampka LED2 wyłączona
8 |  |  | Brak papieru w druku lub nieudane podawanie, alarm o niskim poziomie tuszu Lampka LED1 szybko miga czerwonym światłem, lampka LED2 wyłączona
9 |  |  | Brak papieru w druku lub błąd podawania, błąd wkładu (nie został zainstalowany, błędnie dopasowany, przeterminowany) Lampka LED1 nie świeci się, lampka LED2 świeci na pomarańczowo
10 |  |  | Brak papieru w druku lub błąd podawania, a jednocześnie poważny błąd drukarki (nieprawidłowości wałka cieplnego, nieprawidłowości silnika lasera, błąd komunikacji, otwarta pokrywa itp.) Lampka LED1 nie świeci się, lampka LED2 świeci się na czerwono
11 |  |  | Zadanie jest anulowane za pomocą panelu z powodu braku papieru w trakcie drukowania lub niepowodzenia w podawaniu. Lampka LED1 z zieloną diodą nie świeci, lampka LED2 z zieloną diodą szybko miga.

9.2. Ustawienia systemu

Wykonaj kroki do systemu Windows 7, na przykład informacje na ekranie komputera mogą się różnić w zależności od różnych systemów operacyjnych.

9.2.1. Ustawienie czasu snu

Tryb uśpienia można skutecznie zmniejszyć zużycie energii przez drukarkę "Ustawienie czasu snu"Można wybrać czas bezczynności, po którym urządzenie przechodzi w tryb uśpienia.

Kroki operacyjne są następujące (odpowiednie dla drukarek zainstalowanych za pomocą połączenia USB):

1. Przejdź do menu komputera "Rozpocząć" - "Panel sterowania" - patrz "Urządzenia i drukarki".

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, menu rozwijanego wybierz "Właściwości drukarki".

3. Przejdź do opcji "Asystent ustawień".

4. Wybierz czas uśpienia, który ma być ustawiony w „Ustawienia Czasu Uśpienia” Kliknij przycisk „Potwierdź/Zastosuj”, aby zakończyć ustawienia.

| Uwaga: | • Gdy drukarka jest w trybie uśpienia, można nacisnąć dowolny przycisk lub wysłać zadanie drukowania, aby ją uaktywnić.

9.3. Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby zresetować wszystkie ustawienia parametrów produktu, można przeprowadzić procedurę Przywracania Ustawień Fabrycznych. Poszczególne kroki: gdy zasilanie produktu jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Anuluj/Kontynuuj”. Włączaj produkt, aż dwie lampki LED zaczną jednocześnie migać na pomarańczowo. Zwolnij przycisk, aż drukarka powróci do stanu gotowości, aby zakończyć resetowanie.

9.4. Informacje eksploatacyjne

Informacje o materiałach eksploatacyjnych można sprawdzić na stronie Informacje o Drukowaniu na panelu sterowania drukarki (sposób drukowania strony Informacji o Drukowaniu opisano w Sekcji 9.1.1.3.)