9. Impostazioni generali

Questo capitolo presenta principalmente alcune impostazioni generali.

| Nota: | • Le impostazioni possono variare a seconda delle funzioni del modello. Il diagramma schematico è solo per riferimento.

9.1. Panoramica del pannello di controllo

Il layout del pannello di controllo della stampante include 2 pulsanti e 2 LED multicolore, come mostrato sotto. La figura di sinistra mostra il pannello di controllo per le stampanti con interfaccia USB + WiFi e la figura di destra il pannello di controllo per le stampanti con interfaccia USB:

N. | Nome
1 | Indicatore LED1 a più colori
2 | Indicatore LED2 a più colori
3 | Pulsante di ricerca WiFi
4 | Pulsante Annulla/Continua
5 | Pulsante Informazioni

9.1.1. Funzioni dei pulsanti del pannello di controllo

9.1.1.1. Funzionamento del pulsante di ricerca WiFi

Se non è presente alcuna connessione WiFi, premere brevemente questo pulsante per avviare la connessione WiFi e cercare l'AP hotspot WiFi; arrestare la ricerca se non viene trovato alcun punto di accesso (AP) entro 2 minuti.

Se la connessione WiFi è presente ma non vi è alcun processo di stampa WiFi, tenere premuto questo pulsante per scollegare la connessione WiFi.

Se sono presenti sia la connessione WiFi sia un processo di stampa WiFi, attendere il completamento del processo poi tenere premuto questo pulsante per scollegare la connessione WiFi.

Durante la connessione WiFi, tenere premuto il pulsante per annullare la connessione WiFi.

В Спящем режиме нажмите либо нажмите и удерживайте кнопку для вывода принтера из Спящего режима и выхода из Спящего режима.

9.1.1.2. Funzionamento del pulsante Annulla/Continua

Se la stampante è in modalità di sospensione, premere o tenere premuto questo pulsante per riattivarla.

Tenendo premuto questo pulsante durante la stampa, viene annullato il processo di stampa in corso.

Quando la stampante è pronta per la stampa, tenere premuto questo pulsante per stampare la pagina di prova.

9.1.1.3. Funzionamento del pulsante Informazioni

Quando la stampante è pronta per la stampa, tenere premuto questo pulsante per stampare la pagina di prova.

9.1.2. Funzioni degli indicatori a LED del pannello di controllo

9.1.2.1. Indicatore di stato LED1

Il significato delle indicazioni di stato di LED1 è descritto di seguito.

N. | Indicatore di stato LED1 a più colori carta/WiFi | Descrizione dello stato (per stampanti con interfaccia USB+WiFi) | Descrizione dello stato (per stampanti con interfaccia USB)
1 |  | Nessuna connessione WiFi, nessun errore carta, modalità di sospensione LED1 spento | Nessuna connessione WiFi, nessun errore carta, modalità di sospensione LED1 spento
2 |  | Ricerca WiFi, nessuna indicazione di errore carta LED1 con luce verde che lampeggia lentamente | N/A
3 |  | Connessione WiFi riuscita, nessun errore carta LED1 con luce verde accesa fissa | N/A
4 |  | Errore carta inceppata LED1 con luce rossa accesa fissa | Errore carta inceppata LED1 con luce rossa accesa fissa
5 |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta LED1 con luce rossa che lampeggia rapidamente | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta LED1 con luce rossa che lampeggia rapidamente

9.1.2.2. Indicatore di stato LED2

Il significato delle indicazioni di stato di LED2 è descritto di seguito.

N. | Indicatore di stato LED2 a più colori dati/cartuccia | Descrizione dello stato (per stampanti con interfaccia USB+WiFi e stampanti con la sola interfaccia USB)
1 |  | Avvio e riscaldamento della stampante, attivazione e riscaldamento della stampante, riscaldamento della stampante aprendo e chiudendo il coperchio. LED2 con luce verde che lampeggia lentamente
2 |  | La stampante è pronta LED2 con luce verde accesa fissa
3 |  | Sospensione LED2 con luce verde che lampeggia lentamente
4 |  | Stampa LED2 a più colori con luce verde che lampeggia rapidamente
5 |  | Avviso di toner in esaurimento LED2 con luce arancione che lampeggia rapidamente
6 |  | Errore cartuccia (non installata, non conforme, scaduta) LED2 con luce arancione accesa fissa
7 |  | Errore grave della stampante (anomalie di riscaldamento del rullo, anomalie del motore laser, errore di comunicazione, coperchio aperto ecc.) LED2 con luce rossa accesa fissa
8 |  | Processo di stampa annullato dal pannello di controllo LED2 con luce che lampeggia rapidamente

9.1.2.3. Indicatori di stato LED1 e LED2 combinati

Fare riferimento all'elenco delle combinazioni degli indicatori per informazioni sullo stato di funzionamento della stampante. Alcune delle indicazioni di LED1 e LED2 combinati sono le seguenti.

N. | Stato | Descrizione dello stato
Carta/WiFi (LED1 a più colori) | Dati/cartuccia (LED2 a più colori)
1 |  |  | Inceppamento carta, la stampante è pronta LED1 con luce rossa accesa fissa, LED2 spento
2 |  |  | Inceppamento della carta durante la stampa LED1 con luce rossa accesa fissa, LED2 a più colori spento
3 |  |  | Inceppamento della carta, avviso di toner in esaurimento LED1 con luce rossa accesa fissa, LED2 spento
4 |  |  | Inceppamento carta, errore cartuccia (non installata, non conforme, scaduta) LED1 con luce rossa accesa fissa, LED2 spento
5 |  |  | Inceppamento carta, errore grave della stampante (anomalie di riscaldamento del rullo, anomalie del motore laser, errore di comunicazione, coperchio aperto ecc.) LED1 spento, LED2 con luce rossa accesa fissa
6 |  |  | Inceppamento carta, processo di stampa annullato dal pannello di controllo LED1 spento, LED2 con luce verde che lampeggia rapidamente
7 |  |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta; mostra solo gli errori relativi alla carta LED1 con luce rossa che lampeggia rapidamente, LED2 spento
8 |  |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta; avviso di toner in esaurimento LED1 con luce rossa che lampeggia rapidamente, LED2 spento
9 |  |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta; errore cartuccia (non installata, non conforme, scaduta) LED1 spento, LED2 con luce arancione accesa fissa
| 10 |  |  | Carta esaurita durante la stampa o errore nell'alimentazione carta, nel frattempo errore grave della stampante (anomalie di riscaldamento del rullo, anomalie del motore laser, errore di comunicazione, coperchio aperto ecc.) LED1 spento, LED2 con luce rossa accesa fissa
11 |  |  | Processo di stampa annullato dal pannello di controllo a seguito di esaurimento della carta durante la stampa o errore nell'alimentazione carta LED1 con luce verde spenta, LED2 con luce verde che lampeggia rapidamente

9.2. Impostazioni di sistema

Prendendo il sistema di Windows 7 come esempio per le seguenti operazioni, le informazioni sullo schermo del computer può variare in base al sistema operativo diverso.

9.2.1. Impostazione della durata sospensione

Modalità di attesa può efficacemente ridurre il consumo della stampante 'installazione di stand-by' possibile selezionare il tempo libero delle apparecchiature prima di entrare in modalità standby.

I passi da seguire sono i seguenti (per stampanti installate tramite connessione USB):

1. Immettere 'start menu' - 'Pannello di controllo' da parte del team di Vic-check PC e stampante '.

2. Fare clic sulla stampante con il tasto destro, selezionare la proprietà della stampante 'nel menu a discesa.

3. Immettere nella configurazione accessorio.

4. Selezionare il tempo di sospensione in "Impostazione tempo di sospensione". Fare clic su "Conferma/Applica" per completare le impostazioni.

| Nota： | • Quando la stampante è in modalità di sospensione, è possibile riattivarla premendo qualsiasi pulsante o inviando un lavoro di stampa.

9.3. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni relative ai parametri del prodotto, eseguire il Ripristino delle impostazioni di fabbrica. Passi specifici: a prodotto spento, premere e tenere premuto il pulsante "Annulla/Continua". Accendere il prodotto e aspettare che i due LED lampeggino simultaneamente con colore arancione. Rilasciare quindi il pulsante in modo che la stampante torni allo stato "Pronto " e termini il ripristino.

9.4. Informazioni utili

È possibile controllare le informazioni sui materiali di consumo attraverso la pagina “Informazioni di stampa” sul pannello di controllo della stampante (vedere il capitolo 9.1.1.3 per il metodo di stampa della pagina “Informazioni di stampa”).