3. Sürücü yükleme ve kaldırma

3.1. Windows yazıcı sürücüsü nasıl kurulur

Windows sürücü kurulum yazılımı iki kurulum yöntemi sunar: tek tıklamayla kurulum ve manuel kurulum. Sürücüyü daha hızlı ve daha kolay bir şekilde otomatik olarak kurmanızı sağlayacak tek tıklamayla kurulum yapmanızı öneririz.

| Not: | • Model farklılığı nedeniyle sürürcü yükleme arayüzü de farklı olacaktır.Şematk sadece referans içindir.

3.1.1. Tek Tıklamayla Kurulum

Tek tıklamayla kurulum, üç kurulum yöntemi sunar: yazıcıyı USB kablosuyla bağlama, yazıcıyı kablolu ağ ile bağlama ve yazıcıyı kablosuz ağ ile bağlama. İsteğinize göre bunlardan birini seçebilirsiniz.

3.1.1.1. Yöntem I: Yazıcıyı USB kablosuyla bağlama

1. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, yazıcıyı ve bilgisayarı çalıştırın.

2. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

3. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

4. Yöntem I'deki "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine tıklayın ve yükleme sürecine girin. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

5.Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.1.2.Yöntem II: Yazıcıyı kablolu ağ ile bağlama (Kablolu model için)

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Kablolu ağı bilgisayara bağlayın.

3. Yazıcı ağ arabirimine ağ kablosunu takın,Yazıcının bilgisayar ağına bağlı olduğundan emin olun(Ağın nasıl ayarlanması için, Bölüm 4'e bakınız).

4. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

5. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

6.Lütfen Yöntem II'deki "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine tıklayın ve sürücü yazılımını yükleyin.

| Not: | •Düğmeye tıklamadan önce, mevcut yazıcının IP adresinden yüklemeniz gereken yazıcı olup olmadığını doğrulamak için, fare işaretini "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine getirebilirsiniz. • Yazıcının IP adresini "Ağ yapılandırma sayfası" üzerinden kontrol edebilirsiniz (Lütfen, nasıl yazdırılacağı ile ilgili Bölüm 9.1.1.3'e bakınız).

• Yazılımınız sadece bir yazıcı bulduysa yükleme işlemine girmek için "Tek tıklamayla kurulum" düğmesine tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

• Yazılımınız birkaç yazıcı bulduysa, "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine tıklayın, yazıcı listesi arayüzü belirecektir. Lütfen yazıcınızın kablolu ağ IP adresine veya ana bilgisayar kimliğine göre ihtiyacınız olan yazıcıyı seçin.

| Not: | • İhtiyacınız olan yazıcı listede görünmüyorsa, tekrar aramak için lütfen "Yenile" düğmesini tıklayın. Bulunmazsa, yazıcının ve bilgisayarın aynı ağda olup olmadığını kontrol edin. • Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin.

7. Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.1.3. Yöntem üç: Yazıcıyı kablosuz ağ ile bağlama (Kablosuz modeller için uygundur)

Yazıcı sürücüsü yazılımını yüklerken yazıcının kablosuz ağa bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlantı kesilirse, lütfen 3.1.1.3.1 bölümüne başvurarak kurun. Bağlandıysa, lütfen 3.1.1.3.2 bölümüne başvurarak kurun.

| Not: | • Yazıcının ağa bağlı olup olmadığını görmek ve yazıcı ağ bağlantısı durumunu onaylamak için "Ağ yapılandırma sayfası" nı yazdırabilirsiniz (Lütfen, nasıl yazdırılacağı konusunda Bölüm 9.1.1.3'e bakın).

3.1.1.3.1. Yazıcı kablosuz ağa bağlı değil

3.1.1.3.1.1. Kablosuz ağı USB kablosuyla yapılandırın ve sürücüyü yükleyin

Bazı bilgisayarda kablosuz ağ işlevi bulunmadığı için, bu bölüm, kurulum sürecini tanıtmak için "Bilgisayarı WiFi ile yönlendiriciye bağlayın" ve "Bilgisayarı kablolu bağlantı ile yönlendiriciye bağlayın" olarak ikiye ayrılmıştır.

I．Bilgisayarı WiFi ile yönlendiriciye bağlayın

1. Bilgisayar zaten WiFi ile yönlendiriciye bağlı.

2. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, ardından yazıcıyı çalıştırın.

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

4. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

5. Sürücü yazılımı yüklemek için Yöntem III'deki "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine tıklayın.

| Not: | • Düğmeye tıklamadan önce, mevcut yazıcının IP adresinden yüklemeniz gereken yazıcı olup olmadığını doğrulamak için, fare işaretini "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine getirebilirsiniz. • Yazıcının IP adresini "Ağ yapılandırma sayfası" üzerinden kontrol edebilirsiniz (Lütfen, nasıl yazdırılacağı ile ilgili Bölüm 9.1.1.3'e bakınız).

• Yazılımınız sadece bir yazıcı bulduysa yükleme işlemine girmek için "Tek tıklamayla kurulum" düğmesine tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

• Yazılımınız birkaç yazıcı bulduysa, "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine tıklayın, yazıcı listesi arayüzü belirecektir. Lütfen yazıcınızın kablolu ağ IP adresine veya ana bilgisayar kimliğine göre ihtiyacınız olan yazıcıyı seçin.

| Not: | • Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin.

6. Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

II．Bilgisayarı kablo ile yönlendiriciye bağlayın

1.Bilgisayarı kablo ile yönlendiriciye bağlayın.

2. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, ardından yazıcıyı çalıştırın.

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

4. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

5. Sürücü yazılımı yüklemek için Yöntem III'deki "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine tıklayın.

| Not: | • Düğmeye tıklamadan önce, mevcut yazıcının IP adresinden yüklemeniz gereken yazıcı olup olmadığını doğrulamak için, fare işaretini "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine getirebilirsiniz. • Yazıcının IP adresini "Ağ yapılandırma sayfası" üzerinden kontrol edebilirsiniz (Lütfen, nasıl yazdırılacağı ile ilgili Bölüm 9.1.1.3'e bakınız).

• Eğer yazılımınız sadece bir yazıcı bulduysa, "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine tıklayın. Bir kablosuz ağ yapılandırma arabirimi açıldığında, gerekli SSID ve parolayı girin, ardından yükleme işlemine girmek için "Onayla" düğmesine tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayara yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

• Yazılımınız birden fazla yazıcı bulduysa, yazıcı listesi arayüzü açılır. Kablosuz ağa USB kablosuyla bağlı olan mevcut yazıcıyı yapılandırmanız ve sürücüyü yüklemeniz gerekir. Lütfen "Yapılandırın ve USB yolu ile WiFi'yi kurun" yazıcı listesi arayüzünü seçin ve USB yazıcı seçeneğini işaretleyin. "Onayla" düğmesini tıkladıktan sonra kablosuz ağ yapılandırma arayüzü açılacaktır. Gerekli kablosuz SSID ve şifreyi girin ve kurulum işlemine girmek için "Onayla" düğmesini tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

| Not: | • Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin.

6. Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.1.3.1.2. Bilgisayarı WiFi direct ile yazıcıya bağlayın ve sürücüyü yükleyin

Bilgisayarı WiFi direct bağlantısıyla yazıcıya bağlayın. Altyapı modu olmadan kablosuz ağ uygulanabilir, ancak yine de yazıcının kablosuz ağ ile geçici kullanımına ihtiyaç duyar. Yazdırma işlevini gerçekleştirmek için kablosuz işlevi olan bilgisayarı doğrudan yazıcıya bağlayabilirsiniz.

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayar yazıcının WiFi Direct ağa bağlayın(nasıl yapılandırılacağı için, Bölüm 5.2.2'ye bakınız).

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | •Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

4. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

5.Yöntem Üç altındaki "Tek tıklamayla kurulum" düğmesine tıklayın ve yükleme işlemine girin. Süreç biraz zaman alabilir, sürenin uzunluğu bilgisayar yapılandırmanızla ilgilidir, lütfen sabırla bekleyin.

6. Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.1.3.2. Yazıcı zaten kablosuz ağa bağlı

1. Yazıcı zaten kablosuz ağa bağlı. Yazıcı zaten kablosuz ağa bağlıysa, kontrol etmek için "Ağ yapılandırma sayfası"nı yazdırabilirsiniz. (Nasıl yazdırılacağını görmek için bkz. Bölüm 9.1.1.3'e bakın).

2. Bilgisayarı yazıcı ağına bağlayın.

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

4. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

5. Sürücü yazılımı yüklemek için Yöntem III'deki "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine tıklayın.

| Not: | • Düğmeye tıklamadan önce, mevcut yazıcının IP adresinden yüklemeniz gereken yazıcı olup olmadığını doğrulamak için, fare işaretini "Tek-tuşlu kurulum" düğmesine getirebilirsiniz. • Yazıcının IP adresini "Ağ yapılandırma sayfası" üzerinden kontrol edebilirsiniz (Lütfen, nasıl yazdırılacağı ile ilgili Bölüm 9.1.1.3'e bakınız).

• Yazılımınız sadece bir yazıcı bulduysa yükleme işlemine girmek için "Tek tıklamayla kurulum" düğmesine tıklayın. Süreç biraz zaman alabilir, süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

• Yazılım birkaç yazıcı bulduysa, yazıcı listesi arayüzü açılır. Lütfen ihtiyacınız olan yazıcıyı, yazıcınızın kablolu ağ IP adresine veya ana bilgisayar kimliğine göre seçin.

| Not: | • İhtiyacınız olan yazıcı listede görünmüyorsa, tekrar aramak için lütfen "Yenile" düğmesini tıklayın. Bulunmazsa, yazıcının ve bilgisayarın aynı ağda olup olmadığını kontrol edin. (Lütfen nasıl kontrol edileceğiyle ilgili Bölüm 5.3'e bakınız) • Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin.

6. Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.2. Manuel kurulum

• Sürücü yüklemeden önce, yazıcı modelini bilmeniz gerekir. Yazıcı bilgi sayfasını yazdırın ve ürün adı ile yazıcı model bigileri elde edin (Yani: nasıl yazdırma için Madde. Bölüm 9.1.1.3'e bakınız).

3.1.2.1. Bir USB bağlantı montajı

1. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, yazıcıyı ve bilgisayarı çalıştırın.

2. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

3. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

4. Sürücü kurulum arayüzünün altındaki "manuel kurulum" a tıklayın ve manuel kurulum arayüzüne girin.

5. Lütfen kurulum dilini ve yazıcı modelini seçiniz.

6. "USB bağlantısı" ı seçin ve "Kur" ye tıklayın.

7.Yazılım, sürücüyü otomatik olarak yükler ve süreç biraz zaman alabilir. Süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

8. Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.2.2. Kablolu ağ bağlantılı yükleme(Kablolu model için)

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Kablolu ağı bilgisayara bağlayın.

3. Yazıcı ağ arabirimine ağ kablosunu takın,Yazıcının bilgisayar ağına bağlı olduğundan emin olun(Ağın nasıl ayarlanması için, Bölüm 4'e bakınız).

4. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | •Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

5. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

6. Sürücü kurulum arayüzünün altındaki "manuel kurulum" a tıklayın ve manuel kurulum arayüzüne girin.

7. Lütfen kurulum dilini ve yazıcı modelini seçiniz.

8. "Kablolu ağ bağlantısı" nı seçin ve "Kur" ye tıklayın.

9. Yükleme yazılımı yazıcıyı otomatik olarak arar ve arama işlemi biraz zaman alabilir.

10. Arama tamamlandıktan sonra, gereken yazıcı bağlantısı seçin,"İleri" yi tıklayın.

| Not: | • Eğer bulunan yazıcı listesi içinde istediğiniz yazıcı bulunmamışsa,"Yenile"yi tıklayıp yeniden arama yapın. • Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin. • Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adını eklerseniz,bağlanması gereken IP adresi veya Ana Bilgisayarı bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ağ yaplndrma"nı yazdırın , "IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adı" nı görüntüleyin Bölüm 9.1.1.3'e bakınız).

11.Yazılım, sürücüyü otomatik olarak yükler ve süreç biraz zaman alabilir. Süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

12. Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.2.3. Kablosuz ağ bağlantısı tipi(Kablosuz modeller için uygundur)

Kablosuz ağ bağlantısı tipi, Altyapı modu ve WiFi Direct Modu olarak ikiye ayrılıcaktır (Daha fazla bilgi için, Bölüm 5'e bakınız).

3.1.2.3.1. Altyapı modu kurulumu

1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) bilgisayara bağlayın.

2. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosuyla bağlayın, ardından yazıcıyı çalıştırın.

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | •Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

4. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

5. Sürücü kurulum arayüzünün altındaki "manuel kurulum" a tıklayın ve manuel kurulum arayüzüne girin.

6. Lütfen kurulum dilini ve yazıcı modelini seçiniz.

7. "Kablosuz ağ bağlantısı" nı seçin ve "Kur" ye tıklayın.

8. Açılan kablosuz yapılandırma penceresinde nen "Evet, yazıcının kablosuz ağını yapılandırmak istiyorum" seçeneğini seçin,Bilgi istemlerini izleyin. Bir kablosuz ağa yazıcıyı yapılandırın (nasıl yapılandırılacağı için, Bölüm 5.1.1'e bakınız).

9. Yükleme yazılımı, kablosuz ağ başarıyla yapılandırıldıktan sonra yazıcıyı otomatik olarak arayacaktır. Arama işlemi biraz zaman alabilir.

10. Tıklayın Bağlanmak istediğiniz yazıcıyı, seçin "İleri".

| Not: | • Eğer bulunan yazıcı listesi içinde istediğiniz yazıcı bulunmamışsa,"Yenile"yi tıklayıp yeniden arama yapın. • Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin. • Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adını eklerseniz,bağlanması gereken IP adresi veya Ana Bilgisayarı bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ağ yaplndrma"nı yazdırın , "IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adı" nı görüntüleyin(Bölüm 9.1.1.3'e bakınız).

11.Yazılım, sürücüyü otomatik olarak yükler ve süreç biraz zaman alabilir. Süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

12. Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.2.3.2. WiFi Direct Modu Kurulumu

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayar yazıcının WiFi Direct ağa bağlayın(nasıl yapılandırılacağı için, Bölüm 5.2.2'ye bakınız).

3. Ekteki kurulum CD'sini Bilgisayarı'nin CD-ROM'una yerleştirin:

• Windows XP sistemi:kurulum prosedürünü otomatik olarak çalıştırır.

• Windows 7 / Vista / Server 2008 sistemi: "Autoplay" arayüzünü açar, kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" ye tıklayın.

• Windows 8 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi, bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, açılır pencerede herhangi bir yeri tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

• Windows 10 sistemi: "DVD RW sürücüsü" penceresi bilgisayar masaüstünüzün sağ üst köşesinde belirdiğinde, pencerede herhangi bir yere tıklayın, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "Autorun.exe" yi tıklayın.

| Not: | • Bazı bilgisayarlar, sistem yapılandırmasından dolayı CD'yi otomatik olarak oynatamayabilir. Lütfen "Bilgisayar" simgesini çift tıklayın, "DVD RW sürücüsü" nü bulun, ardından kurulum prosedürünü çalıştırmak için "DVD RW sürücüsü" nü çift tıklayın.

4. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ve Gizlilik Politikası içinde yer alan hükümleri okuyun ve kabul edin, sürücü kurulum arayüzüne girmek için arayüzün sağ alt köşesindeki “Sonraki” tuşuna tıklayın.

5. Sürücü kurulum arayüzünün altındaki "manuel kurulum" a tıklayın ve manuel kurulum arayüzüne girin.

6. Lütfen kurulum dilini ve yazıcı modelini seçiniz.

7. "Kablosuz ağ bağlantısı" nı seçin ve "Kur" ye tıklayın.

8. Açılan kablosuz yapılandırma penceresinden, "Hayır, yazıcı kablosuz ağa bağlandı"seçeneği seçin."İleri" yi tıklayın.

9. Yükleme yazılımı yazıcıyı otomatik olarak arar ve arama işlemi biraz zaman alabilir.

10. Tıklayın Bağlanmak istediğiniz yazıcıyı, seçin "İleri".

| Not: | • Eğer bulunan yazıcı listesi içinde istediğiniz yazıcı bulunmamışsa,"Yenile"yi tıklayıp yeniden arama yapın. • Yazıcı IP adresi, ana bilgisayar kimliğiyle yüklenen yazıcı sürücüsü altında değiştiğinde, sürücüyü yeniden yüklemeden doğrudan yazdırabilirsiniz. Yazıcı sürücüsünü ana bilgisayar kimliği ile yüklemeniz gerekirse, lütfen "Yazıcıyı, listedeki ana bilgisayar kimliğiyle yükle" seçeneğini işaretleyin. • Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adını eklerseniz,bağlanması gereken IP adresi veya Ana Bilgisayarı bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ağ yaplndrma"nı yazdırın , "IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adı" nı görüntüleyin( Bölüm 9.1.1.3'e bakınız).

11.Yazılım, sürücüyü otomatik olarak yükler ve süreç biraz zaman alabilir. Süre bilgisayar yapılandırmanıza bağlıdır, lütfen sabırla bekleyin.

12. Kurulumdan sonra, "Sınama Sayfası Ya&zdır" düğmesine tıklayın. Yazıcınız test sayfasını başarıyla yazdırırsa, sürücüyü doğru şekilde yüklediğiniz anlamına gelir.

3.1.3. Sürücüyü kaldırma yöntemi

Aşağıdaki prosedür, örnek olarak Windows 7 içindir,Bilgisayarınız ekran bilgileri farklı işletim sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1. Bilgisayarın Başlat menüsünü tıklatın ve sonra Tüm Programlar'ı tıklatın.

2.Pantum'u tıklayın, ardından Pantum XXX Series'i tıklayın.

Pantum XXX Serisi içindeki 'XXX' ürün modelini temsil etmektedir.

3. Kaldır'ı tıklatın, kaldırma pencere sürücüsünün kaldırmak için yönergeleri izleyin.

4. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

3.2. macOS sistemi sürücü kurulumu

• macOS sistemi altındaki sürücü yükleme,sürücüsü yükleme ve yazıcı ekleme olarak iki aşamaya ayrılır.

• Kablolu veya kablosuz ağ yükleme sürücü kullanırken,Yazıcı Bonjour adını bilmeniz gerekebilir, "Ağ yaplndrma"nı yazdırın ve ona bakın (Bölüm 9.1.1.3'e bakınız).

3.2.1. Sürücü Kurulumu

Aşağıdaki prosedür, örnek olarak Windows macOS 10.15 içindir,Bilgisayarınız ekran bilgileri farklı işletim sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne verilen kurulum CD'sini yerleştirin.Yükleme paketi Pantum XXX Serisi çift tıklatın(Pantum XXX Serisi içindeki 'XXX' ürün modelini temsil etmektedir).

3. "Sürdür"i tıklayın.

4. Lisans sözleşmesini okuyun ve "Sürdür"i tıklayın.

5. Iletişim penceresinde açılan Lisans sözleşmesini kabul etmek için "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayın.

6. Gizlilik Politikasını okuyun ve “Devam” tuşuna basın.

7. Açılır istemci penceresinde, Gizlilik Politikasını kabul etmek için “Kabul et” tuşuna basın.

8. "Yükle"yi tıklayın.

9. Bilgisayar parolasını girin, "Yazılımı Yükle" yi tıklayın.

10. Iletişim penceresinde açılan "Yüklemeyi Sürdür" ı tıklayın.

11. Sistem otomatik olarak sürücü kurulumunu tamamlar.

• Bilgisayarı ve WiFi özelliği bulunan yazıcıyı bağlamak için USB bağlantı kablosunu kullanırsanız, sürücü yükleme işlemi sırasında aşağıdaki şekillerde gösterildiği şekilde bir kablosuz ağ yapılandırma ipuçları penceresi açılır.

| Not: | • "Evet"i tıklayın, kablosuz ağ üzerinden yazıcının kablosuz ağını yapılandırabilirsiniz (Yapılandırma yöntemi için bkz. Bölüm 5.1.1).Yapılandırmadan sonra, USB bağlantı kablosunu çıkarın, açılan "Yazıcı ekle" arayüzünden ağdaki yazıcıyı ekleyin (Lütfen nasıl yazıcı ekleneceği konusunda Bölüm 3.3'e bakın). • "Hayır" ı tıklayın, USB bağlantılı yazıcıyı açılan "Yazıcı ekle" arayüzünden ekleyebilirsiniz(Yazıcının nasıl ekleneceğini öğrenmek için lütfen Bölüm 3.3'e bakın).

Bilgisayarı ve WiFi olmayan bir modeli bağlamak için USB bağlantı kablosunu kullanıyorsanız, sürücü yükleme işleminde açılan "Yazıcı ekle" arayüzünden yazıcı ekleyebilirsiniz (Lütfen nasıl yazıcı ekleneceğine ilişkin Bölüm 3.3'e bakın).

3.3. macOS Sistem Yazıcı Eklemek

3.3.1. Yazıcıyı USB ile ekleyin

1. USB bağlantı kablosu yazıcı ve bilgisayara bağlandıktan sonra güç kaynağını açın.

2. bilgisayarın "Sistem Tercihleri" - "Yazıcılar ve Tarayıcılar"a girin.

3. Düğmesine tıklayıp "Yazıcı veya Tarayıcı Ekle" yi seçin.

4. Yazıcıyı seçin ve ardından çıkarılan "Kullan" menüden ilgili yazıcı modelini seçin.

5. "Ekle" yi tıklayın.

3.3.2. Yazıcıyı kablolu bağlantı ile ekleyin

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Kablolu ağı bilgisayara bağlayın.

3. Yazıcı ağ arabirimine ağ kablosunu takın,Yazıcının bilgisayar ağına bağlı olduğundan emin olun (Ağın nasıl ayarlanması için, Bölüm 4'e bakınız).

4. bilgisayarın "Sistem Tercihleri" - "Yazıcılar ve Tarayıcılar"a girin.

5. Düğmesine tıklayıp "Yazıcı veya Tarayıcı Ekle" yi seçin.

6. Yazıcıyı seçin ve ardından çıkarılan "Kullan" menüden ilgili yazıcı modelini seçin.

7. "Ekle" yi tıklayın.

3.3.3. Yazıcıyı kablosuz bağlantı ile ekleyin

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayar ile yazıcı arasında kablosuz ağ bağlantısı kurulduğundan emin olun.

| Not: | • Altyapı modunda ise,yazıcı, bir kablosuz ağ erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) bağlanır.Nasıl bağlanacağı için, Bölüm 5.1'e bakınız. • WiFi Direct bağlanma modunda ise,Kablosuz istemci ile Kablosuz ağ yazıcısını bağlayın, bağlamak için Madde Bölüm 5.2'ye bakın.

3. bilgisayarın "Sistem Tercihleri" - "Yazıcılar ve Tarayıcılar"a girin.

4. Düğmesine tıklayıp "Yazıcı veya Tarayıcı Ekle" yi seçin.

5. Yazıcıyı seçin ve ardından çıkarılan "Kullan" menüden ilgili yazıcı modelini seçin.

6. "Ekle" yi tıklayın.