4. Konfiguracja sieci przewodowej (Dla modelu przewodowy)

Wspieranie przewodowy drukarki sieciowej, drukarka może być podłączona do sieci za pośrednictwem sieci przewodowej kontroluje drukarkę.

4.1. Ustawianie adresu IP

Drukarka automatycznie uzyskać adresu IP za pomocą funkcji DHCP można również ustawić ręcznie.

4.1.1. Ustawienia automatyczne

DHCP jest włączona funkcja automatycznego ustawienia domyślne drukarki.

1. Podłącz drukarkę do sieci i pełną narządzania za pomocą kabla sieciowego.

2. Drukarka automatycznie otrzyma adresu IP przypisany przez serwer. Dzięki środowisku sieciowym, może upłynąć kilka minut, zanim uzyskanym adresuie IP.

Adres IP drukarki można sprawdzić poprzez „Stronę informacyjną” (Informacje dostępne w sekcji „Sekcji 9.1.1.3” metody drukowania). Jeśli adres IP nie znajduje się na liście, należy sprawdzić środowisko sieciowe lub odczekać kilka minut i spróbować ponownie.

| Uwaga: | • Jeśli serwer DHCP automatycznie przydziela adresu y IP nie powiedzie, drukarka automatycznie uzyskać adresu lokalny systemu przypisane: 169.25xx.xx.

4.1.2. Ręcznie ustaw

Aby ręcznie skonfigurować adres IP drukarki za pomocą wbudowanego serwera WWW, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Sekcji 6.2.1.2.