5. Установка беспроводной сети (только для моделей с WiFi )

В зависимости от модели, модели принтеров с функцией печати по WiFi поддерживают режим базовой структуры и режим WiFi Direct.Если у вас возникли вопросы в процессе установки беспроводной сети, смотрите статья 5.3 часто встречающиеся вопросы.

| Инфраструктурная модель: соединяется с беспроводным оборудованием с помощью маршрутизатора 1. Беспроводный маршрутизатор 2. Принтер беспроводной сети 3. Cоединяется с компьютером через беспроводную сеть 4. Cоединяется с компьютером с помощью Ethernet
| Режим WiFi Direct: организует беспроводную через принтером с функцией WiFi 1. Принтер беспроводной сети 2. Беспроводное оборудование клиента, которая соединяется с принтером беспроводной сети напрямую

5.1. Инфраструктурная модель

Bы можете соединять компьютер с принтером через беспроводный маршрутизатор. Для подключения к точке доступа (беспроводной роутер) можно использовать инструмент настройки беспроводной сети.

Главное: перед подключением беспроводной сети, необходимо узнать наименование сети (SSID) и пароль беспроводного маршрутизатора, их следует использовать при подключение к беспроводной сеть. Если вы не можете подключиться самостоятельно, то уточните эти данные у администратора сети.

5.1.1. Инструменты подключения к беспроводной сети

Если н ваш компьютер был установлен драйвер и подключался к беспроводной сети, но беспроводная сеть была изменена, то возможно создать новое подключение через инструменты беспроводной сети.

5.1.1.1. Предварительная подготовка

1. Беспроводный маршрутизатор.

2. Компьютер, который поключен к сети.

3. принтер с функцией беспроводной сети.

5.1.1.2. Метод подключения средства подключения беспроводной сети

1. Запустите приложение настройки беспроводной сети на компьютере.

1) CистемаWindows: Кликни на меню начала компьютера- “Bсе программы”-“Pantum”-наименование продукции-“Cредство подключения беспроводной сети”.

2) macOS система: кликни меню Finder нажмите кнопку “Переход” - “Программы” - “Pantum”-“Utilities” - “Инструмент настройки беспроводной сети”.

2. При подключения кабеля USB. На следующем экране выберите “Да, у меня есть кабель USB, и может быть использован для установки”. Нажмите кнопку “Далее”.

2.1 Компьютер подключен к беспроводной сети.

1) Инструменты для настройки беспроводной сети, Выберите беспроводную сеть к которой в данный момент подключен компьютер, следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

| Примечание: | • Hаименование сети (SSID), выбранное вами, должно быть одинаковым с наименованием сети входного пункта (беспроводного маршрутизатора).

2) При предложение подключится к другим сетям ответьте "Нет", чтобы настроить другие беспроводные сети, в соответствии с подсказками, чтобы завершить настройку.

| Примечание: | • B настоящее время есть три режима безопасности, который поддерживается принтером: отсутствие шифрации, WEP и WPA/WPA2. 1) Oтсутствие шифрации: не использовать любой способ шифрации. 2) WEP: использовать WEP (проводная равнодействующая шифрация) в качесвте секретного ключа безопасности для передачи и приемки данных. Секретный ключ WEP справедлив для сети шифрации 64 и 128 битов, можно включать цифры и буквы одновременно. 3) WPA/WPA2: представляет собой предварительный разделенный секретный ключ защиты подклинивания WiFi, который содиняет беспроводное оборудование с входной пункт с использованиемTKIP или AES (WPS－Personal). WPA/WPA2 использует предварительный разделенный секретный ключ 8-63 битов (PSK). • По умолчанию пароль скрыт, вы можете открыть написание пароля.

2.2 Компьютер не подключен к беспроводной сети.

В следующем экране введите точку доступа (беспроводной маршрутизатор) имя SSID сети (SSID чувствителен к регистру) и пароль, в соответствии с подсказками, чтобы завершить настройку.

| Примечание: | • Eсли вы не знаете наименование сети (SSID) входного пункта (беспроводного маршрутизатора), то кликни на “Печать сведений о беспроводных сетях” для просмотрения наименование сети (SSID) входного пункта (беспроводного маршрутизатора). • Если принтер не работает нормально после настройки беспроводной сети, пожалуйста, переустановите драйвер.

5.1.2. Как отключить соединение с сетью WiFi

Выполните следующие действия, соединение беспроводной сети WiFi, подключенное состояние на панели управления, индикатор WiFi будет гореть , в это время нажмите и удерживайте кнопку в течение более 2 секунд, чтобы отключить соединение WiFi .

5.2. Pежим WiFi Direct

Bы можете подключать беспроводные устройства (включая компьютеры и мобильное оборудование с функцией беспроводной сети) с принтером беспроводной сети без использования беспроводгого маршрутизатора.

5.2.1. Предварительная подготовка

1. WiFi Direct подключение к принтеру.

2. Клиент подключения (включая компьютер и мобильное оборудования с функцией беспроводной сети).

5.2.2. WiFi Direct

1. Bключай источник питания принтера.

2. Включите на принтере режим «WiFi Direct». Способ включения: нажмите кнопку «WiFi» на панели принтера и включите его.

| Примечание: | • EКороткое нажатие на кнопку WiFi на панеле принтера, для автоматической печати "страницы руководства по подключению мобильных устройств через WiFi". Используется для подключения мобильных устройств через WiFi. • Войдите на встроенный Веб-сервер и включите функцию «WiFi Direct». См. Главу 6.2.1.3.

3. Bключай компьютер или мобильное оборудование с функцией беспроводной сети, выбирай наименование сети WiFi Direct принтера, соединяй путем ввода шифров.

5.2.3. Как отключить WiFi прямое подключение

Войдите на встроенный Веб-сервер (способ входа в систему см. в Главе 6.1). Нажмите «Настройки» - «Настройки беспроводной сети» - «WiFi Direct» и установите режим WiFi Direct на «ВЫКЛ» для отключения функции WiFi Direct.

5.3. Часто встречающиеся вопросы для установления беспроводной сети

1. Hе найден принтер

• Проверьте источники питания: компьютера, беспроводного маршрутизатора, принтера.

• Проверьте USB между компьютером и принтером.

• Ппринтер не подерживает соединение беспроводной сети.

2. Hе найдено наименование сети (SSID), при соединении сети

• Проверьте источника питания безпроводного маршрутизатора.

• Проверьте наименование сети маршрутизатора (SSID)

• Bам необходимо установлять беспроводную сеть принтера еще раз, если установки беспроводного маршрутизатора изменены.

3. Не удачное соеденение.

• Просмотри правильности режимов безопасности и пароль беспроводного маршрутизатора и принтера.

• Проверьте место установки принтерапринтера. Если маршрутизатор слишком далеко установлен от принтера или между ними существует препятствие, это может влинять на прием сигнала.

• Перегразите беспроводной маршрутизатор и принтера, попробуйте еще раз после рестарта.

4. Eсли возникаются вопросы при использовании принтера в сети, то просмотри нижеследующие вопросы:

• Просмотри настройки брандмауэра. Возможно брандмауэр блокирует сообщение. Закрывай брандмауэр согласно руководству пользователя, потом попробуйте найти принтер еще раз.

• Просмотри правильность расположение адреса IP принтера, вы можетет напечатать страницы информации о расположении сети принтера, чтобы просмотреть адрес IP.

• Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими шагами, чтобы проверить, в одной ли сети находятся компьютер и принтер.

1) Выберите “Командная строка” следующим образом.

a. Системы Windows 8/10: Нажмите на кнопку “Поиск” в меню Пуск и вставьте в поисковую строку “Командная строка”, после чего нажмите на кнопку “Enter”.

b. Системы Windows 7/Vista/XP: нажмите “Пуск” - “Все программы” - “Стандартные” - “Командная строка”.

2) Напишите ping и IP-адрес принтера в появившемся окне и нажмите кнопку “Enter”.

Например, ping XXX.XXX.XXX.XXX(“XXX.XXX.XXX.XXX.” - это IP-адрес принтера).

3) Если в окне указывается RTT, значит ваши принтер и компьютер находятся в одной сети.Если в окне не указывается RTT, пожалуйста, обратитесь к главу 5 и перенастройте беспроводную сеть принтера.

| Примечание: | • Информацию о настройки беспроводного маршрутизатора, смотрите на руководство пользователей или уточните у его изготовителя.