1. Перед использованием принтера

1.1. Аннотация серии продукции

Параметры серии продукции | P2210 Series | P2510 Series | P2210W Series | P2510W Series
Тип соединения | USB | ● | ● | ● | ●
NET |  |  |  |
WiFi |  |  | ● | ●
Язык печати
GDI | ● | ● | ● | ●
Панель управления
LED | ● | ● | ● | ●
Скорость печати(A4) | 20ppm | ● |  | ● |
22ppm |  | ● |  | ●
Ручная дуплексная печать | ● | ● | ● | ●

（● Поддержка, пробел отсуствие функции)

| Примечание: | • Функции в новых устройствах могут быть изменены без извещения пользователя.

1.2. Поддерживаемые акссесуары

Открыв упаковку, убедитесь, что в комплекте есть все следующие компоненты.

Наименование | Компонент
Принтер |
Лазерный картридж с тонером |
Кабель интерфейса USB |
Кабель питания |
Компакт-диск |
Руководство по Установке |
Гарантия Pantum |

| Примечание: | • В некоторых регионах гарантия Pantum может не предоставляться.

1.3. Вид устройства

| Вид спереди

1 | Выходной лоток
2 | Панель управления
3 | Выходной лоток
4 | Направляющая автоматической подачи
5 | Стопор бумаги
6 | Лоток подачи
7 | Автоматический лоток подачи

| Вид сзади

| Примечание: | • Вид сзади принтера может отличаться в зависимости от моделей и функций.

1 | Сетевой интерфейс
2 | USB-интерфейс
3 | Выключатель питания
4 | Интерфейс питания

1.4. Лазерный картридж с тонером

| Срок службы лазерного картриджа с тонером

Тип | Средний объем печати
Лазерный картридж с тонером со стандартной емкостью | Около 700 страниц (Указанные выше сведения основаны на стандарте ISO/IEC 19752)
Лазерный картридж с тонером высокой емкости | Около 1600 страниц (Указанные выше сведения основаны на стандарте ISO/IEC 19752)

| Примечание: | • Модель может быть изменена на следующую без предупреждения. • Объем потребления расходных материалов может меняться в зависимости от типов используемых материалов. • Наша компания не рекомендует использовать расходные материала кроме оригинальных расходных материала, любое повреждение, возникнующее из-за использования неоригинального расходного материала, не входит в рамки гарантийного ремонта. • Внешности картриджов могут существовать разницы из-за объемов и типов, схема только для справок.

1.5. Легко заправляемый лазерный картридж с тонером

1.5.1. Устройство лазерного картриджа

Серийный номер | Имя
1 | Отверстие для вывода отработанного тонера
2 | Отверстие для заправки тонера
3 | Контейнер отработанного тонера
4 | Контейнер для тонера

1.5.2. Процедура заполнения лазерного картриджа

Этапы | Диаграмма | Описание
1 |  | Возьмите лазерный картридж с тонером отверстием для вывода тонера вниз и встряхните его в вертикальной плоскости 5-6 раз.
2 |  | Откройте крышку отверстия для вывода отработанного тонера.
3 |  | Удалите тонер из контейнера отработанного тонера.
4 |  | Закройте крышку отверстия для вывода отработанного тонера.
5 |  | Откройте крышку отверстия для заправки тонера.
6 |  | Поднесите горлышко бутылки с тонером к отверстию для заправки тонера.
7 |  | Добавьте тонер в контейнер для тонера.
8 |  | Закройте крышку отверстия для заправки тонера.
9 |  | Заправка тонера завершена.

| Примечание: | • НЕ сжигайте новые или отработанные тонеры или картриджи с тонером. Тонер воспламеняется под воздействием огня, и оператор может получить ожоги. • Для удаления просыпанного тонера НЕЛЬЗЯ использовать обычный пылесос. Тонер может подвергнуться воздействию искры внутри вакуума, что приведет к пожару или взрыву. Вы можете использовать взрывозащищенный пылесос с противопожарным устройством. • В случае вдыхания тонера прополощите горло большим количеством воды и выйдите на свежий воздух. При необходимости сходите в больницу. • Если одежда испачкана тонером, протрите одежду сухой тряпкой, после чего помойте ее холодной водой. Горячая вода может привести к проникновению тонера в волокна одежды.