4. 有线网络设置（适用于有线网络机型）

支持有线网络打印的打印机，可将打印机连接到网络中，从而通过有线网络的方式控制打印机进行打印。

4.1. 设置IP地址

打印机IP地址可通过DHCP功能自动获取，也可手动设置。

4.1.1. 自动设置

打印机默认开启DHCP自动设置功能。

1. 将打印机通过网络电缆连接到网络，并完成开机准备。

2. 打印机将自动获得服务器分配的IP地址。受网络环境影响，可能需要几分钟之后才可获取到IP地址。

您可以通过打印“信息页”查看打印机IP地址（如何打印，请参阅第9.1.1.3章）。如果IP地址未列出，请检查网络环境或等待几分钟，然后重试。

| 注： | • 如果DHCP服务器自动分配IP地址不成功，打印机会自动获取系统分配的链路本地地址：169.254.xxx.xxx。

4.1.2. 手动设置

通过内嵌Web服务器为打印机手动设置IP地址，详情请参阅第6.2.1.2章。