2. נייר וחומרי הדפסה

2.1. מפרטי נייר

מגש מזין מסמכים אוטומטי | סוג חומר הדפסה | רגיל, דק, נייר מיוחד (שקף, כרטיס בריסטול, מדבקה, מעטפה, עבה וכולי).
גודל חומרי הדפסה | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6，Yougata4，Postcard，Younaga3，Nagaga3，Yougata2, התאם אישית נייר
משקל חומרי הדפסה | 60～163 גר'/מ"ר
קיבולת מרבית של מגש הניירות | 150 דפים (80 גר'/מ"ר)

| הערה: | • מומלץ להשתמש בנייר הסטנדרטי עבור המדפסת. • שימוש רב בנייר מיוחד עלול לפגוע במשך חיי השירות של המדפסת. • חומר הדפסה שאינו תואם להנחיות שצוינו במדריך למשתמש זה עלול להוביל לאיכות הדפסה ירודה, לסיכון מוגבר לחסימות נייר ולבלאי מואץ של המדפסת. • תכונות כגון משקל, הרכב, מרקם ולחות מהוות גורמים חשובים המשפיעים על ביצועי המדפסת ואיכות הפלט. • יש לשים לב לנושאים הבאים בעת בחירת חומר ההדפסה: 1. אפקט ההדפסה הרצוי: חומר ההדפסה שנבחר צריך לעמוד בדרישות מטלות ההדפסה. 2. האופי החלק של המשטח: האופי החלק של חומר ההדפסה עשוי להשפיע על חדות תוצאת ההדפסה. 3. חלק מחומרי ההדפסה עשויים להתאים לכל ההנחיות שצוינו, אך עדיין לא מסוגלים לספק את התוצאה הרצויה. זו עשויה להיות תוצאה של הפעלה לא נכונה, טמפרטורה ולחות לא מתאימות או גורמים אחרים שמעבר לשליטתה של Pantum. לפני רכישת כמויות גדולות של חומרי הדפסה, יש לוודא שחומר ההדפסה עומד במפרטים שצוינו במדריך למשתמש זה. 4. השימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים במפרטים אלו עלול לגרום נזק למדפסת.

2.2. נייר מיוחד

מדפסת זו תומכת בשימוש בנייר מיוחד לצורך הדפסה. ניירות מיוחדים כוללים: מדבקות, מעטפות, שקפים, ניירות עבים, כרטיסי בריסטול וכולי.

| הערה: | • בעת שימוש בנייר או בחומר הדפסה מיוחד, נא להקפיד לבחור את סוג וגודל חומר ההדפסה המתאים בהגדרות ההדפסה לקבלת אפקט ההדפסה הטוב ביותר. • בעת שימוש בהדפסה מיוחדת להדפסה, מומלץ לטעון פיסת נייר אחת בכל פעם.

| נא לשים לב להנחיות הבאות:

סוגי חומרי הדפסה | שיטות נכונות | שיטות לא נכונות
נייר תוויות | נא להשתמש בתוויות ללא נייר חשוף בלבד. צריך להניח את התוויות במצב שטוח בעת השימוש. השתמשו בתוויות מגיליון שלם בלבד. לא ניתן להבטיח שכל התוויות בשוק יתאימו לדרישות. | שימוש בנייר תוויות מקומט, מנופח או פגום.
מעטפה | יש לטעון את המעטפות באופן אחיד. | שימוש במעטפות מקומטות, חתוכות, דבוקות או פגומות. שימוש במדבקות עם אטבים, לחצניות, חלונות או ציפוי פנימי. שימוש במעטפות עם מדבקות להדבקה עצמית או חומרים סינתטיים אחרים.
שקפים | נא להשתמש אך ורק בשקפים המאושרים לשימוש עם מדפסות לייזר. | שימוש בשקפים שאינם מתאימים למדפסות לייזר.
נייר עבה, נייר קרטון | נא להשתמש בנייר עבה אך ורק אם אושר לשימוש במדפסות לייזר ושעומד במפרטי המשקל של מדפסת זו. | שימוש בנייר שהמשקל שלו חורג מהמפרט המומלץ של חומרי ההדפסה עבור מדפסת זו.。

2.3. טעינת נייר

2.3.1. טעינה למגש מזין המסמכים האוטומטי

1. פתח את מגש מזין המסמכים.

2. הסט את המובילים להזנת נייר אוטומטית כך שיתאימו לשני צידי הדף.

3. הרם את מגש הפלט למניעת גלישה ונפילה של הנייר.

4. אנא טען את הנייר במגש האוטומטי כשצד ההדפסה כלפי מעלה.

| הערה: | • לפני טעינת הנייר, אוורר את ערימת הניירות למניעת חסימות נייר או שגיאות הזנה, ולאחר מכן טען את הנייר במגש הניירות כשהצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

5. התאם את מעצור הניירות כדי לשמור את הנייר במקום הנכון. כדי להבטיח הזנה תקינה של נייר, הכנס את מעצור הניירות התחתון ① לחריץ כדי לשמור שהנייר לא יחליק החוצה, ולאחר מכן כוונן את המעצור הכחול ② בהתאם לגודל הנייר.

| הערה: | • הנייר עלול להיתקע או שלא ניתן להזין אותו כאשר המגש האוטומטי טעון ביותר מ -150 גיליונות. • בעת השימוש בנייר מודפס, יש להניח את הצד להדפסה (הצד הריק) כשהוא פונה כלפי מעלה. • בעת ההדפסה על נייר A5, מומלץ להזין את הנייר בצורה אופקית, פעולה שיכולה להאריך את חיי השירות של מחסנית הטונר של מדפסת הלייזר.

2.4. אזורים ללא הדפסה

החלק המוצלל מציין את האזור בדף שבו לא תתבצע הדפסה.

שימוש | גודל נייר | שוליים עליונים ותחתונים (A) | שוליים שמאליים וימניים (B)
הדפסה | A4 | 5 מ"מ (0.197 אינץ') | 5 מ"מ (0.197 אינץ')
Letter | 5 מ"מ (0.197 אינץ') | 5 מ"מ (0.197 אינץ')

2.5. הנחיות לשימוש בנייר

• נייר או טקסט עם מרקם גס, קעור או קמור, כתמי שמן או מרקם חלק מאוד יוביל לביצועי הדפסה גרועים.

• יש לוודא שאין אבק, מוך וכדומה על הנייר.

• יש לשים את הנייר על גבי משטח שטוח ולאחסנו במקום קריר ויבש.