1. 使用本機前

1.1. 產品系列簡介

產品系列參數 | P2210 Series | P2510 Series | P2210W Series | P2510W Series
介面類別型 | USB | ● | ● | ● | ●
NET |  |  |  |
WiFi |  |  | ● | ●
列印語言
GDI | ● | ● | ● | ●
控制台
LED | ● | ● | ● | ●
列印速度（A4) | 20ppm | ● |  | ● |
22ppm |  | ● |  | ●
手動雙面列印 | ● | ● | ● | ●

（●：支持，空白：不支持）

| 注： | • 如有產品系列增加或變更，恕不另行通知。

1.2. 隨機附件

當您打開包裝時，檢查紙箱中是否包括以下部件：

名稱 | 部件
印表機 |
鐳射碳粉匣 |
USB連接線 |
電源線 |
隨機光碟 |
安裝手冊 |
三包憑證 |

| 注： | • 個別地區可能不包含三包憑證。

1.3. 產品視圖

| 前視圖

1 | 出紙槽
2 | 控制台
3 | 出紙拖盤
4 | 自動進紙導紙板
5 | 擋紙板
6 | 進紙託盤
7 | 自動進紙盒

| 後視圖

| 注： | • 不同型號不同功能的印表機，後視圖略有不同。

1 | 網路介面
2 | USB介面
3 | 電源開關
4 | 電源介面

1.4. 鐳射碳粉匣

| 鐳射碳粉匣使用壽命

類型 | 平均列印量
標準容量鐳射碳粉盒 | 約 700 頁 （以上資料基於 ISO/IEC 19752 標準）
高容量鐳射碳粉盒 | 約 1600 頁 （以上資料基於 ISO/IEC 19752 標準）

| 注： | • 如有型號增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能會因使用類型不同而有所差異。 • 本公司不建議使用原裝耗材以外的耗材，因使用非原裝耗材而導致的任何損壞不在保修範圍之內。 • 碳粉匣外觀因容量型號不同可能會存在差異，示意圖僅供參考。

1.5. 易加粉鐳射碳粉匣

1.5.1. 易加粉鐳射碳粉匣結構

序號 | 名稱
1 | 廢粉口
2 | 加粉口
3 | 廢粉倉
4 | 粉倉

1.5.2. 易加粉鐳射碳粉匣灌粉步驟

步驟 | 示意圖 | 說明
1 |  | 把鐳射碳粉匣加粉口向下，豎立上下搖動5-6 次。
2 |  | 打開廢粉口蓋子。
3 |  | 倒出廢粉倉中的廢粉。
4 |  | 蓋上廢粉口蓋子。
5 |  | 打開加粉口蓋子。
6 |  | 把瓶裝碳粉口對準加粉口。
7 |  | 把碳粉倒入粉倉。
8 |  | 蓋上加粉口蓋子。
9 |  | 完成加粉。

| 注： | • 請勿焚燒新的或廢棄的碳粉或碳粉盒，碳粉接觸明火會燃燒，可能會被灼傷。 • 請勿使用普通吸塵器吸起灑落的碳粉。吸起的碳粉可能會由於接觸吸塵器內的電火花而導致火災或爆炸。您可以使用有防爆和灰塵防火裝置的吸塵器。 • 若不慎吸入碳粉，請用大量水漱口，並進入有新鮮空氣的環境中。必要時請就醫。 • 若衣服上沾上碳粉，可用幹布擦掉，再用涼水清洗衣服。熱水會使碳粉滲入衣物的纖維。