5. Configuration de réseau sans fil (adéquat pour le modèle avec WiFi)

Sur la base de modèles, les modèles d'imprimantes avec fonction d'impression WiFi peuvent prendre en charge le mode structure de base et le mode WiFi direct.Si vous rencontrez des problèmes en cours de configuration de réseau sans fil, veuillez consulter le chapitre 5.3 pour les FAQs dans la configuration de réseau sans fil.

| Mode de structure de base: connecter l'équipement sans fil par le routeur 1. Point de connexion (routeur sans fil) 2. Imprimante de réseau sans fil 3. Connecter l'ordinateur du point de connexion par le réseau sans fil 4. Connecter à l'ordinateur du point de connexion par le réseau câblé
| Mode de connexion WiFi Direct: connecter le terminal de client sans fil et l'imprimante avec fonction WiFi 1. Imprimante de réseau sans fil 2. Terminal de client sans fil à connecter directement avec l'imprimante de réseau sans fil

5.1. Mode de structure de base

Vous pouvez connecter l'ordinateur et l'imprimante par le point de connexion (routeur sans fil). Pour la connexion au point d'accès (routeur sans fil), l'outil de configuration du réseau sans fil peut être utilisé.

Important: avant d'installer le réseau sans fil, il faut connaître le nom de réseau (SSID) et le mot de passe de point de connexion (routeur sans fil), utilisez en cas de configuration de réseau sans fil. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez consulter votre administrateur de réseau ou le fabricant de point de connexion (routeur sans fil).

5.1.1. Outil de configuration de réseau sans fil

Si votre ordinateur a déjà installé de pilote et connecte au réseau sans fil, mais le réseau sans fil n"a pas changé, vous pouvez reconfigurer par l"outil de configuration de réseau sans fil.

5.1.1.1. Travail préparatoire

1. Point de connexion (routeur sans fil).

2. Ordinateur déjà connecté au réseau.

3. Imprimante avec la fonction de réseau sans fil.

5.1.1.2. Méthode de configuration d"outil de réseau sans fil

1. Sortir l"outil de configuration de réseau sans fil dans l"ordinateur.

1) Dans le système Windows: cliquez sur le menu "Commencer"－"Tous les programmes"－"Pantum"－Description de produit－"Outil de configuration de réseau sans fil" de l"ordinateur.

2) Système macOS: cliquez sur la rubrique de menu Finder d"ordinateur "Aller" - "Applications" - "Pantum" - "Service" - "Outil de configuration du réseau sans fil".

2. Utiliser la configuration de connexion de câble USB. Dans l"interface suivante, sélectionner "Oui, j"ai un câble USB pour installer". Cliquer sur "Suivant".

2.1 L"ordinateur est déjà connecté au WiFi.

1) L"outil de configuration WiFi sélectionne par défaut WiFi connecté par l"ordinateur actuel, compléter la configuration suivant l"indication de l"interface.

| Remarque: | • Le nom de réseau (SSID) que vous sélectionnez doit être identique avec celui de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) de l"ordinateur.

2) Veuillez crocher "Non" pour configurer des autres WiFi si il est nécessaire de connecter des autres WiFi, compléter la configuration suivant l"indication de l"interface.

| Remarque: | • Pour le moment, l"imprimante est compatible avec trois modes de sécurité: aucun, WEP et WPA/WPA2. 1) Aucun: sans utiliser aucun mode d"encodage. 2) WEP: Par utiliser WEP (wired equivalent privacy), envoyer et recevoir des données par la clé de sécurité. La clé WEP est adéquate pour le réseau encodé de 64 et 128 chiffres, y compris les chiffres et les lettres. 3) WPA/WPA2: Est une clé prépartagée de connexion de protection WiFi, elle encode la connexion d"équipement sans fil et le point de connexion par TKIP ou AES (WPS - Personal). La longueur d"utilisation de WPA/WPA2 est une clé prépartagée (PSK) entre 8 à 63 chiffres. • Mot de passe affiché par défaut non croché, si croché, le mot de passe va s"afficher.

2.2 L"ordinateur n"est pas connecté au WiFi. Dans l"interface suivante, entrer le nom de réseau SSID (sans différentier capital et minuscule) de point de connexion (routeur de WiFi) et le mot de passe, compléter la configuration suivant l"indication de l"interface.

| Remarque: | • Si vous ne connaissez pas le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil), cliquez sur "Imprimer Page d"informations réseau sans fil" pour voir le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) à connecter. • Après la configuration de réseau sans fil, si l"imprimante ne peut être utilisée normalement, veuillez installer à nouveau la pilote.

5.1.2. Comment fermer WiFi déjà connecté

Connecter WiFi selon les étapes ci-dessus pour compléter le mode de structure de base, la lampe WiFi déjà connectée au panneau de contrôle en état de connexion s'allume en permanence , dès lors appuyez sur ce boutou pour plus de 2 secondes puis coupez la connexion WiFi (la lampe WiFi va s'éteindre ).

5.2. Mode WiFi Direct

Vous pouvez ne pas utiliser le point de connexion (routeur sans fil) de connecter le terminal de client sans fil (y compris l'ordinateur et l'équipement amovible avec la fonction de réseau sans fil) et l'imprimante de réseau sans fil.

5.2.1. Travail préparatoire

1. Imprimante avec la fonction WiFi Direct.

2. Ordinateur avec la fonction de réseau sans fil.

5.2.2. Connexion au Hotspot WiFi

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante.

2. Activez le mode « WiFi Direct » de l'imprimante. Méthode d'activation : appuyez brièvement sur le bouton « WiFi » du panneau de l'imprimante et activez-le.

| Remarque: | • Appuyez brièvement sur le bouton "WiFi" du panneau de l'imprimante, l'imprimante imprimera automatiquement « la Page d'Aide pour la Connexion WiFi de Périphérique mobile », pour la connexion du périphérique mobile au WiFi. • Connectez-vous au serveur Web intégré et activez la fonction « WiFi Direct ». Voir le chapitre 6.2.1.3.

3. Ouvrez l'ordinateur ou l'équipement amovible avec la fontion de réseau sans fil, sélectionnez le nom de réseau de WiFi Direct d'imprimante, et entrez le mot de passe pour connecter.

5.2.3. Comment fermer WiFi Direct

Connectez-vous au serveur Web intégré (voir le chapitre 6.1 pour la méthode de connexion). Cliquez sur « Paramètres » - « Paramètres sans fil » - « WiFi Direct » et réglez le mode WiFi Direct sur « OFF » pour désactiver la fonction WiFi Direct.

5.3. FAQs dans la configuration de réseau sans fil

1. L'imprimante n'est pas trouvée

• L'alimentation de l'ordinateur, du point de connexion (routeur sans fil) ou de l'imprimante est déjà en marche.

• Si le fil USB est déjà connecté entre l'ordinateur et l'imprimante.

• L'imprimante est compatible avec la connexion de réseau sans fil ou pas.

2. En cas de connecter le réseau, le nom de réseau (SSID) ne peut être trouvé

• Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation de point de connexion (routeur sans fil) est mis en marche.

• L'imprimante ne trouve pas le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) à connecter, veuillez vérifier le nom de réseau (SSID) du point de connexion et puis réessayez la connexion.

• Lorsque la configuration de point de connexion (routeur sans fil), vous devez reconfigurer le réseau sans fil d'imprimante.

3. Connexion échouée

• Veuillez vérifier si le point de connexion (routeur sans fil) et le mode de sécurité d'imprimante et le mot de passe sont correct.

• Vérifiez la réception d'antenne autour d'imprimante. Si le routeur est loin d'imprimante ou il y a obstacle entre les deux, ceci pourrait affecter la réception de signal.

• Fermez l'alimentation du point de connexion (routeur sans fil) et l'imprimante, redémarrez puis configurez.

4. Si un problème rencontre en cas d'utiliser l'imprimante dans le réseau, veuillez vérifier les suivants:

• Vérifiez si le logiciel Firewall bloque la communication. Si l'ordinateur et l'imprimante sont connectées au même réseau, mais ceci ne peut être trouvé, cela est possible que le logiciel Firewall bloque la communication. Veuillez consulter le guide d'utilisateur de logiciel Firewall, fermez le logiciel Firewall puis essayez à nouveau de rechercher l'imprimante.

• Vérifiez si l'allocation d'adresse IP d'imprimante est correcte. Vous pouvez imprimer la page d'information d'imprimante pour vérifier l'adresse IP.

• Veuillez vous référer aux étapes suivantes afin de vérifier si l'imprimante et l'ordinateur sont sur le même réseau.

1) Choisissez "Invite de commande" tel qu'indiqué ci-dessous.

a. Système Windows 8 / 10 : cliquez sur le bouton "Recherche" dans le menu de démarrage et entrez "Invite de commande" dans la barrre de recherche, puis cliquez sur le bouton "Entrer" sur le clavier.

b. Système Windows 7 / Vista / XP : cliquez sur le menu "Démarrer" - "Toutes les procédures" - "Pièce jointe" - "Invite de commande".

2) Entrez le signal et l'adresse IP de votre imprimante dans la fenêtre contextuelle et appuyer sur le bouton "Entrer".

Par exemple : le signal XXX.XXX.XXX.XXX (“XXX.XXX.XXX.XXX” est l'adresse IP de l'imprimante)

3) Si RTT est indiqué dans la fenêtre, cela signifie que votre imprimante et votre ordinateur sont dans le même réseau.Si RTT n'apparaît pas dans la fenêtre, veuillez consulter le chapitre 5 pour reconfigurer le réseau sans fil de l'imprimante.

| Remarque: | • Voir le guide d'utilisateur ou consultez le fabricant pour l'information de point de connexion (routeur sans fil).