6. שרת אינטרנט (חל על מדפסות רשת)

ניתן לנהל הגדרת מדפסת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ.

6.1. בקרו בשרת האינטרט המשובץ

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המדפסת לרשת כדי להבטיח שהמדפסת מחוברת לרשת היכן שהמחשב מחובר לה (נא לעיין בפרק 4 או בפרק 5 לשיטת הגדרת רשת).

3. הזינו את כתובת IP של המדפסת בסרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט כדי לבקר בשרת האינטרנט המשובץ במדפסת.

אנא ، לחץ והחזק את לחצן לוח הבקרה של המדפסת להדפסת "דף מידע" ובדוק את "כתובת ה- " IP של המדפסת.

| הערה : | • מומלץ למשתמשי Windows להשתמש בדפדפן Microsoft Internet Explorer 8.0 (או יותר) או Firefox 1.0 (או יותר) ולמשתמשי מקינטוש להשתמש בדפדפן Safari 4.0 (או יותר). בכל דפדפן שהנכם משתמשים נא לוודא כי JavaScript וקוקיות מאופשרים תמיד נא להבטיח תאימות עם HTTP 1.0 ו-HTTP 1.1 כאשר נעשה שימוש בדפדפני אינטרנט אחרים. • אם המחשב אינו יכול לבקר בדפדפן האינטרנט המשובץ במדפסת, אז יתכן שהמחשב והמדפסת שלכם מחוברים לרשתות שונות. נא לבדוק את סביבת הרשת שלכם או להתייעץ עם מנהל הרשת.

4. לחצו על אפשרות “כניסה למערכת”, הזינו שם משתמש וסיסמה (שם משתמש ברירת המחדל הוא admin והסיסמה הראשונית היא 000000) ולחצו על “כניסה למערכת".

| הערה : | • מטעמי בטיחות, מומלץ לשנות את סיסמת ברירת המחדל, שניתן לבצע בממשק “ניהול משתמש”.

6.2. שימוש בשרת האינטרנט לניהול המדפסת

ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ לניהול המדפסת.

1. צפו במידע הבסיסי לרבות שם המוצר, מצב המדפסת ומחסנית הדיו של המדפסת.

2. הגדירו את הפרמטרים של פרוטוקול הרשת הנתמכים על ידי המדפסת.

3. הגדירו את חיבור הרשת האלחוטית של המדפסת, והפעילו/השביתו את הרשת האלחוטית ופונקצית WiFi Direct.

4. הגדירו לקוח שרת דואר וקבלת מצב מדפסת באמצעות הודעת דוא"ל.

6.2.1. הגדרה אלחוטית

באפשרותך להגדיר את הרשת האלחוטית של המדפסת, תצורת ה- IP האלחוטית ו WiFi Direct דרך הדף הגדרות אלחוטיות. לפני ההגדרה אנא היכנס לשרת האינטרנט המשובץ (ראה פרק 6.1 לשיטת ההתחברות).

6.2.1.1. רשת אלחוטית

1) אם עליכם להגדיר רשת אלחוטית, נא ללחוץ על SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) ברשימת החיפוש, להזין מפתח סודי וללחוץ על “אישור”.

6.2.1.2. הגדרת IP אלחוטית

ביכולתך להגדיר את IPv4 ו- IPv6 של המדפסת דרך העמוד "הגדרות IP אלחוטיות". לפני ההגדרה, חבר את המדפסת שלך לאינטרנט והיכנס לשרת האינטרנט המשובץ (ראה פרק 6.1 לשיטת ההתחברות).רק כאשר הרשת האלחוטית של המדפסת מופעלת ניתן להציג את הגדרת תצורת IP אלחוטית על שרת האינטרנט.

1）DHCPv4 מסומן כברירת מחדל. אם צריך להגדיר כתובת IP באופן ידני, נא לבטל את הסימון בתיבת הסימון DHCPv4 ולהזין "כתובת IPv4", "כתובת Subnet" ו"כתובת Gateway" שעליכם להגדיר ולחצו על “אישור”.

6.2.1.2.1. הגדרת IPv4

כתובת IPv4 של המדפסת מחולקת להגתאת DHCP אוטומטית והגדרה ישנית, ופונקצית הקאצת DHCP האוטומטית מופעלת כברירת מחדל. ניתן להגדיר את כתובת IPv4 של מדפסת באופן ידני להגדרת כתובת IPv4 קבועה למדפסת.

6.2.1.2.2. הגדרת IPv6

ב- "רשת האלחוטית IPv6", אתה יכול לבדוק "כתובת קישור מקומית IPv6" ו"כתובת חסרת מדינה ".

| הערה : | המדפסת תומכת בשימוש בכתובות IPv6 הבאות להדפסת וניהול רשת. • כתובת IPv6 מקומית מוגדרת על ידי המשתמש (הכתובות מתחילות עם FE80). • כתובת אוטומטית: כתובת IPv6 מוגדרת אוטומטית על ידי נתב רשת.

6.2.1.3. הגדרת WiFi Direct

ניתן לחבר את המדפסת למכשיר אלחוטי באמצעות חיבור WiFi ישיר רק כאשר פונקציית WiFi הישירה של המדפסת מופעלת.

1. לחצו על “הגדרות - הגדרות רשת - התקנה אלחוטית - WiFi Direct”.

1）כברירת מחדל של רשת WiFi ישירה מושבת. כדי לאפשר זאת, בחר "אוטומטי" או "ידני" ולחץ על "החל".

6.2.2. הגדרת זמן שינה

אם ברצונך לשנות את זמן השינה של המדפסת, תוכל להגדיר באמצעות שרת האינטרנט המוטמע (אם המדפסת מותקנת בחיבור רשת).

1. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין בפרק 6.1 לשיטת התחברות).

2. לחצו על “הגדרות - הגדרות מכונה - מערכת”.

3. בחרו זמן שינה לפי הצרכים שלכם ולחצו על “אישור”.

6.2.3. שחזור הגדרות ברירת המחדל באמצעות שרת האינטרנט

1. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין בפרק 6.1 לשיטת התחברות).

2. לחצו על "ניהול משתמש" והזינו “שם משתמש” ו"סיסמה" נכונים; אז לחצו על “איפוס להגדרות מפעל”. לאחר תום הפעולה, המדפסת תופעל מחדש אוטומטית.

| הערה : | • לאחר שהגדרות ברירת המחדל של המדפסת שוחזרו, שם מהשתמש של מנהל המערכת ישוחזר ל-admin וסיסמת ההתחברות תשוחזר ל-000000.