3. התקנת והסרת מנהל התקן המדפסת

3.1. איך להתקין את מנהל התקן (דרייבר) של המדפסת ב- Windows

מנהל התקן של וינדוס מאפשר שני סוגי התקנה : התקנה בלחיצה אחת או התקנה ידנית. אנו ממליצים התקנה בלחיצה אחת מה שמהפשר התקנה מהירה ויעילה של הדרייבר. אם יש בעיה כולשהי בהתקנה בלחיצה אחת נא נסה התקנה ידנית.

| הערה: | • ממשק מנהל התקן המדפסת עשוי להשתנות בשל הדגמים והפונקציות השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.

3.1.1. התקנה בלחיצה אחת

התקנה בלחיצה אחת מספקת שלוש שיטות התקנה: חבר את המדפסת באמצעות כבל USB, חבר את המדפסת באמצעות חוטית, וחבר את המדפסת באמצעות רשת אלחוטית. אתה יכול לבחור אחד מהם על פי ההרגל שלך.

3.1.1.1. שיטה I: חבר את המדפסת באמצעות כבל USB

1. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB, הפעל את המדפסת ואת המחשב.

2. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

3. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

4. לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה I והזן את תהליך ההתקנה. התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, והמשך קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

5. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.1.2. שיטה II: חבר את המדפסת באמצעות רשת קווית(חלה על דגמי רשת מחווטת)

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת המחווטת.

3. חברו את כבל הרשת לממשק הרשת של המדפסת, כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת המחשב (נא לעיין בפרק 4 להגדרת רשת).

4. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

5. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

6. לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה II והתקן את מנהל ההתקן.

| הערה: | • אתה יכול לשים את סמן העכבר על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כפתור כדי לבדוק את המידע הקופץ כדי לאשר אם המדפסת הנוכחית היא אחת שאתה צריך להתקין באמצעות כתובת ה- IP לפני שאתה לוחץ על הכפתור. • באפשרותך לבדוק את כתובת ה- IP של המדפסת באמצעות "דף תצורת הרשת" (ראה פרק 9.1.1.3 כיצד להדפיס).

• לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כדי להיכנס לתהליך ההתקנה אם התוכנה שלך בדקה רק מדפסת אחת. התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, והמשך קשור לתצורת המחשב. אנא המתן בסבלנות.

• אם התוכנה שלך חיפשה מספר מדפסות, לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת", וממשק רשימת המדפסת יופיע. בחר את המדפסת הדרושה לך בהתאם לכתובת ה- IP של הרשת הקווית של המדפסת או למזהה המארח.

| הערה: | • אם המדפסת שאתה צריך אינה מופיעה ברשימה, לחץ על הלחצן 'רענן' כדי לחפש שוב. אם הוא לא נמצא, בדוק אם המדפסת והמחשב נמצאים באותה רשת. • כאשר כתובת ה- IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

7. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.1.3. שיטה שלישית: חבר את המדפסת באמצעות רשת אלחוטית(חל על דגם אלחוטי)

בדוק אם המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית בעת התקנת תוכנת מנהל ההתקן של המדפסת. אם מנותקים, אנא התקן עם התייחסות לפרק 3.1.1.3.1. אם מחובר, אנא התקן עם התייחסות לפרק 3.1.1.3.2.

| הערה: | • באפשרותך להדפיס את "דף תצורת הרשת" כדי לאשר את מצב החיבור לרשת המדפסת כדי לראות אם המדפסת מחוברת לרשת (ראה פרק 9.1.1.3 כיצד להדפיס).

3.1.1.3.1. המדפסת אינה מחוברת לרשת אלחוטית

3.1.1.3.1.1. הגדר את הרשת האלחוטית באמצעות כבל USB והתקן את מנהל ההתקן

מכיבן שחלק מהמחשבים אינם מסופקים עם פונקציית רשת אלחוטית, סעיף זה מחולק ל: "לחבר את המחשב לנתב באמצעות WiFi" ו "לחבר את המחשב לנתב באמצעות חיבור קווי" כדי להציג את תהליך ההתקנה.

I．חבר את המחשב לנתב באמצעות WiFi

1. המחשב כבר מחובר לנתב באמצעות WiFi.

2. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB ולאחר מכן הדלק את המדפסת.

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה III כדי להתקין את תוכנת מנהל ההתקן.

| הערה: | • אתה יכול לשים את סמן העכבר על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כפתור כדי לבדוק את המידע הקופץ כדי לאשר אם המדפסת הנוכחית היא אחת שאתה צריך להתקין באמצעות כתובת ה- IP לפני שאתה לוחץ על הכפתור. • באפשרותך לבדוק את כתובת ה- IP של המדפסת באמצעות "דף תצורת הרשת" (ראה פרק 9.1.1.3 כיצד להדפיס).

• לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" אם התוכנה שלך בדקה רק מדפסת אחת, והזן את תהליך ההתקנה כדי להשלים את תצורת הרשת האוטומטית והתקנת מנהל ההתקן.

• אם התוכנה שברשותך חיפשה מספר מדפסות, לחץ על לחצן "התקנה בלחיצה אחת", וממשק רשימת המדפסת יופיע. אנא בחר "הגדרת מדפסת עם WiFi באמצעות USB ולהתקין" ובחר מדפסת USB, לחץ על כפתור "אישור" כדיי להיכנס לתהליך ההתקנה ולהשלים את תצורת הרשת ואת התקנת מנהל ההתקן האוטומטי.

| הערה: | • כאשר כתובת ה- IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

6. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

II．חבר את המחשב לנתב באמצעות כבל קווי

1. חבר את המחשב לנתב באמצעות כבל קווי.

2. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה III כדי להתקין את תוכנת מנהל ההתקן.

| הערה: | • אתה יכול לשים את סמן העכבר על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כפתור כדי לבדוק את המידע הקופץ כדי לאשר אם המדפסת הנוכחית היא אחת שאתה צריך להתקין באמצעות כתובת ה- IP לפני שאתה לוחץ על הכפתור. • באפשרותך לבדוק את כתובת ה- IP של המדפסת באמצעות "דף תצורת הרשת" (ראה פרק 9.1.1.3 כיצד להדפיס).

• לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" אם התוכנה שלך חיפשת רק מדפסת אחת.כאשר זה קופץ ממשק תצורת רשת אלחוטית , קלט את שם הרשת ואת הסיסמה שאתה צריך, ולאחר מכן לחץ על כפתור "אישור" כדי להיכנס לתהליך ההתקנה . התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, ואורך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

• אם התוכנה שלך חיפשה יותר ממדפסת אחת, זה היה מקפיץ את רשימת המדפסות. אתה צריך להגדיר את המדפסת הנוכחית אשר מחובר באמצעות כבל USB לרשת אלחוטית ולהתקין את מנהל ההתקן. נא לבחור את רשימת המדפסת ממשק "הגדר את ההדפסה באמצעות USB ולהתקין" ולבדוק את האפשרות USB מדפסת. זה יקפיץ את הרשת אלחוטית ממשק תצורה לאחר לחיצה על כפתור "אישור". קלט את השם הרשת האלחוטי( WiFi SSID) ואת הסיסמה שאתה צריך ואז לחץ על כפתור "אישור" כדי להיכנס תהליך ההתקנה.התהליך עשוי להזדקק קצת זמן ואורך הזמן קשורה תצורת המחשב. אנא המתן בסבלנות.

| הערה: | • כאשר כתובת ה- IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

6. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.1.3.1.2. חבר את המחשב למדפסת באמצעות WiFi ישיר והתקן את מנהל ההתקן

חבר את המחשב למדפסת באמצעות חיבור WiFi ישיר. זה חל על רשת אלחוטית ללא מצב תשתית, אבל זה עדיין צריך תרחיש של שימוש זמני של המדפסת באמצעות רשת אלחוטית. באפשרותך לחבר ישירות את המחשב המצויד בפונקציה אלחוטית למדפסת כדי לממש את פונקציית ההדפסה.

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת WiFi Direct של המחשב (נא לעיין בפרק 5.2.2 לשיטת הגדרה).

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" מתחת שיטה שלוש ולהיכנס לתהליך ההתקנה. התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, ואורך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

6. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.1.3.2. המדפסת כבר מחוברת לרשת אלחוטית

1. המדפסת כבר מחוברת לרשת אלחוטית, באפשרותך להדפיס את "דף תצורת הרשת" (עיין בפרק 9.1.1.3 כדי לראות כיצד להדפיס).

2. חבר את המחשב לרשת המדפסת.

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה III כדי להתקין את תוכנת מנהל ההתקן.

| הערה: | • אתה יכול לשים את סמן העכבר על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כפתור כדי לבדוק את המידע הקופץ כדי לאשר אם המדפסת הנוכחית היא אחת שאתה צריך להתקין באמצעות כתובת ה- IP לפני שאתה לוחץ על הכפתור. • באפשרותך לבדוק את כתובת ה- IP של המדפסת באמצעות "דף תצורת הרשת" (ראה פרק 9.1.1.3 כיצד להדפיס).

• לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כדי להיכנס לתהליך ההתקנה אם התוכנה שלך בדקה רק מדפסת אחת. התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, והמשך קשור לתצורת המחשב. אנא המתן בסבלנות.

• אם התוכנה חיפשה מספר מדפסות, ממשק רשימת המדפסות יופיע. בחר את המדפסת הדרושה לך בהתאם לכתובת ה- IP של הרשת הקווית של המדפסת או למזהה המארח.

| הערה: | • אם המדפסת שאתה צריך אינה מופיעה ברשימה, לחץ על הלחצן 'רענן' כדי לחפש שוב. אם הוא לא נמצא, בדוק אם המדפסת והמחשב נמצאים באותה רשת(ראה פרק 5.3 כיצד לבדוק). • כאשר כתובת ה- IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

6. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.2. התקנה ידנית

• לפני התקנת מנהל התקן המדפסת, צריך לדעת על דגם המדפסת באמצעות הדפסת דף המידע על המדפסת ובדיקת שם המוצר (נא לעיין בפרק 9.1.1.3 לשיטות הדפסה).

3.1.2.1. התקנה באמצעות חיבור USB

1. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB, הפעל את המדפסת ואת המחשב.

2. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

3. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

4. לחץ על "התקנה ידנית" בחלק התחתון של ממשק ההתקנה הנהג, וכנס לממשק התקנה ידנית.

5. בחר שפת התקנה ודגם מדפסת.

6. בחר "התקן מדפסת בחיבור USB" ולחץ על "התקנה".

7. התוכנה מתקינה את מנהל ההתקן באופן אוטומטי ותהליך ההתקנה עשוי להימשך זמן מה. משך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

8. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.2.2. התקנה באמצעות חיבור רשת מחווטת(חלה על דגמי רשת מחווטת)

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת המחווטת.

3. חברו את כבל הרשת לממשק הרשת של המדפסת, כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת המחשב (נא לעיין בפרק 4 להגדרת רשת).

4. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

5. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

6. לחץ על "התקנה ידנית" בחלק התחתון של ממשק ההתקנה הנהג, וכנס לממשק התקנה ידנית.

7. בחר שפת התקנה ודגם מדפסת.

8. בחר "חיבור רשת קווית" ולחץ על "התקנה".

9. תוכנת ההתקנה תחפש את המדפסת באופן אוטומטי ואת תהליך החיפוש עשוי להזדקק קצת זמן.

10. לאחר סיום החיפוש, בחרו את המדפסת שצריך לחבר ולחצו על “הבא”.

| הערה: | • אם המדפסת שצריך לחבר אינה נמצאת ברשימת המדפסות של החיפוש, נא ללחוץ על “מסך ריענון” כדי לחפש שנית. • כאשר כתובת ה- IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח". • אם כתובתאם כתובת IP או שם המארח הוספו ידנית, עליכם לדעת את כתובת IP של המדפסת המחוברת או שם המארח. אם הם אינם ידועים, נא להדפיס את “עמוד תצורת רשת” ולראות את “כתובת IP” ו“שם מארח” (נא לעיין בפרק 9.1.1.3).

11. התוכנה מתקינה את מנהל ההתקן באופן אוטומטי ותהליך ההתקנה עשוי להימשך זמן מה. משך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

12. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.2.3. התקנה באמצעות מצב חיבור רשת אלחוטית(חל על דגם אלחוטי)

חיבור רשת אלחוטית מחולק למצב מבנה בסיסי ומצב WiFi Direct (נא לעיין בפרק 5 לפרטים נוספים).

3.1.2.3.1. התקנה במצב מבנה בסיסי

1. חברו את המחשב לנקודת גישה (נתב אלחוטי).

2. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB ולאחר מכן הדלק את המדפסת.

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על "התקנה ידנית" בחלק התחתון של ממשק ההתקנה הנהג, וכנס לממשק התקנה ידנית.

6. בחר שפת התקנה ודגם מדפסת.

7. בחר "חיבור רשת אלחוטית" ולחץ על "התקנה".

8. בחרו “כן, אני רוצה להגדיר את הרשת האלחוטית של המדפסת” על החלון הצץ של ההגדרה האלחוטית ופעלו על פי ההוראות להגדרת המדפסת לרשת אלחוטית (נא לעיין בפרק 5.1.1 לשיטת ההגדרה).

9. תוכנת ההתקנה תחפש את המדפסת באופן אוטומטי לאחר הגדרת הרשת האלחוטית בהצלחה. תהליך החיפוש עשוי להזדקק לזמן מה.

10. לאחר סיום החיפוש, בחרו את המדפסת שצריך לחבר ולחצו על “הבא”.

| הערה: | • אם המדפסת שצריך לחבר אינה נמצאת ברשימת המדפסות של החיפוש, נא ללחוץ על “מסך ריענון” כדי לחפש שנית. • כאשר כתובת ה- IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח". • אם כתובתאם כתובת IP או שם המארח הוספו ידנית, עליכם לדעת את כתובת IP של המדפסת המחוברת או שם המארח. אם הם אינם ידועים, נא להדפיס את “עמוד תצורת רשת” ולראות את “כתובת IP” ו“שם מארח” (נא לעיין בפרק 9.1.1.3).

11. התוכנה מתקינה את מנהל ההתקן באופן אוטומטי ותהליך ההתקנה עשוי להימשך זמן מה. משך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

12. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.2.3.2. התקנת במצב WiFi Direct

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת WiFi Direct של המחשב (נא לעיין בפרק 5.2.2 לשיטת הגדרה).

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית " , לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

| הערה: | • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על "התקנה ידנית" בחלק התחתון של ממשק ההתקנה הנהג, וכנס לממשק התקנה ידנית.

6. בחר שפת התקנה ודגם מדפסת.

7. בחר "חיבור רשת אלחוטית" ולחץ על "התקנה".

8. בחרו “לא,המדפסת מחוברת כבר לרשת האלחוטית” על החלון הצץ של ההגדרה האלחוטית ולחצו על “הבא”.

9. תוכנת ההתקנה תחפש את המדפסת באופן אוטומטי ואת תהליך החיפוש עשוי להזדקק קצת זמן.

10. לאחר סיום החיפוש, בחרו את המדפסת שצריך לחבר ולחצו על “הבא”.

| הערה: | • אם המדפסת שצריך לחבר אינה נמצאת ברשימת המדפסות של החיפוש, נא ללחוץ על “מסך ריענון” כדי לחפש שנית. • כאשר כתובת ה- IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח". • אם כתובתאם כתובת IP או שם המארח הוספו ידנית, עליכם לדעת את כתובת IP של המדפסת המחוברת או שם המארח. אם הם אינם ידועים, נא להדפיס את “עמוד תצורת רשת” ולראות את “כתובת IP” ו“שם מארח” (נא לעיין בפרק 9.1.1.3).

11. התוכנה מתקינה את מנהל ההתקן באופן אוטומטי ותהליך ההתקנה עשוי להימשך זמן מה. משך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

12. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.3. שיטה להסרת מנהל התקן

מערכת ההפעלה Windows 7 משמשת כדוגמה בפעולה הבאה. המידע על מסך המחשב שלכם עשוי להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות.

1. לחצו על תפריט "התחל" של המחשב ואז לחצו על "כל התכניות".

2. לחצו על Pantum, ואז לחצו על סדרת Pantum XXX.

בסדרת Pantum XXX ה-XXX מייצג את דגם המוצר.

3. לחצו על הסר למחיקת מנהל התקן המדפסת על פי ההוראות בחלון ההסרה.

4. הפעילו מחדש את המחשב לאחר סיום ההורדה.

3.2. התקנת מנהל התקן macOS

• התקנת מנהל התקן מדפסת במערכת מקינטוש מחולקת לשני שלבים, התקנת מנהל התקן המדפסת והוספת מדפסת. אם הנכם עומדים להדפיס במצב AirPrint, אין צורך להתקין מנהל התקן מדפסת ועליכם רק להוסיף מדפסת ישירות.

• בעת התקנת מנהל התקן מדפסת ברשת מחווטת או אלחוטית, יתכן שתצטרכו לדעת את שם Bonjour של המדפסת. נא להדפיס את “דף הגדרת רשת” כדי לצפות בו. (נא לעיין בפרק 9.1.1.3).

3.2.1. התקנת מנהל התקן מדפסת

מערכת ההפעלה macOS 10.15 משמשת כדוגמה בפעולה הבאה. המידע על מסך המחשב שלכם עשוי להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות.

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. הכניסו את התקליטור המצורף למדפסת לכונן התקליטורים שעל המחשב שלכם ולחצו על חבילת ההתקנה של סדרת Pantum XXX. ((בסדרת Pantum XXX ה-XXX מייצג את דגם המוצר).

3. לחצו על “המשך”.

4. קראו את הסכם הרישוי ולחצו על “המשך”.

5. לחצו על “אני מסכים/ה” על החלון הצץ של ההוראות לקבלת הסכם הרישיון.

6. אנא לקרוא את מדיניות הפרטיות ולחץ על "המשך".

7. בחלון הפקודה המוקפץ, לחץ על "הסכמה" כדי לקבל את מדיניות הפרטיות.

8. לחצו על “התקנה”.

9. הזינו את סיסמת המחשב ולחצו על “התקן תוכנה”.

10. לחצו על “המשך בהתקנה” על החלון הצץ של ההוראות.

11. המערכת תסיים אוטומטית את התקנת מנהל התקן המדפסת.

אם משתמשים בכבל USB לחבר מחשב עם מדפסת אלחוטית, יקפוץ חלון הגדרת רשת אלחוטית במהלך ההתקנה כמופיע בתמונה.

| הערה： | נא ללחוץ על "כן", ואז ניתן להגדיר מדפסות אלחוטיות בעזרת כלי להגדרת חיבור לרשת אלחוטית (ראה פרק 5.1.1 להגדרת תצורה) .כאשר הגדרת התצורה הסתיימה,יש לנתק את כבל USB, ואז בחלון ממשק "הוסף מדפסת" ניתן להוסיף המדפסת המחוברת לרשת (ראה פרק 3.3 כיצד להוסיף מדפסת). לחצו על "לא", ואז ניתן להוסיף מדפסת המחוברת בכבל USB, בעזרת הממשק הצץ "הוסף מדפסת" (ראה פרק 3.3 כיצד להוסיף מדפסת).

אם נעשה שימוש בכבל USB לחיבור מחשב עם מדפסת שאיננה מדפסת אלחוטית ,יקפוץ חלון ממשק "הוסף מדפסת" במהלך התקנת מנהל ההתקנים וניתן להוסיף כאן את המדפסת (ראה פרק 3.3 להוספת מדפסת).

3.3. הוספת מדפסת למערכת מקינטוש

3.3.1. הוסף את המדפסת באמצעות USB

1. חברו את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB והפעילו את המדפסת.

2. לחצו על “העדפות המערכת - מדפסות וסורקים” של המחשב.

3. לחצו על לחצן לבחירת “הוסף מדפסת או סורק”.

4. בחרו את המדפסת ואז בחרו את מצב המדפסת המתאים מהתפריט הצץ “השתמש”.

5. לחצו על “הוסף”.

3.3.2. הוסף את המדפסת באמצעות חיבור קווי

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת המחווטת.

3. חברו את כבל הרשת לממשק הרשת של המדפסת, כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת המחשב (נא לעיין בפרק 4 להגדרת רשת).

4. לחצו על “העדפות המערכת - מדפסות וסורקים” של המחשב.

5. לחצו על לחצן לבחירת “הוסף מדפסת או סורק”.

6. בחרו את המדפסת ואז בחרו את מצב המדפסת המתאים מהתפריט הצץ “השתמש”.

7. לחצו על “הוסף”.

3.3.3. הוסף את המדפסת באמצעות חיבור אלחוטי

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. וודאו כי חיבור הרשת האלחוטית בין המחשב למדפסת מוגדר כהלכה.

| הערה: | • במקרה של מצב מבנה בסיסי, חברו את מדפסת הרשת האלחוטית לנקודת הגישה (נתב אלחוטי). נא לעיין בפרק 5.1 לשיטת חיבור. • במקרה של מצב WiFi Direct, חברו את הלקוח האלחוטי למדפסת רשת אלחוטית ישירות. נא לעיין בפרק 5.2 לשיטות חיבור.

3. לחצו על “העדפות המערכת - מדפסות וסורקים” של המחשב.

4. לחצו על לחצן לבחירת “הוסף מדפסת או סורק”.

5. בחרו את המדפסת ואז בחרו את מצב המדפסת המתאים מהתפריט הצץ “השתמש”.

6. לחצו על “הוסף”.