9. Configuración general

En este capítulo principalmente se presentan algunas opciones de configuración general.

| Nota: | • El aspecto de las configuraciones puede variar según las diferentes funciones del modelo. El diagrama esquemático es sólo de referencia.

9.1. Descripción del Panel de Control

El panel de control de la impresora incluye 2 botones y 2 luces LED multicolor, tal como se muestra a continuación. La figura de la izquierda es el panel de control de las impresoras con USB + WiFi, y la figura de la derecha es el panel de control de las impresoras con USB:

N.º de serie | Nombre
1 | Indicador LED 1 multicolor
2 | Indicador LED 2 multicolor
3 | Botón de búsqueda de WiFi
4 | Botón Cancelar/Continuar
5 | Botón Información

9.1.1. Funciones de los botones del panel de control

9.1.1.1. Funcionamiento del botón de búsqueda de WiFi

Si no hay conexión WiFi, presione este botón para iniciar la conexión WiFi y buscar puntos de acceso de hotspot WiFi. Debe detener la búsqueda si no se encuentra ningún punto de acceso (AP) en dos minutos.

Si hay conexión WiFi pero no hay trabajos de impresión WiFi, mantenga presionado este botón para desconectar la conexión WiFi.

Si hay conexión WiFi y trabajos de impresión WiFi, espere a que finalice el trabajo y mantenga presionado este botón para desconectar la conexión WiFi.

Durante la conexión WiFi, mantenga pulsado el botón para cancelar WiFi conexión.

En el modo de reposo, pulse o mantenga presionado el botón para despertar la impresora.

9.1.1.2. Funcionamiento del botón Cancelar/Continuar

Si la impresora está en modo de suspensión, presione o mantenga presionado este botón para activarla.

Mantenga presionado este botón durante la impresión para cancelar el trabajo de impresión en curso.

Si la impresora se encuentra en modo Listo, mantenga presionado este botón para imprimir la página de prueba.

9.1.1.3. Funcionamiento del botón Información

Si la impresora se encuentra en modo Listo, mantenga presionado este botón para imprimir la página de prueba.

9.1.2. Funcionamiento de los indicadores LED del panel de control

9.1.2.1. Indicación del estado del indicador LED 1

A continuación se incluyen los significados de la indicación de estado del indicador LED 1:

N.º de serie | Indicación del estado del indicador LED 1 multicolor de papel y de WiFi | Descripción del estado (para impresoras con interfaz USB+WiFi) | Descripción del estado (para impresoras con interfaz USB)
1 |  | No hay conexión WiFi, no hay errores de papel, modo de suspensión Indicador LED 1 apagado | No hay conexión WiFi, no hay errores de papel, modo de suspensión Indicador LED 1 apagado
2 |  | Búsqueda de WiFi, no hay indicios de errores de papel El indicador LED 1 parpadea en verde lentamente | N/A
3 |  | Conexión WiFi correcta, no hay errores de papel Indicador LED 1 con luz verde fija | N/A
4 |  | Error por atasco de papel Indicador LED 1 con luz roja fija | Error por atasco de papel Indicador LED 1 con luz roja fija
5 |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación El indicador LED 1 parpadea en rojo rápidamente | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación El indicador LED 1 parpadea en rojo rápidamente

9.1.2.2. Indicación del estado del indicador LED 2

A continuación se incluyen los significados de la indicación de estado del indicador LED 2:

N.º de serie | Indicación del estado del indicador LED 2 multicolor de datos y de cartucho | Descripción del estado (para impresoras con interfaz USB+WiFi o solo con interfaz USB)n
1 |  | Iniciando y calentando la impresora, activando y calentando la impresora, y calentando la impresora abriendo y cerrando la cubierta. El indicador LED 2 parpadea en verde lentamente
2 |  | La impresora está lista Indicador LED 2 con luz verde fija
3 |  | Suspensión El indicador LED 2 está encendido y parpadea en verde lentamente
4 |  | Imprimiendo El indicador LED 2 multicolor parpadea en verde rápidamente
5 |  | Alarma de nivel bajo de tóner El indicador LED 2 está encendido y parpadea en naranja rápidamente
6 |  | Error de cartucho (no instalado, no coincide o caducado) Indicador LED 2 con luz naranja fija
7 |  | Error grave de la impresora (anomalías en el rodillo término, anomalías en el motor de láser, error de comunicación, cubierta abierta, etc.) Indicador LED 2 con luz roja fija
8 |  | Trabajo cancelado a través del panel El indicador LED 2 parpadea rápidamente

9.1.2.3. Indicación del estado combinado de los indicadores LED 1 y 2

Puede consultar la lista de combinaciones de los indicadores para obtener información sobre el estado de funcionamiento de la impresora. A continuación se incluyen algunas de las indicaciones combinadas de los indicadores LED 1 y 2:

N.º de serie | Estado | Descripción del estado
Papel/WiFi (indicador LED 1 multicolor) | Datos/cartucho (indicador LED 2 multicolor)
1 |  |  | Atasco de papel, la impresora está lista Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador LED 2 apagado
2 |  |  | Atasco de papel durante la impresión Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador LED 2 multicolor apagado
3 |  |  | Atasco de papel, alarma por nivel bajo de tóner Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador LED 2 apagado
4 |  |  | Atasco de papel, error de cartucho (no instalado, no coincide o caducado) Indicador LED 1 con luz roja fija e indicador LED 2 apagado
5 |  |  | Atasco de papel, error grave de la impresora (anomalías en el rodillo término, anomalías en el motor de láser, error de comunicación, cubierta abierta, etc.) Indicador LED 1 apagado e indicador LED 2 con luz roja fija
6 |  |  | Atasco de papel, trabajo cancelado a través del panel Indicador LED 1 apagado y el indicador LED 2 parpadea en verde rápidamente
7 |  |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación, solo se muestran errores de papel El indicador LED 1 parpadea en rojo rápidamente e indicador LED 2 apagado
8 |  |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación, alarma de nivel bajo de tóner El indicador LED 1 parpadea en rojo rápidamente e indicador LED 2 apagado
9 |  |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación, error de cartucho (no instalado, no coincide o caducado) Indicador LED 1 apagado e indicador LED 2 con luz naranja fija
10 |  |  | Falta de papel durante la impresión o error de alimentación y error grave de la impresora (anomalías en el rodillo término, anomalías en el motor de láser, error de comunicación, cubierta abierta, etc.) Indicador LED 1 apagado e indicador LED 2 con luz roja fija
11 |  |  | Cancelando un trabajo a través del panel porque falta papel durante la impresión o hay un error de alimentación Indicador LED 1 con luz verde apagada y el indicador LED 2 parpadea en verde rápidamente

9.2. Configuración del sistema

Los pasos siguientes tienen el sistema Windows 7 como un ejemplo, y la información de su pantalla de ordenador pueden ser diferentes debido a la diferente sistema operativo.

9.2.1. Configuración del tiempo de suspensión

El modo de sueño puede reducir efectivamente el consumo de energía de la impresora, y el tiempo de inactividad antes de que el dispositivo puede ser seleccionado para entrar en el modo de reposo.

Los pasos de operación son los siguientes (apropiados para las impresoras instaladas mediante USB):

1. Entrar en el menú "Inicio" de la computadora - "Panel de control" - ver "Dispositivos e impresoras".

2. Haga clic en la impresora, en el menú desplegable, seleccione las " Propiedades de impresora ".

3. Entrar en la opción "Configuración secundaria".

4. Seleccione el tiempo de reposo a establecer en la "Configuración del Tiempo de Reposo". Haga clic en "Confirmar/Aplicar" para finalizar.

| Nota: | • Cuando la impresora está en modo de reposo, puede pulsar cualquier botón o enviar un trabajo de impresión para despertarla.

9.3. Restaurar configuración de fábrica

Para restablecer la configuración de todos los parámetros, inicie la restauración de las configuraciones de fábrica. Siga los siguientes pasos: corte el suministro eléctrico, mantenga pulsado el botón "Cancelar/Continuar". Encienda el producto hasta que las dos luces LED parpadeen en naranja de forma simultánea. Suelte el botón hasta que la impresora vuelva al estado de Listo y el reinicio se habrá completado.

9.4. Información consumible

Puede revisar la información de los consumibles en la página de información de impresión del panel de control de la impresora (consulte el método de impresión de la página de información de impresión en el Capítulo 9.1.1.3).