6. Web服务器（适用于网络机型）

您可以通过内嵌Web服务器，管理打印机的设置。

6.1. 访问内嵌Web 服务器

1. 打开打印机和计算机电源。

2. 将打印机连接到网络，确保打印机连接到计算机所在的网络（如何配置网络，请参阅第4章或第5章）。

3. 在Web浏览器的地址栏中键入打印机的IP地址，访问打印机内嵌Web服务器。

通过长按打印机控制面板按钮打印“信息页”并查看打印机的“IP地址”。

| 注： | • 建议Windows用户使用Microsoft Internet Explorer 8.0（或更高版本）或Firefox 1.0（或更高版本），macOS用户使用Safari 4.0（或更高版本）。无论您使用何种浏览器，请确保始终启用JavaScript和Cookies。如果使用其他网络浏览器，请确保其与HTTP 1.0和HTTP 1.1兼容。 • 如果计算机不能访问打印机内嵌的Web服务器，可能是计算机和打印机不在同一网络中，请检查您的网络环境或咨询您的网络管理员。

4. 点击“登录”选项，输入用户名和密码（默认用户名为admin，初始密码为000000），点击“登录”。

| 注： | • 出于安全原因，建议您更改默认密码，您可以进入“用户管理”界面进行修改。

6.2. 使用Web服务器管理打印机

您可以使用内嵌的Web服务器，管理打印机。

1. 可查看打印机的基本信息，包括产品名称、打印机状态和粉盒状态。

2. 可配置打印机支持的网络协议参数。

3. 可配置打印机的无线网络连接，开启/关闭无线网络和WiFi直连功能。

4. 可配置邮件服务器客户端，通过电子邮件通知方式获知打印机状态。

6.2.1. 无线设置

您可以通过无线设置页面，设置打印机的无线网络、无线IP配置和WiFi直连。设置前，请先登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。

6.2.1.1. 无线网络

1) 若您需要配置无线网络，点击搜索列表中需要连接的接入点（无线路由）的网络名（SSID），输入密钥，点击“应用”。

6.2.1.2. 无线IP配置

您可以通过“无线IP配置”页面，设置打印机的IPv4、 IPv6等相关内容。设置前，您需要将打印机连接到网络并登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。只有开启了打印机的无线网络，内嵌Web服务器才显示无线IP配置。

1）DHCPv4默认为勾选。若要手动配置IP地址，请取消勾选DHCPv4复选框，输入您需要配置的“IPv4地址”、“子网掩码”和“网关地址”，点击“应用”。

6.2.1.2.1. IPv4设置

打印机IPv4地址设置分为DHCP自动分配和手动设置，打印机默认开启DHCP自动分配功能。若需要为打印机配置固定的IPv4地址，您可以手动设置打印机的IPv4地址。

6.2.1.2.2. IPv6设置

在“无线网络IPv6”处，可查看“IPv6本地链路地址”和“无状态地址”。

| 注： | 打印机支持使用下列IPv6地址进行网络打印和管理。 • IPv6本地链路地址：自行配置的本地IPv6地址（以FE80开头的地址）。 • 无状态地址：网络路由器自动配置的IPv6地址。

6.2.1.3. WiFi直连设置

只有开启了打印机的WiFi直连功能，打印机与无线设备才能进行WiFi直连连接。

1. 点击“设置”－“网络设置”－“无线设置”－“WiFi直连”。

1）WiFi直连默认为关闭，若要启用，请选择“自动”或“手动”方式，再点击“应用”。

6.2.2. 休眠时间设置

若您需要更改打印机的休眠时间，可通过内嵌Web服务器（通过网络连接方式安装的打印机）进行设置。

1. 登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。

2. 点击“设置”－“机器设置”－“系统”。

3. 根据您的需要选择休眠时间，点击“应用”。

6.2.3. 通过Web服务器恢复出厂设置

1. 登录内嵌Web服务器（如何登录，参阅第6.1章）。

2. 点击“用户管理”选项，输入正确的“用户名”和“密码”，再点击“恢复出厂设置”，恢复出厂设置完成后打印机自动重启。

| 注： | • 打印机恢复出厂设置后，管理员的用户名恢复为admin，登录密码恢复为000000。