2. 紙張與列印介質

2.1. 紙張規格

自動進紙盒 | 介質類型 | 普通紙，薄紙、特殊用紙（透明膠片，卡片紙， 標籤紙，信封，厚紙等）。
介質尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6，Yougata4，Postcard，Younaga3，Nagaga3，Yougata2, 自訂等。
介質克重 | 60~163g/m²
紙盒最大容量 | 150 張( 80g/m²)

| 注： | • 本款印表機建議使用標準紙。 • 不建議大量使用特殊紙，可能影響列印壽命。 • 不符合本使用者指南中所列準則的列印介質可能導致列印品質差、卡紙次數增多、打印機過度磨損。 • 重量、成分、紋理及濕度等屬性是影響印表機性能和輸出品質的重要因素。 • 在選擇列印介質時，請注意以下事項： 1. 所需列印效果：選擇的列印介質應符合列印任務的需要。 2. 表面平滑度：列印介質的平滑度會對列印結果的清晰程度產生影響。 3.某些列印介質可能符合本部分的所有使用準則，但仍不能產生令人滿意的打印效果。這可能是由於不正確的操作、不適宜的溫度和濕度，或者奔圖無法控 制的其他因素造成的。在大批量購買列印介質之前，請確保列印介質符合本用戶指南中指定的規格。 4. 使用不符合這些規格要求的列印介質，可能會導致印表機的損壞。

2.2. 特殊紙張

本產品支援特殊紙張進行列印，特殊紙張包括：標籤紙、信封、透明膠片、厚紙、卡片紙等。

| 注： | • 當使用特殊紙張或列印介質時，請確保在列印設置上選擇匹配的列印類型和尺寸 ,以便獲得最佳列印效果。 • 當使用特殊介質打印時，我們建議一次僅進一張紙。

| 請遵守以下標準：

列印介質種類 | 正確做法 | 錯誤做法
標籤紙 | 僅使用未暴露襯紙的標籤。 標籤使用時應放平。 僅使用整張的標籤。 不保證市面上所有的標籤紙都能夠滿足要求。 | 使用褶皺、起泡或破損的標籤紙。
信封 | 信封應平整置入。 | 使用有褶皺、缺口、粘連或損壞的信封。 使用帶有別針、按扣、視窗或塗層襯裡的信封。 使用自粘不乾膠或其他合成材料的信封。
透明膠片 | 僅使用經核准適用於鐳射印表機的透明膠片。 | 使用不適用於鐳射印表機的透明列印介質。
厚紙、卡片紙 | 僅使用經核准適用於鐳射印表機並滿足本產品重量規格的重質紙。 | 使用重量超過本產品推薦介質規格的紙張。

2.3. 裝入紙張

2.3.1. 裝入自動進紙盒

1. 打開進紙託盤。

2. 滑動自動進紙導紙板以匹配紙張的兩側。

3. 抬起出紙托盤，避免紙張滑落。

4. 將紙張列印面朝上裝入自動進紙盒。

| 注： | • 請在裝入紙張之前展開堆疊的紙張，避免卡紙或進紙錯誤，再把紙張列印面朝上裝入紙盒內。

5. 調節擋紙板規整紙張。為保證良好給紙效果，先調整底擋板①至卡槽內使其不松動，再調整藍色擋塊②至符合紙張尺寸。

| 注： | • 如果一次性放入自動進紙盒的紙張超過150頁會造成卡紙或不進紙。 • 使用列印過的紙張時，請把要列印的面（空白面）向上。 • 在列印 A5 紙時，建議橫向進紙，這樣有助於延長鐳射碳粉盒壽命。

2.4. 非列印範圍

陰影部分表示非列印範圍。

用途 | 紙張尺寸 | 上下邊距（A） | 左右邊距（B）
列印 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)

2.5. 紙張使用原則

• 紋理粗糙、有凹凸、油漬、十分光滑的紙張或原稿列印性能不佳。

• 請確保紙上無灰塵、絨毛等。

• 將紙張置於平坦的表面，存放在蔭涼、乾燥的環境。