10. Rutin Bakım

10.1. Yazıcıyı Temizleme

| Not: | • Lütfen hafif deterjanlar kullanın.

Lütfen yazıcıyı aşağıdaki adımlara göre temizleyin:

1. Ana güç anahtarını kapatın ve güç kablosunu ve USB kablosunu çıkarın.

2. Yazıcının dışını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.

3. Üst kapağı açın ve lazer toner kartuşunu çıkartın.

| Not: | • Lazer toner kartuşunu çıkarırken, ışığa duyarlı tamburun doğrudan ışık görmemesi için kartuşu koruyucu bir çantaya koyun ya da kalın bir kağıtla sarın.

4. Aşağıdaki resimde gösterilen gölgeli alanı yavaşça silmek için kuru ve tiftiksiz bir bez kullanarak yazıcının içini temizleyin.

10.2. Lazer Toner Kartuşu Bakımı

10.2.1. Lazer Toner Kartuşu Kullanımı ve Bakımı

Daha iyi yazdırma kalitesi için, lütfen orijinal Pantum lazer toner kartuşu kullanın.

| Not: | lazer toner kartuşunu kullanırken, lütfen aşağıdakilere dikkat edin: • Hemen kullanılmayacaksa, lazer toner kartuşunu paketinden çıkarmayın. Lazer toner kartuşunu yetkiniz olmadığı halde yeniden doldurmaya çalışmayın. Bu durumda, ortaya çıkan hasar yazıcı garantisi dahilinde olmayacaktır. • Lütfen lazer toner kartuşunu serin ve kuru bir ortamda saklayın. • Lazer toner kartuşunun içindeki toner yanıcıdır. Yangına neden olmamak için lütfen lazer toner kartuşunu ateş almaya yol açabilecek kaynakların yakınına koymayın. • Lazer toner kartuşunu çıkarırken ya da sökerken lütfen toner sızıntısı sorununa dikkat edin. Toner sızıntısının cildinize temas etmesi ya da gözünüze ve ağzınıza sıçraması durumunda lütfen temiz suyla hemen yıkayın ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir doktora danışın. • Lazer toner kartuşunu takarken, lütfen çocukların ulaşabilecekleri alanlardan uzak tutun.

10.2.2. Lazer Toner Kartuşu Hizmet Ömrü

Lazer toner kartuşu ömrü yazdırma görevlerinin gerektirdiği toner miktarına bağlıdır.

Yazıcı LED göstergesinde aşağıdaki şekilde görülen durumun görüntülenmesi, lazer toner kartuşunun ömrünün dolduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini belirtir.

10.2.3. Lazer Toner Kartuşunu Değiştirme

| Not: | Lazer toner kartuşunu değiştirmeden önce, lütfen aşağıdakilere dikkat edin: • Lazer toner kartuşu yüzeyi toner içeriyor olabilir. Akıntıyı önlemek için lütfen dikkatle temizleyin. • Tonerin yanlışlıkla akmasını önlemek için çıkarılan toneri bir kağıdın üzerine koyun. • Koruyucu kapağı çıkardıktan sonra, lütfen toner kartuşunu yazıcıya hemen takın; böylece ışığa duyarlı tamburun çok fazla gün ışığı ya da kapalı ortam ışığına maruz kalarak hasar görmesini önleyebilirsiniz. • Lazer toner kartuşunu takarken, çizmemek için ışığa duyarlı tamburun yüzeyine dokunmayın.

Değiştirme adımları aşağıdaki gibidir:

1. Üst kapağı açın ve boş lazer kartuşunu kılavuzlardan çıkartın.

2. Yeni lazer toner kartuşunun paketini açın, kartuşu tutma yerlerinden tutun ve tonerin kartuşun her yanına eşit olarak dağılmasını sağlamak için 5-6 kez yavaşça sallayın.

3. Koruyucu kapağı çıkartın ve lazer toner kartuşunu kılavuzlardan yazıcıya yerleştirin.

| Not: | • Lazer toner kartuşunu yazıcıya takmadan önce herhangi bir mühür olup olmadığını kontrol edin; varsa mührü yırtın ve sonra kartuşu takın.

4. Üst kapağı sıkıca kapatın.