4. (Kablolu model için) Kablolu ağ kurulumu

Kablolu ağ yazdırmayı destekler yazıcı,yazıcıyı ağa bağlayabilir,böylece kablolu ağ yazıcı tarafından kontrol edilir.

4.1. IP Adresini Ayarlama

Yazıcının IP adresi, DHCP fonksiyonu üzerinden otomatik olarak elde edilebilir veya el ile ayarlanabilir.

4.1.1. Otomatik Ayar

DHCP otomatik ayar işlevi yazıcıda varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

1. Yazıcıyı bir ağ kablosu ile ağa bağlayın ve başlangıç hazırlama işlerimi tamamlayın.

2. Yazıcı sunucu tarafından otomatik olarak atanan bir IP adresi alacaktır.Ağ ortamı nedeniyle, bir IP adresi elde etmek için birkaç dakika sürebilir.

“Bilgi Sayfası” üzerinden yazıcının IP adresini kontrol edebilirsiniz (Lütfen yazdırma yöntemi için “Bölüm 9.1.1.3’e” bakınız). Eğer IP adresi listede yoksa, lütfen ağ ortamını kontrol edin ya da birkaç dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

| Not: | • Yazıcı otomatik olarak sistem tarafından atanan bağlantı yerel adresini alacaktır: 169.25xxx.xxx.

4.1.2. Manuel Ayar

El ile, Yerleşik Web Sunucusu aracılığıyla yazıcıya IP adresini ayarlayın.Daha fazla bilgi için, Bölüm 6.2.1.2'ye bakın.