==================================================================	
                     超越电子教室V6.0自述文件		     	
         
                          2008 年 03 月    
==================================================================
         版权所有 (C)2005-2008 科希盟科技有限公司 
  
===================================================================

    欢迎使用本公司产品，在使用前，请仔细阅读该自述文件，此文件包括以下内容：

　  1.产品简介 
    2.产品特点
    3.系统需求
    4.注意事项
    5.技术支持

===============
  产品简介
===============

    超越电子教室V6.0是一种多媒体教学网络平台。它代表着一种全新的教学方式，利用一套软件，在现有的电脑网络设备上，实现教师机对学生机的广播、监控、屏幕录制、屏幕回放、语音教学等操作来统一地进行管理与监控，辅助学生完成电脑软件的学习、使用。此系统融合了数字化、网络化的先进思想，突破传统教室对时空的限制，既实现传统课堂教学中老师与学生、学生与学生间的交流，又符合电脑教学轻松、互动的自身特点，从而是一次教学方式飞跃。 

===============
  产品特点
===============

 * 使用组播通讯协议，支持跨网段教学，全面支持校园网。

 * 支持 Microsoft Windows 2000 ， Windows XP 以及Vista操作系统。

 * 支持多个班级、多个教师同时上课，可进行分组教学。授课模式多样、灵活。

 * 广播，遥控速度快，完美支持DirectDraw、Direct3D、流畅Flash课件等达即时同步效果。

 * 功能强大的屏幕录制功能方便老师备课。

 * 高效的屏幕回放功能给老师最大的便利性。

 * 可以进行实时语音交流，实现语音教室功能。

 * 实时传送网上电影院绝大多数主流流媒体节目，决无停顿的现象。

 * 提供频道管理，可对学生机与教师机设定不同的频道，以方便维护与管理。

 * 操作介面人性化，提供多种方案，可由用户自定介面，自定热键。 
 
 * 全媒体网络影院：支持市面上几乎所有常见媒体音视频格式，不用安装任何插件
 
 * 自动锁屏（断线保护）：通过判断网卡是否有效来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律
 
 * 图标监看模式：班级模型缩图标显示学生桌面，可以更方便的看到学生端一 举一动
 
 * 屏幕录制与电子教鞭：屏幕一键录制，结合电子教鞭实现电子备课，老师上课的好帮手
 
 * 在线测验：老师可随时在课堂进行小测验，考核学生的课堂掌握情况
 
 * 程序限制：教师可以控制学生对各种应用程序的使用和限制，如学生乱装软件、玩游戏等
 
 * Web限制：教师可以控制学生对能访问的网站做限制
 
 * 双显教学：一台显示器显示教师机主界面，另一台显示器作为操作机使用
 
 * 学生端屏幕录制回放：学生端可以执行屏幕录制和回放，方便学生反复学习
 
 * 学生端登录前接收广播：学生端未登录WINODWS系统，也可强行接收屏幕广播的内容
 
 * 多频道教学：当教师端登录后不管学生端在哪个频道都可以登录到教师机 (可以在不同教室)


===============
  系统需求
===============

  硬件
  ------
  教师机

  CPU ：Celeron 566 以上或兼容的其他 CPU
  硬盘: IDE 5400 转硬盘，至少 200MB 以上剩余空间
  内存：128M 以上
  网卡：10/100M PCI Ethernet 网卡
  显卡：主流显卡，16MB以上显存，支持硬件缩放
  声卡：全双工声卡
 
  学生机
  
  CPU：	PIII 以上或兼容的其他 CPU，建议采用 PIII 733 以上
  硬盘：IDE 5400 转硬盘，至少 200MB 以上剩余空间
  内存：128M 以上
  网卡：10/100M PCI Ethernet网卡，如 DLINK 530TX
  显卡：主流显卡，16MB以上显存，支持硬件缩放
  声卡：全双工声卡
  

  软件
  ------
  教师机

  操作系统：Windows 2000系列、Windows XP系列、Windows Server 2003、Vista
		
  
  学生机

  操作系统：Windows 2000系列、Windows XP系列、Windows Server 2003、Vista
  

  网络配置
  ---------
  组播协议：跨网段环境下，必须允许组播通过
  计算机名称：不能重名
  IP地址：静态动态均可
  子网掩码：同一物理子网内IP地址子网掩码一致
  网络带宽：10M 以上带宽


===============
  注意事项
===============

  1.安装本产品前,如果已安装我公司以前的版本或同类软件,请先将同类软件移除后,再进行安装

  2.远程开机命令的执行,必须保证硬件设备支持,包含所用网卡和计算机主板,另外, CMOS电源管理设定中,需进行正确的设定

  3.软件中功能实现涉及的电脑屏幕和音视传输部分,与声显卡的驱动密切相关,请选择最佳配套的驱动程序

======================
    技术支持
======================

 
  　
　 我们的网站上有最新消息和各种软件的使用问答，访问我们的网站，您会有意外收获。
   http://www.green-soft.net
　
   联系方式：
   地址：沈阳市和平区三好街54号物产大厦2号楼310室  邮编:110004
   电话：024-82135432 
   QQ:   19414343
   邮箱：muzi0155@163.com

  如有您有技术问题需要帮助，请提供以下信息：
  - 系统配置（包括CPU、内存、操作系统、硬盘配置、光驱配置）
  - 详细的问题描述
  - 如何重现您所遇到的问题  