1.常用U形管换热器多为双管程或四管程,GB 151—1999《管壳式换热器》中给出了U形管换热器双管程管子正三角形排列和正方形排列隔板槽面积的计算公式。本模块补充了双管程管子的另外两种排列方式以及四管程管子不同排列方式下隔板槽面积的计算。

2.管板是管壳式换热器的主要受压元件之一,其设计是否合理对确保换热器的安全运行、节约金属材料及降低制造成本至关重要。
由于管板结构复杂,影响管板强度的因素很多。管板布管区是影响管板强度的因素之一,而隔板槽面积是管板布管区面积不可缺少的一部分。因此,准确计算隔板槽面积非常重要。对多管程换热器,其管板布管区面积应包括两部分:①全部n根换热管的总支撑面积。②在布管区范围内,由于隔板槽的存在而未计入总支撑面积内的隔板槽面积。

3.U形管换热器的管程数多为两管程或四管程,GB 151—1999《管壳式换热器》中给出了U形管换热器两管程管板正三角形排列和正方形排列隔板槽面积的计算公式。

4.本模块补充另外6种排列方式,即双管程转角三角形、双管程转角正方形排列、四管程正三角形排列以及四管程正方形排列、四管程转角正三角形排列、四管程转角正方形排的隔板槽面积计算,以方便设计者使用。

5.单击小图，能显示清晰大图。

