    ASMEⅧ-2 所采用的补强方法，在形式上既不同于等面积法。又不同于压力面积法。但也可以说既是等面积法。又是压力面积法。它和上述两种方法相同。划定在接管和元件上的补强有效范围，以及在此范围内的承压投影面积。以压力对各承压投影面积所引起的作用力，并计算在该范围内由各承载截面积承受时所引起的最大局部一次薄膜应力作为是否满足补强要求的评定条件。

    本法最大的特点是：没有开孔率的限制。适合大开孔的计算，正压和负压均可。

    本程序可供设计人员使用，校审人员校审时，请查询ASMEⅧ-2（2007）中文版）P189页。参见附图。
