1.本模块将壁厚计算、部件单重和设备总重、涂漆、保温、防火集成在一个窗体中，目的是为了方便报价项目的设备估算。报价项目往往只提供设计压力、设计温度、材料、规格等信息，要求对设备质量、涂漆面积、保温材料体积、防火面积、保温材料外表面的保护层面积进行估算。运用本模块可完成该项工作。

2.内压筒体壁厚的计算与SW6相似，区别是本模块需要选择一下材料的壁厚。可生成WORD计算书供复查和校审。

3.设备部件单重与总重的计算说明：
  a.筒体、椭圆封头、球封头、换热管的质量为精确计算，其中椭圆封头的计算与JB/T4746-2002完全一致，可用于计算标准没有的规格。
  b.平封头按圆柱体估算；锥封头按圆台侧面积乘以厚度加上直段估算；管板按圆柱体减去管孔估算；折流板按圆平板乘以一个打折系数估算；
  c.支座和法兰直接按标准上的数据选取。
  d.单个部件质量计算完后可添加到下部的总表内汇总，之后可求出总重，并生成计算书供复查或校审。
  e.本模块未涉及的部件或形状复杂的部件质量计算可在“几何组合计算”模块算完后，在“其它附加量”那栏填写质量及说明，并添加到总表内。

4.“涂漆和保温”模块，提供了几种常见的设备。未提供球罐及支腿的防火保温计算，可在“几何组合计算”模块中计算。
  a.立式容器保温体积，裙座部分按500mm计算。
  b.立式容器防火部分的高度，按裙座高度-400mm。
  c.直径大约1200mm的立式容器，裙座涂漆和防火面积程序自动判断为内外表面都要，用户亦可自行修改。
  d.保温体积计算完后，选择保温材料，可计算保温材料的质量。