主页 > 调整画笔 > "液体墨水"控制项 |  | 目录 |  | 索引

### "液体墨水"控制项

"液体墨水"控制项需结合"液体墨水"图层使用。您可以使用"液态墨水"控制项来指定笔触的类型、平滑度和容量等性质。选择"液态墨水"画笔后，您可以调整"液态墨水"控制项。某些"液体墨水"控制项需结合"表现"设置一起使用。有关详细信息，请参阅表达方式设置。

"液体墨水"分为两种基本属性："墨水"和"色彩"。"墨水"组件提供笔触类型，而"色彩"组件则对"墨水"类型应用色彩。您可以同时使用或分别控制"墨水"与"色彩"组件。

下面描述了可用的"墨水"类型。

示例 | 描述
--- | ---
| "墨水外加色彩"可对"墨水"类型应用当前选择的色彩。
| "纯墨水"仅应用墨水组件。
| "纯颜色"仅应用颜色组件。
| "柔性墨水加颜色"可对墨水类型应用色彩，使墨水与色彩调和成另一种色彩。
| "柔性纯墨水"仅应用墨水组件。
| "柔性纯颜色"仅应用颜色组件。
| "腐蚀"则排斥墨水。
| "擦除工具"可删除墨水与颜色。
| "预先柔化墨水外加色彩"可结合表面深度效果一起应用

"平滑"控制画笔笔触的"黏着度"。值越低，笔触越粗糙。值越高，笔触越平滑。

"平滑"设置为 0%（上）和 100%（下）的画笔笔触

"容量"控制笔触的高度或对图像应用的媒材量。值越高，笔触越粗。

通过使用"表现"列表框中的"滚轮"选项，您可以控制源自"液态墨水"喷枪的喷溅量，方法是调整喷枪画笔上的滚轮（尤其是 Intuos 喷枪画笔）。画笔上的滚轮功能类似真实喷枪上的针控杆。

您可以使用"深度"控制项来使"液态墨水"画笔笔触外观呈现出高度。有关"深度"控制项的详细信息，请参阅"厚涂颜料"控制项。

"容量"设置为 100%（上）和 500%（下）的画笔笔触

"最小容量"控制最大容量变化。例如，如果值设置为 100%，则表示绘制笔触期间不会有任何容量变化。

"最小容量"设置为 100%（上）和 0%（下）的画笔笔触

"随机容量"控制笔触内的容量乱数式。值设置为零时，笔触会极为平滑。

"随机容量"设置为 0%（上）和 100%（下）的画笔笔触

"随机大小"控制笔触内的大小乱数式。值设置为零时，笔触会极为平滑。

"随机大小"设置为 0%（上）和 100%（下）的画笔笔触

鬃毛片段（"鬃毛片段"滑块）控制鬃毛厚度。值越高，笔触越平滑，而且较高的值会使鬃毛黏在一起。较低的值会使各笔触非常清晰。

"鬃毛碎片"设置为 3%（上）和 20%（下）的画笔笔触

"随机鬃毛容量"控制鬃毛高度变化。值设置为零时，表示所有鬃毛等高。

"随机鬃毛容量"设置为 0%（上）和 75%（下）的画笔笔触

"随机鬃毛大小"控制鬃毛宽度变化。值设置为零时，表示所有鬃毛等宽。

"随机鬃毛大小"设置为 0%（上）和 100%（下）的画笔笔触

选择墨水类型

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "液态墨水"。

| 2 |  | 从"墨水类型"列表框中选择液态墨水类型。

设置平滑度

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "液态墨水"。

| 2 |  | 调整"平滑"滑块。

|  | 值越低，笔触越粗糙。值越高，笔触越平滑，而且使其调和成另一种笔触。

设置墨水量

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "液态墨水"。

| 2 |  | 调整"容量"滑块。

|  | 值越高，笔触越粗。

设置最大容量变化

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "液态墨水"。

| 2 |  | 调整"最小容量"滑块。

|  | 如果您要使容量与画笔压力对应，请从"表达式"列表框中选择"压力"。

设置乱数容量

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "液态墨水"。

| 2 |  | 调整"随机容量"滑块。

|  | 值越低，笔触越统一。

设置乱数大小

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "液态墨水"。

| 2 |  | 调整"随机大小"滑块。

|  | 值越低，笔触大小越统一。

设置鬃毛片段

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "液态墨水"。

| 2 |  | 调整"鬃毛碎片"滑块。

|  | 值越高，笔触中各根鬃毛的可见度就越低。

设置乱数鬃毛量

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "液态墨水"。

| 2 |  | 调整"随机鬃毛容量"滑块。

|  | 值越高，画笔鬃毛的长度变化就越大。

设置乱数鬃毛大小

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "液态墨水"。

| 2 |  | 调整"随机鬃毛大小"滑块。

|  | 值越高，画笔鬃毛的长度变化就越大。

| 该页面对您有帮助吗？发送反馈。（需要因特网连接。）