主页 > 调整画笔 > "水"控制项 |  | 目录 |  | 索引

### "水"控制项

"水"控制项需结合"水彩"图层使用。一并应用笔触与"水彩"画笔时，将自动创建"水彩"图层。可通过"图层"面板编辑该图层。

"湿度"控制颜料的稀释与扩散。增加"湿度"时，产生的笔触会扩展至更大的区域，同时消除画笔鬃毛外观。

"湿润"设置为 0（上）和 40（下）的画笔笔触

"选择"控制晕染期间吸取的干颜料量。较低的值表示未混合或过滤颜料。较高的值生成更多过滤。

"加快"设置为 0%（上）和 100%（下）的画笔笔触

"变干速度"控制晕染期间水分变干的速度。值越低，扩散量越大；值越高，扩散量越小。

"干燥比率"设置为 1%（上）和 50%（下）的画笔笔触

蒸发阈值（"蒸发阈值"滑块）可控制可晕染的最低水分。值越低，扩散量越大；值越高，扩散量越小。

"挥发"设置为 1%（上）和 50%（下）的画笔笔触

晕染设置（"晕染量"滑块）控制晕染的颜料量。使用高晕染量可创建羽化颗粒的轻柔边缘，如同在潮湿的吸水纸上绘图。使用低晕染量类似在干燥的纸上绘图。

"散化强度"设置为 0%（上）和 8%（下）的画笔笔触

毛细系数（"毛状系数"滑块）控制颗粒的晕染效果。值越低，生成的边缘越平滑。

颗粒渗入（"颗粒渗入"滑块）控制颜料变干时渗入颗粒的颜料量。同时调低毛细系数值和颗粒渗入值可降低颗粒效果。

"颗粒渗入"设置为 0%（上）和 100%（下）的±±*

启用"精确晕染"复选框可使用较小的晕染窗口。禁用"精确晕染"会让使用的窗口变大，但精确度降低。

启用（上）和禁用（下）"精确扩散"的画笔笔触

您可以指定施加在晕染颗粒上的风速。将"流淌力度"设置为零将关闭方向性晕染。

"流淌力度"设置为 0%（上）和 25%（下）的画笔笔触

您可以指定控制颗粒晕染方向的风向。此操作可用于模拟倾斜较湿的水彩图像，以产生重力引起的颜料移动效果。

"角度"设置为 270°（上）和 180°（下）的画笔笔触

调整水彩控制项

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "水彩"。

| 2 |  | 执行下表中的某一操作。

任务 | 执行以下操作
--- | ---
调整湿度 | 向左移动"湿润"滑块可创建更统一的笔触，反之则会使水流受风向的影响更大。
设置颜料吸取 | 向右移动"加快"滑块可增加过滤量，反之则减少过滤量。
设置变干速度 | 向右移动"干燥比率"滑块可减少扩散量，反之则增加扩散量。
设置蒸发阈值 | 向右移动"蒸发阈值"滑块可减少扩散量，反之则增加扩散量。
设置晕染量 | 向右移动"散化强度"滑块可创建羽化花纹的柔软边缘，反之可模拟在干燥的纸上绘制。
设置晕染过程中的颗粒效果 | 向右移动"毛状系数"滑块可创建较为粗糙的边缘，反之则创建既平滑又连贯的结果。
设置颗粒渗入 | 向右移动"颗粒渗入"滑块可创建较为粗糙的表面，反之则创建既平滑又连贯的结果。
设置精确晕染 | 单击"精确扩散"复选框。
设置风速 | 向右移动"流淌力度"滑块可增大风速，反之则减小风速。
设置风向 | 向右移动"风角度"滑块可以增加角度。
延迟扩散 | 启用"延迟扩散"复选框。完成笔触后，晕染即开始。

|  | 启用"延迟扩散"复选框后，可增加"水彩"画笔变体的速度。

| 该页面对您有帮助吗？发送反馈。（需要因特网连接。）