主页 > 马赛克 > 放置和自定义花砖 > 使花砖呈现三维外观 |  | 目录 |  | 索引

#### 使花砖呈现三维外观

"将花砖成像于蒙板"命令会将花砖矢量图形放置在一个新的通道中，该通道称为"马赛克蒙板"（在"通道"面板中）。这项功能有几个用途。最常见的用途是为花砖增加厚度。

使用"应用表面纹理"命令可创建三维外观的花砖。

当花砖在通道中时，您可以装入马赛克图案作为选区，或者您可以反转通道将砖泥用作选区。使用镶嵌马赛克时，结果会十分有趣。

使马赛克花砖呈现三维外观

| 1 |  | 制作马赛克后，请从"制作马赛克"对话框的"选项"列表框中选择"将瓷砖成像于蒙板"。

| 2 |  | 单击"完成"以退出"制作马赛克"对话框。

| 3 |  | 选择"效果"}“表面控制”}“应用表面纹理”。

| 4 |  | 在"应用表面纹理"对话框中，选择"使用"弹出菜单中的"马赛克蒙板"。

| 5 |  | 更改"强度"与"柔化度"滑块以达到您想要的凹凸程度。

|  | 大部份情况下，当"图像"滑块设置为 100% 可获得最佳效果。有关表面纹理选项的详细信息，请参阅使用表面纹理。

|  | 因为 Corel Painter 使用来自于通道的花砖矢量图形，所以生成的表面纹理会使花砖呈现出逼真的三维外观。

| 该页面对您有帮助吗？发送反馈。（需要因特网连接。）