主页 > 颜色管理 > 使用颜色剖面图策略 > 创建用于打开和放置图像的颜色剖面图策略 |  | 目录 |  | 索引

#### 创建用于打开和放置图像的颜色剖面图策略

创建用于打开和放置图像的颜色剖面图策略时，可指定以下内容：

| • |  | 应用到图像的 RGB 颜色剖面图

| • |  | 用于将图像转换到 RGB 的 CMYK 颜色剖面图

| • |  | 颜色引擎

| • |  | 绘制目的（取决于图像内容）

有关详细信息，请参阅什么是绘制目的？。

颜色剖面图策略可使您在文档的颜色剖面图不匹配或缺少时显示警告消息。在颜色剖面图不匹配的情况下，可以选择新的颜色剖面图。如果文档不具有与之关联的颜色剖面图，可以应用新的颜色剖面图或者选择不对文档使用颜色管理。

创建颜色剖面图策略

| 1 |  | 选择"画布"> "色彩管理设置"。

| 2 |  | 从"RGB 图像"列表框中选择以下选项之一：

| • |  | "使用嵌入式剖面图"— 将嵌入式 RGB 颜色剖面图应用于您打开或导入的 RGB 图像

| • |  | "使用默认 RGB 剖面图"— 通过使用您在颜色管理设置中指定的默认 RGB 颜色剖面图来转换图像

| 3 |  | 从"转换 CMYK 图像"列表框中选择以下选项之一：

| • |  | "使用默认 CMYK 剖面图"— 通过使用您在颜色管理设置中指定的默认 CMYK 颜色剖面图来转换为 RGB

| • |  | "使用嵌入式剖面图"— 通过使用嵌入式 CMYK 颜色剖面图来转换为 RGB

| 4 |  | 从"色彩引擎"列表框中选择颜色引擎。

| 5 |  | 从"绘制目的"列表框中，选择以下选项之一：

| • |  | "感性"— 在大量图像，尤其是位图和照片中推荐使用

| • |  | "饱和度"— 适用于矢量图形（线条、文本及纯色对象，如图表）

| • |  | "相对色度"— 适用于在喷墨打印机上生成试印页

| • |  | "绝对色度"— 保留白点，并可用于打样图像

|  | 如果要在打开颜色剖面图不匹配的文档时显示警告消息，请启用"剖面图不匹配"复选框。

|  | 如果要在打开颜色剖面图缺少的文档时显示警告消息，请启用"缺少剖面图"复选框。

|  | 有关绘制目的的更加完整的说明，请参阅什么是绘制目的？。

|  | 此外，您还可以从"导航"面板访问"色彩管理设置"对话框，方法是：单击"打开导航器设置"按钮 ，再单击"颜色管理"，然后选择"色彩管理设置"。

| 该页面对您有帮助吗？发送反馈。（需要因特网连接。）