主页 > 马赛克 > 放置和自定义花砖 > 调整度量式与随机式 |  | 目录 |  | 索引

#### 调整度量式与随机式

花砖矢量图形有两类控制项："度量式"与"随机式"。这两种类别可以通过使用"设置"列表框来控制。

"度量式"滑块可让您控制花砖基本大小及砖泥间距。

"随机式"滑块可让您控制花砖矢量图形的一致性。提高随机式会使矢量图形更不规律，也就是每个图形都和前一个不同。例如，若"长度"度量式为 10 像素，而"长度"随机式设置为 25%，生成的花砖长度范围为 7.5 到 12.5 像素，由随机决定。

调整度量式或随机式

| 1 |  | 在"制作马赛克"对话框中，从"设置"列表框选择以下选项之一：

| • |  | 度量式

| • |  | 随机式

| 2 |  | 调整滑块。

| 3 |  | 在文档窗口中拖曳，以使用新的度量式或随机式设置应用花砖。

度量式控制项 | 示例
--- | ---
"宽度"控制项设置花砖的像素宽度。 | 在此示例中，宽度设置为 3.5 像素（上）和 30.4 像素（下）。
"长度"控制项设置花砖的像素长度。 | 在此示例中，长度设置为 4.1 像素（上）和 24.2 像素（下）。
"压力"确定画笔压力将如何影响花砖度量式。"压力"滑块可让您根据不同的笔触重量控制宽度变化。 "压力"滑块设置为零时，轻笔触会生成窄花砖，较重笔触则会生成较宽的花砖。 增大"压力"滑块会增加压力对花砖宽度的影响。您可以通过增大"压力"设置来避免因为笔触轻而生成窄花砖。将"压力"设置为 100% 时，不论压力大小如何，都会制作出宽度一致的花砖。 | 在此示例中，"压力"滑块设置为 0%（上）和 100%（下）。
"薄浆"控制项设置花砖间的像素间距。 | 在此示例中，花砖间距为 0%（上）和 15%（下）。

"随机式"控制项 | 示例
--- | ---
提高"宽度"随机式可让宽度依设置的百分比变化。 | 在此示例中，"宽度"随机式设置为 92%。
提高"长度"随机式可让长度依设置的百分比变化。 | 在此示例中，"长度"滑块设置为 98%。
"剪切"随机式设置为零时，会创建与笔触垂直的花砖边缘。提高"剪切"随机式可改变花砖两端的角度。 | 在此示例中，"剪切"滑块设置为 90°°
提高"薄浆"随机式可让花砖间距依设置的百分比变化。 | "薄浆"随机式设置为 100%。

| 该页面对您有帮助吗？发送反馈。（需要因特网连接。）