主页 > 动画与视频 > 制作动画与视频 > 考虑帧速率 |  | 目录 |  | 索引

#### 考虑帧速率

帧速率说明每秒播放的图像帧数 (fps)。帧速率不只决定了动画会是多大的文件，也决定了动作显示是否平顺。

将动画影片保存为 AVI 文件时，您可以指定播放速率。这并不代表一定会按您指定的速率来播放。帧大小、压缩方法以及计算机速率等因素都有碍于某些动画影片达到其设定的速率。如果动画仅在计算机上观看，帧速率设置为 8、10 和 12 fps 都是不错的选择。如果将在其他地方观看动画，应考虑以下帧速率：

| • |  | 电影的帧速率为 24 fps。

| • |  | 国家电视系统委员会 (NTSC) 视频的帧速率为 30 fps（广播视频则为 29.97 fps）。NTSC 是美国所使用的视频标准。

| • |  | 逐行倒相 (PAL) 视频的帧速率为 25 fps。

这些帧速率足以生成拍摄或视频录制主题的平顺、连续的动作。

动画图画包含的细节比实际动作图像的细节少得多。细节程度的不同可让动画制作所用的帧速率远低于为实际动作所设计的帧速率。由于颜色填充的平顺度及图像之间的连续性，速率在 10 到 15 fps 就可以呈现相当不错的动画。

您必须考虑到帧速率才能知道需要多少图片才能让整个动画的动作看起来顺畅、自然和一致。

计算机能够以任何合理的速率显示帧。"帧堆栈"面板提供控制帧显示速率的功能。您可以以 1 到 40 fps 的速率预览动画。

您不能以不同的速率显示动画影片的不同部分。您只能以不同的速率分开制作各部分，然后在结合前将这些部分调制为相同的速率。您将在视频编辑应用程序中执行此类工作。

有关详细信息，请参阅设置预览帧速率.

| 该页面对您有帮助吗？发送反馈。（需要因特网连接。）