主页 > 调整画笔 > "间距"控制项 |  | 目录 |  | 索引

### "间距"控制项

当笔触使用笔尖式笔尖类型时，Corel Painter 会创建搭配一系列笔尖的笔触。通过调整这些笔尖的间距，您可以控制笔触的连贯性。

"间距"控制笔触中画笔笔尖的间距。"最小间距"滑块指定笔尖之间的最小像素量。如果您不想要连贯的笔触，则可以调整"最小间距"以创建虚线。每一点或每一杠都是一个画笔笔尖。

"最小间距"设置为 2.0（上）和 10.5（下）的画笔笔触

平滑内缩，否则使用演算笔尖类型的画笔将绘出锯齿状笔触。值越高，笔触越平滑。（内缩可通过计算使边缘均匀并减少锯齿，进而使笔触悬浮在精确的弹性区域中。）

较高的"内缩"值会使笔触的角变圆。值设置为 50% 时，效果最好。只有抖动性输入设备才必需更高的值，例如鼠标。

"连续时间沉淀"控制是否需要在应用媒材前移动画笔。启用"连续时间沈淀"时，媒材会从第一个笔触位置开始流动。

使用演算笔尖类型的画笔可充分利用此设置，使媒材逼真地在笔触减慢或停止时汇集。使用笔尖式笔尖类型的画笔需要在笔触中完全暂停，才能使媒材开始汇集。您通常可以结合使用"连续时间沈淀"与喷枪工具。

禁用"连续时间沈淀"时，您必须移动画笔，媒材才会流动。

"立方增补"可通过给笔尖路径加点，使锯齿状笔触变得平滑，此操作主要用于使用笔尖式笔尖类型的画笔。"立体插补"与使用数学计算使锯齿状边缘平滑的"内缩"不同，它向笔尖路径中插入额外的点，一般用于重绘笔触。

"立体插补"最适合笔尖式笔尖类型，而"内缩"最适合演算笔尖类型。

"增强"可让您优化画笔笔触的性能。不过，较高的增强级别可能会产生不太精确的画笔笔触，呈现出一定程度的锯齿状。该设置仅适用于特定的画笔笔尖类型，例如"平头"和"驼毛"。

设置画笔笔尖的间距

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "间距"。

| 2 |  | 执行下表中的一项任务。

任务 | 执行以下操作
--- | ---
增加笔尖之间的距离 | 向右移动"间距"滑块。
减少笔尖之间的距离 | 向左移动"间距"滑块，直到笔尖开始重叠为止。重叠会增加笔触密度，使笔触外观更加连贯。
将笔尖大小设置为等于间距 | 将滑块向右移动到"100%"。例如，拥有 10 个像素的笔尖会每隔 10 个像素重复一次。

设置最小笔尖间距

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "间距"。

| 2 |  | 向右移动"最小间距"滑块可增大笔尖之间的最小间距。反之则缩小笔尖之间的最小间距。

设置平滑的演算笔尖笔触

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "间距"。

| 2 |  | 向右移动"阻尼"滑块可使锯齿状笔触更均匀。向左移动则允许笔触各点之间生成更多锯齿状转换。

设置连续时间沉淀

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "间距"。

| 2 |  | 启用"连续时间沉淀"复选框。

通过添加路径点以设置平滑的笔触

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "间距"。

| 2 |  | 向右移动"点"滑块可添加点，使锯齿状的笔触更均匀。反之则减少附加点数。

增强画笔笔触

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "间距"。

| 2 |  | 向右移动"增强"滑块可以提高画笔性能。向左移动可以降低画笔性能。

| 该页面对您有帮助吗？发送反馈。（需要因特网连接。）