主页 > 调整画笔 > "涌出"控制项 |  | 目录 |  | 索引

### "涌出"控制项

"涌出"控制项确定画笔向纸张传递媒材（色彩）的方式。"色彩浓度"、"色彩混合"和"变干程度"等控制项共同确定画笔在笔触开始与完成时所拥有的色彩量。某些"涌出"控制项需结合"表现"设置一起使用。有关详细信息，请参阅表达方式设置。

"画笔装载"影响笔尖式画笔与基本像素相互作用的方式。如果"画笔装入"是活动的，画笔会逐根鬃毛地吸取现有色彩。此功能可提供更真实的色彩相互作用、令人赞叹的色彩变化、拖尾效果和更好的克隆结果。有关笔尖式画笔的详细信息，请参阅"常规"控制项：笔尖类型.。

如果"画笔装载"不是活动的，画笔会通过对基本像素取样，然后装入含有新色彩（色彩样本的平均值）的画笔，而与先前应用的色彩相互作用。使用"画笔装载"时，最好使用极低的间距设置。有关详细信息，请参阅"间距"控制项。

"重新饱和"可让您控制笔触中填充的色彩量。如果将此滑块设置为零，画笔不会产生任何色彩。当"色彩浓度"不足 10% 且将"色彩混合"设置为较低值时，笔触将逐渐淡入。将"色彩浓度"滑块设置为零且将"色彩混合"设置为较高的值时，喷枪可以移动基色，如同使用喷枪水管在画布上喷溅颜料。

"渗出"可让您控制画笔色彩与基色混合的程度，包括纸张色彩。当"渗出"超过色彩浓度时，混合色彩的作用比覆盖更强，因此笔触无法实现完全的不透明度。

"渗出"设置为 55%（左）和 1%（右）的画笔笔触

"重新饱和"设置为 25%（上）和 100%（下）的画笔笔触

"干燥"控制项确定画笔耗尽媒材的速度。"变干程度"的测量单位是像素。向左移动滑块可使画笔的颜料含量更快耗尽。从而生成逐渐淡出的笔触。如果将"变干程度"设置为较高的值，则画笔始终不会耗尽色彩。

"变干程度"可结合"色彩混合"一起使用，因此如果您想要充分利用"变干程度"，就必须将"色彩混合"设置在零以上。通过更改"色彩混合"设置，可调整"变干程度"效果。

"干燥"设置为 724（左）和 22026（右）的画笔笔触

设置重新饱和

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "涌出"。

| 2 |  | 向左移动"重新饱和"滑块可减少笔触中填充的色彩量。反之则增加色彩量。

设置色彩混合

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "涌出"。

| 2 |  | 向左移动"渗出"滑块可降低与基本像素的相互作用程度。反之则增加相互作用。

设置画笔变干程度

| 1 |  | 选择"窗口"> "画笔控制面板"> "涌出"。

| 2 |  | 向左移动"干燥"滑块可缩短画笔在变干前可移动的距离。反之则增加距离。

| 该页面对您有帮助吗？发送反馈。（需要因特网连接。）