把本压缩包的全部文件解压覆盖到你的SAI目录即可，适用于任何版本。


blotmap内是笔刷纹理效果的素材，对应设置文件是brushform.conf
格式是：
1,blotmap\扩散.bmp
1,blotmap\扩散和噪点.bmp


elemap内是笔刷的形状，对应的设置文件也是brushform.conf
格式：
2,elemap\圆笔.bmp
2,elemap\平笔.bmp

brushtex内的是笔刷材质，对应设置文件brushtex.conf
格式：
1,brushtex\画布.bmp
1,brushtex\画用纸.bmp

papertex内的是画纸质感，对应设置文件papertex.conf
格式：
1,papertex\水彩1.bmp
1,papertex\水彩2.bmp

blotmap、brushtex、papertex均只支持8bit颜色的BMP文件，仅支持256×256和512×512两种尺寸。
因为三者的材质可以共通，各位认为那张材质适合用在什么地方的话就自行更改。注意的是，一定要把文件复制过去另一个目录并按照格式修改.conf文件。
例如不能在brushtex.conf内指定blotmap文件夹内的文件。

elemap内则只支持颜色24bit、尺寸63×63的BMP文件。


toolink是钢笔系工具
toolnrm是笔系工具
说明：都是INI文件，文件名为数字序号，如01就是在笔工具栏的第一位，如此类推。各位可以按自己喜欢修改增删。
令可以直接在SAI内用右键操作更改位置。


网点的使用方法：
在笔刷材质设定好要用的网点，再把强度设到100即可。