ホーム
索引

# FTP 転送にパッシブモードを使用する

FTP プロトコルでは 2つのデータ転送方法があります。“パッシブモード” とは、Transmit が動作するコンピュータから FTP サーバへネットワーク接続するモードです。逆に、非パッシブモードでは、FTP サーバから　Transmit が動作しているコンピュータにネットワーク接続されます。

近年のネットワーククライアント環境では、セキュリティ上の理由により外部への接続のみが許可される環境がほとんどです。そのような環境ではパッシブモードによる FTP 接続が必須となります。

たとえば、ファイアウォールや NAT ルータ（AirMac ベースステーションによって構成されたネットワークなど）の内部から FTP サーバにアクセスする場合などです。

パッシブモードでの転送は FTP 接続でのみ可能です。SFTP や WebDAV 等、他のプロトコルによる転送では関係ありません。

パッシブモードはデフォルトでオンになっています。特に接続に問題が無い場合、この設定を変更する必要はありません。

すべての FTP 接続でパッシブモードを利用しない場合は:

##

1. Transmit > 環境設定... を選択する

2. 転送タブを選択する

3. 転送にパッシブモード（PASV）を使用するのチェックをオフにする

個々のお気に入り設定のパッシブモード転送を無効にするには:

##

1. お気に入りエディタで編集画面を表示する

2. パッシブモードで接続チェックをオフにする