==================================================================================================
电子地图一把抓V1.0 Google Earth非完美版及无损压缩版

解决了电子地图一把抓原版的下列问题：
● 抓Google Earth卫图时导致地球旋转，无法正确抓图的问题
● 抓非卫图地图时，在道路边界及文字附近出现噪点问题。去除噪点后，可以制作出更清晰、也更小的最终文件

GE非完美版的非完美性表现在：
抓Google Earth带KML/KMZ地标显示的卫图时，在某次自动移动地球时，若GE抓手下方恰好有图标，在目前最新的
GE V4.3beta版中测试的结果看，抓手会“滑”一小段，导致错位。

但实测无图标显示的KML/KMZ或关闭其图标，显示道路及面状物时，未测出问题（未进行大量测试）。因此电子地
图一把抓GE非完美版可以制作GE卫图底图+不带图标的KML/KMZ的地图。有图标时，需仔细检查，有问题可稍微改
变一下起点位置或抓图区域大小重抓试验。



可执行文件说明：

MapCap.exe         原版本

MapCap_LZW.exe     24位模拟式下将TIF文件从有损JPEG压缩改为无损LZW压缩，解决图像出现噪点的问题。
                   推荐用于抓取非卫图的地图。

MapCap_GE.exe      用于Google Earth，非完美（屏幕上图标较密集时有可能导致错位）。存储的结果TIF
                   文件24位模式下与原版一样，采用有损JPEG压缩。

MapCap_GE_LZW.exe  同MapCap_GE.exe，但24位模拟式下采用无损LZW压缩。
                   推荐用于抓取Google Earth卫图，特别是带KML显示时，但有图标显示时需仔细检查结果
                   是否有错位的现象。



注：电子地图一把抓的所有权利完全归原作者Kenchang所有。感谢Kenchang编写这么实用又有生命力的软件。

2009.1.2



==================================================================================================
kenchang对原版的说明：

1、软硬件要求
2、安装卸载说明
3、已知问题
4、版权声明


1、软硬件要求

   可运行在Windows98/ME/2000/XP之上，CPU为奔腾133以上，内存32M以上。抓取大图时会需要大量内存，
   建议内存为512M以上。

2、安装卸载说明

   本软件为绿色软件，将所有文件复制到同一目录中，运行mapcap.exe即可。删除时将该目录下的所有文件删除。

3、已知问题

   本软件未经广泛测试，谬误在所难免

4、版权声明

   本软件为免费软件，不提供任何形式的技术支持。本软件仅供学习交流用途，
   不得用于任何形式的商业目的或其他非法目的，在抓图之前应先取得原版权所有者的同意，
   使用本软件造成的任何后果均与本软件作者无关。

kenchang
2004/04/16
