                
                  TCL网络S4108S以太网交换机VLAN配置软件使用说明

(1)：软件安装
    随安装向导一步一步即可完成。
注意：如果安装过程中，提示某文件正在使用或者已经存在，按“忽略”跳过即可。

(2)：快速设置
    为了方便用户设置VLAN ， 软件在安装目录下提供了三个vlan配置文件：1.dat，2.dat 和3.dat
对应于用户最常用的三种vlan设置。其中：
l.dat ：端口隔离设置
2.dat ：1~4端口划分为一个 VLAN组，5~8端口划分为一VLAN组
3.dat ：所有端口全部互通
用户可以选择“从文件加载”按钮，选择相应的文件（如1.dat），然后单击“设置到交换机”完成设置。

(3)：手动设置
    用户也可以通过鼠标点选（打勾）来手动设置VLAN
注意：设置是要保证正确性，所有的勾号应该是关于对角线对称的。同时要确认“vlan配置对单播帧有效”
按钮已被选中。
