关于版权声明
============
TinyGPS系列软件仅供免费测试评估，个人可以自由使用。未经允许任何人不得贩卖零售本软件。


关于免责说明
============
1. 本软件所使用数据仅供参考，请不要据此作为您行驶的唯一依据。
2. 在驾驶时请尽量避免操作本软件，以防发生危险。
3. 因违反上述忠告而发生交通事故或遭受其他损失，本软件作者不承担任何责任。
4. 您开始使用本软件表示您已接收这个声明。


关于数据升级
============
每个月在bbs.car2bon.net都将会提供信息点数据的升级文件包。你只需把POI.DB文件替换即可升级到最新的数据。TG7可以使用自己的数据库文件，也可以兼容使用TG6.2的数据库文件。

关于皮肤设置
============
TG7的皮肤是完全开放的。熟悉TLoader皮肤的用户可以很快设计出TG7的皮肤。TG7的皮肤是自适应屏幕的，在大部分情况下你只需设计一套皮肤即可以在很多分辨率机器上运行。要获得完美的皮肤显示效果，你可以针对特定分辨率机器设计专门的皮肤。
TG7会自动搜索skin目录下的所有皮肤并根据当前分辨率选择使用最匹配的皮肤。如果两套皮肤属于同一个分辨率，则优先使用前一套皮肤。

关于设置参数
============
TG7的大部分设置参数都可以在界面上直接设定，无需直接修改config.ini文件。在绝大部分机器上，你只需修改config.ini中的GPS端口即可以运行。

如需修改一些界面上无法设置的隐藏选项，请参考如下参数设置说明。请注意，随意修改某些参数可能导致程序某些功能无法正常运行，在修改前请确认你清楚该选项的作用。

【屏幕按钮.报警模式】

该选项是设置报警点的播报类型，你可以设置以下两种模式

安全模式  全部信息点都会播报
测速模式  仅播报测速电子眼

【屏幕按钮.静音速度】 

该选项是设置雷达播报的静音速度，在该速度之下行驶不会对雷达信号进行播报

【屏幕按钮.雷达状态】

该选项是雷达播报类型设置，你可以设置以下三种模式

关闭      不播报雷达
市区模式  播报灵敏度会降低以排除市区内的频段干扰
高速模式  播报灵敏度会提高

【其他设置.超速报警间隔(秒)】

可自己制定如果持续在超速状态下，超速提醒的时间间隔。

【其他设置.超速报警(kmh)】 

设置超速报警临界值。请注意，除非你有特殊要求，一般情况下这里一定要设为空，这样TG7会根据前方道路限速智能预报是否超速。如果这里设为固定值，雷达限速预报功能也就没有。

【其他设置.背光】

该选项设置是否允许背光常量。你可以设置以下两种模式

默认设置   由机器的系统设置决定是否保持背光
保持背光   强制保持背光。

【其他设置.音量】

该选项设置报警时的播报音量

【启动导航.导航软件名称C】

该选项设置皮肤中 ButtonNavigationC 按钮上绑定的程序名称

【启动导航.导航软件名称B】

该选项设置皮肤中 ButtonNavigationB 按钮上绑定的程序名称

【启动导航.导航软件名称A】

该选项设置皮肤中 ButtonNavigationA 按钮上绑定的程序名称

【启动导航.启动导航软件C】

该选项设置皮肤中 ButtonNavigationC 按钮上绑定的程序路径
 
【启动导航.启动导航软件B】

该选项设置皮肤中 ButtonNavigationB 按钮上绑定的程序路径 
 
【启动导航.启动导航软件A】

该选项设置皮肤中 ButtonNavigationA 按钮上绑定的程序路径

【导航扩展.信息窗颜色】

改选项设置后台运行时的悬浮窗显示颜色代码。格式为背景颜色的十六进制表示,文字颜色的十六进制表示。你可以自己定义信息窗的背景颜色和字体颜色，以获得和导航融为一体的效果。

【导航扩展.信息窗位置大小】

改选项设置后台运行时的悬浮窗显示的位置。格式为窗口左上角x坐标，窗口左上角y坐标,窗口宽度，窗口高度，字体高度,显示方式。如果字体高度设为0，则字体高度默认为窗口高度。如果窗口高度为0，则后台运行时不显示信息窗。如果显示方式设为0，则只在报警时显示浮动窗。如果显示方式设为1，则一直显示浮动窗。

【行车参数.速度补偿】

改选项设置显示速度值的补偿比例。一般来说GPS测出的速度比较接近实际的速度，汽车的里程表由于某种原因显示的并不准确。如果你希望GPS显示的速度和里程表一致，可以在这里对程序显示的速度进行百分比补偿，这样可以达到和汽车速度表显示一致。补偿后的速度值=原始速度*(1+速度补偿比率)

【信息设置二.信息点八】
【信息设置二.信息点七】
【信息设置二.信息点六】
【信息设置二.信息点五】
【信息设置二.信息点四】
【信息设置二.信息点三】
【信息设置一.信息点二】
【信息设置一.信息点一】

该选项设置采集信息点的类型，一般情况下无需修改。如有特殊需要，你可以编辑相应记录按钮上的信息点类型名称来采集特殊的信息点类别。

【信息设置一.报警误差修正(秒)】

该选项设置通过一个电子眼后，多少时间内不会再报警。适当设置这个参数可以有效减少电子眼的重复播报。

【信息设置一.信息点报警灵敏度】

这是个系统参数。已经设为最佳值。一般情况下请勿修改这个参数

【信息设置一.信息点报警声音】

TG7中只提供了一种女生语音，这个选项预留为以后升级使用。

【显示.开机自动运行】

该选项设置是否允许TG7在机器启动后自动运行。可以设置的参数为。请注意，并不是每种机器都支持开机启动，如果你的机器无法设置为开机启动，请忽略这个选项。

0  开机不自动运行
1  开机自动运行

【显示.启动模式】

该选项控制TG7的窗口显示方式。你可以设置为以下两种模式

前台运行   启动后TG7的主窗口最大化显示在前端
后台运行   启动后TG7自动转入后台运行。

【航迹.间隔时间(秒)】

该选项可以设置kml和plt格式航迹点的间隔时间。在汽车转弯时程序会自动增加航迹记录频率，以获得平滑的曲线。NMEA格式航迹间隔时间不受这个选项影响。

【航迹.格式】

可选"不记录","Ozi Explorer Plt格式","Google Earth Kml格式","NMEA格式"。当开启航迹记录功能后，航迹文件自动以当前时间命名，方便归档和查找。

【GPS.波特率】

一般用4800就可以了

【GPS.端口:】

这是你唯一需要根据机器情况设置的一个参数。注意端口后的冒号一定要有。

