
安装步骤【安装前请退出杀毒软件以及360安全卫士】：

1、安装声卡KX-3538M主驱动--完成后立即重启电脑

2、安装UFX39.exe驱动（采用默认安装）

3,安装插件，双击profx308_38L.kxl，会提示注册11个组件

4、右键屏幕右下角KX图标-打开DSP数字数字处理器，右键清空数字信号处理器

5，再载入连线图，调整连线。


（以上操作一定要在声卡运行的情况下来做才有效）祝您顺利！