
创新声卡KX驱动安装步骤：

1、安装声卡3538L驱动（默认安装）安装完成必须重启电脑！

2、安装UFX39.exe插件（打开ufxsetup.39.pre文件夹，运行里面的安装文件，采用默认安装）

3、安装profx38L插件;复制插件粘贴到C:\Program Files\kX Audio Driver目录下，双击安装它，完成后   会提示注册11个组件）
4、重新载入连线图

5、重启电脑就可以正常使用了。

（以上操作一定要在声卡运行的情况下来做才有效）