[Version 1.1]
增加对custom模块功能的支持

[Version 1.2]
增加RSV Only item功能的支持

[Version 1.3]
增加custom模块中对LCD的支持
增加对资源文件的保护功能--实现password

[Version 1.4]
修改在Reset后刷新资源文件显示的问题
修改在Reset后customize首次不能正常工作的问题

[Version 2.0]
增加了对FSG文件加密解密的功能
与FSG进行了联合测试，验证了加密解密功能
进行了系统测试，解决了很多隐藏的问题。

[Version 2.1]
在用户set working folder时展开当前working path
增加用户program All时对working folder下A，B目录文件总大小的判断
对FSG产生文件read verify时进行先解密再比较，解决FSG产生文件read verify不成功的问题。

[Version 2.2]
解决直接RSV Only可能不成功的问题。
添加tooltip来解决显示路径不完整的问题。
解决1 byte upload不成功的问题。
增加快捷键：ISP：F5  USB：F6。

[Version 2.3]
解决tooltip中切换working folder后存在显示混乱的问题。
解决0/1 byte的文件read back会挂起的问题。
解决大firmware不能正常upload的问题。

[Version2.4]
增加对配置文件（FRM_Setting.ini, Customize.ini, USB_CAM5000.ini）在working floder
    下的读取功能，FRM会首先读取working floder下的配置文件来进行配置，若无，则读取
    默认的配置文件来进行配置。isp.bin的读取方式同配置文件。
    
[Version2.4.1]
修改在切换working folder之后F/W, RawC路径显式的Tooltip没有及时更新的问题。
修改因为回写配置文件导致ulCoreAddr地址为空而FRM不能正常运行的问题。

[Version2.4.2]
修正FRM 在xp系统下会always on top的bug。
修正FRM在USB1.1下因延时问题引起F/W烧录出现time out的bug。

[Version2.4.3]
将查询fw返回的做BulkIn 和BulkOut的size在传输之前与64k比较，以较小的size作bulk传输，
    重新解决USB1.1下烧录延时引起的问题。
    
[Version2.4.4]
进行了一轮系统测试，解决了FRM中还存在问题。
解决删除working folder下选中文件夹中存在子文件夹会出现异常的问题。
解决F/W +Partial RSV中有FSG文件时回读比较不一致的问题。
解决对working folder下配置文件回写会创建新文件而导致下次启动功能执行不正常的问题。

[Version2.4.5]
修改回归测试中的问题。
修改reset后直接删除资源文件，第一次不能正常删除的问题。

[Version2.5.0]
增加Card ISP的功能。

[Version2.5.1]
修改在Program All时对分区信息的传递。
修改FRM_setting.ini中default的分区信息。

[Version2.5.2]
isp.bin版本升级到0.64.
修改MFC程序属性中关于文件和产品的版本.

[Version2.5.3]
add a memory clear code before read back firmware from nand 
     to solve the program all read verify comparing error problems.
     
[Version2.5.4]
1.在FrmDirEx()中对change directory的状态判断不全面导致两次change dirctory。
2.解决Get单个文件使没有创建对应文件夹导致的错误。
3.在要覆盖文件时先删除vfs以存在文件再进行创建来协助解决vfs因覆盖引起的问题。

[Version2.5.5]
1.Program All或SetSize时根据Working folder下文件的大小估算Disk分区Size；
2.平台分区Size与Ini文件中默认值同步更新；
3.解决SetSize时，Size错误引起程序不能退出的Bug。

[Version2.6.0]
1．增加生成Disk Image和Download Disk Image的功能；
2．在Card ISP中，转换小写目录名为大写；
3．将“Create Card ISP”menu移到Working Tree上；
4．修改Card ISP Packet时应首先选择Working Folder下isp.bin。

[Version2.6.0.1]
1．增加Nand Test的功能；
2．增加根据Working Folder生成Disk Image的功能；
3．Query功能数据Size小于等于(256-12)时不用Bulk，原来是小于(256-12)不用Bulk；
4．此版本未经QA测试，仅供内部测试Nand Test功能用。

[Version2.6.0.2] [isp.bin : V0.68] : 2006/09/29
1．Nand Test功能不可用(isp.bin未完成，测试时设置TestFlg＝1);
2．解决在Card ISP中，转换小写目录名为大写时将文件名改为大写的Bug；
3．解决Get Image时，若Size比原有Image的小，覆盖后Size不对的Bug；
4．解决isp.bin burn disk image死机的Bug；
5．解决RSV覆盖download时，有新增文件且选择不覆盖已有文件时的Bug；
6．新增从Working Folder下Create disk image的功能(不支持带空格的working folder，不支持加密文件，FAT12最大Disk Size为65344K)。

[Version2.6.0.3] [isp.bin : ?, DLL : 2.6.0.2] : 2006/10/03
1．在Create Disk Image不成功时删除临时文件;
2．当Working Folder下没有FRM_Setting.ini时才从FW读RSV info;
3．在Get RSV Info界面增加估算分区Size的功能;
4．此版本给Nand Test测试ISP Core用，Disk Image功能不可用。

[Version2.6.0.4] [isp.bin : ?, DLL : 2.6.0.3] : 2006/10/04
1．增加"Erase Later Defect Blk"功能;
2．增加Vendor Command的Timeout时间VendorCommandBulkRead为45秒(Nand Test), VendorCommandBulkWrite为40秒，VendorCommandBulkWrite64为40秒； 
3．此版本给Nand Test测试ISP Core用，Disk Image功能不可用。

[Version2.6.0.5] [isp.bin : V0000.0069, DLL : 2.6.0.3] : 2006/10/11
1．增加在AP标题栏显示FRM和ISP版本功能(启动和USB连接时更新ISP版本，根据资源文件中的版本号显示FRM版本);
2．解决Create Disk Image不能回读和删除长档名文件的问题;
3．删除文件时根据文件数目延时;
4．增加Turbo Burn后的verify Disk Image功能。

[Version2.6.0.6] [isp.bin : V0000.0070, DLL : 2.6.0.3] : 2006/10/12
1．解决isp v0.66版本之后Card ISP失败的问题;
2．将Turbo Mode选择改到Advanced界面。 

[Version2.6.1] [isp.bin : V0000.0070, DLL : 2.6.1] : 2006/10/17
1．改正menu拼写错误和menu快捷键;
2．A，B的Count Size增加reserved swap block，与RSV Info统一;
3．Create RSV Image不支持带空格的working folder path, 增加提示信息并操作无效;
4．增加对ESCAPE键的处理避免Dialog变灰；
5．改正RSV Only + Verify时没有删除Temp目录的问题；
6．改正memory leak；
7．改正多个同名文件覆盖并存在不同文件时没有完全删除平台同名文件的问题(vfs的限制)。
8．去掉Set Working Folder后的custom命令，不连接平台时不发送custom命令;
9．不连接平台时在FRM版本后不显示‘－’。

[Version2.6.2] [isp.bin : V0000.0071, DLL : 2.6.2] : 2006/10/30
1. 优化RSV Image生成功能，不再使用imgtl.exe；
2. 优化Card ISP运行速度，改变ISP mode setting窗口，增加Burn file pathname setting；
3. 修正Turbo Mode, Bad black upload和Bad black test选项在Set working folder后失效；
4. 增加Log Window，在程序长时间无响应时给用户提示信息；
5. 修改界面，将Working Folder, RawC Pahtname和FW Pathname转移到Main Window上；

[Version2.6.21] [isp.bin : V0000.00851, DLL : 2.6.2] : 2007/03/23
1. 为5050客制，在Frm_Setting.ini中设置SectBlkDefSize为256K(不可改)，SwapBlock为5个 ；
2. Nand Driver: "$unp_5050_1.00.11_libdisk" 仅用于isp.bin，libos.a的编译选择参考isp_ver.c的说明；
3. isp.bin修改Card ISP的Bug(初始流程增加nandDetect，先删除文件再写文件)；
4. FRM改正Card ISP中计算RawC offset的Bug(应计算Rsv Header Info Size)；
5. FRM改正Tree更新后未释放资源的Bug。

[Version2.6.22] [isp.bin : V0000.00851, DLL : 2.6.22] : 2007/03/27
1. 为5050客制，修改DLL，在Burn过程中不修改Disk Image文件。

[Version2.6.23] [isp.bin : V0000.00852, DLL : 2.6.22] : 2007/03/29
1. FRM改正Card ISP中判断文件路径名长度不超过0x70的Bug；
2. isp中限制Card ISP写文件时的Buf最大为256K。

