
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡NDIS/2 OS/2驱动在LAN Manager下的安装

  内容：
  -------
  (A)NDIS 2驱动在LAN Manager v2.0下的安装
  (B)NDIS 2驱动在LAN Manager v2.1下的安装
  (C)NDIS 2驱动在LAN Manager v2.2下的安装

  (A)NDIS 2驱动在LAN Manager v2.0下的安装
  ================================================
  1.在LAN Manager目录下，键入“Setup”并按回车键。

  2.在“Action”项中选择“Import Network Drivers...”，按回车键继续。

  3.插入网卡驱动程序磁盘，按回车键，界面将显示导入的网卡驱动列表。

  4.按空格键选择相应的网卡“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”, 按回车键确认选择。

  5.根据界面提示完成安装，直到界面显示出网卡驱动程序。

  6.如果系统要识别网卡，请选择“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”来确认。

  7.选择<Add Driver>和<Add Protocol>选项。然后选择<OK>来确认您的选择。工作站的主要参数将显示在界面上。

  8.按照界面提示完成安装。选择<OK>来确认选择。

  9.从“Action Menu”中选择“Save”来保存所有选择。

  10.按F3退出。

  (B)NDIS 2驱动在LAN Manager v2.1下的安装
  ============================================
  1.在LAN Manager目录下输入“lmsetup”并按回车键。将显示Microsoft LAN Manager安装界面。

  2.在“Configuration”项中选择“Network Drivers...”。

  3.选择<Add New Configs>，并按回车键来显示网卡驱动列表。

  4.选择<Other Driver>，按回车键。

  5.插入网卡驱动程序磁盘，指定驱动程序位置，点击<OK>来继续安装。

  6.选择“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”，点击<OK>来确认选择。

  7.选择相关协议。用空格键来加亮您的选择。

  8.选择<OK>来确认您的选择。界面将显示配置完成的信息。

  9.选择<Save>来保存配置。

  10.按F3退出。

  (C)NDIS 2驱动在LAN Manager v2.2下的安装
  ===============================================
  1.在LAN Manager目录(如：C:\LANMAN.OS2)键入“Setup”，并按回车键，将显示Microsoft LAN Manager安装界面。

  2.从“Configuration”项选择“Network Drivers”。按回车键来确认选择。

  3.选择<Add New Config>，按回车键来显示网卡驱动列表。

  4.插入网卡驱动程序磁盘，指定驱动程序位置。

  5.选择<Other Driver>，按回车键。

  6.选择“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”，选择<OK>来确认选择。

  7.选择相应协议。用空格键加亮您的选择。如果您选择了TCP/IP协议，将会被要求输入IP地址、子网掩码、缺省网关(路由接口)。
    缺省情况下，工作站的NetBios session数是6。更多详情请参考LAN Manager安装向导或联机帮助。

  8.选择<OK>来确认您的选择，界面将显示配置完成的信息。

  9.选择<Save>来保存配置。

  10.按F3退出。

  配置文件示例
  =======================
  LAN Manager 2.0
  
  CONFIG.SYS File

      ......
      DEVICE=C:\LANMAN.OS2\DRIVERS\PROTMAN\PROTMAN.OS2 /i:C:\LANMAN.OS2
      DEVICE=C:\LANMAN.OS2\DRIVERS\DC\DCNND2\DCNND2.OS2
      DEVICE=C:\LANMAN.OS2\DRIVERS\PROTOCOL\NETBEUI\NETBEUI.OS2

  PROTOCOL.INI File

      [PROTOCOL MANAGER]
       DRIVERNAME = PROTMAN$
      [NETBEUI_XIF]
       Drivername = netbeui$
       BINDINGS = "DCNND2_NIF"
      [DCNND2_NIF]
     ;----------------------------------------------------------------------
     ; Sample Protocol.ini file for DCNND2 NDIS 2 driver
     ;----------------------------------------------------------------------
       DriverName = DCNND2$
     ; Slot = 1            ;; {1-4}
     ; MEDIA = AUTODETECT
     ;; {MEDIA = UTP, UTP_FD, UTP_100,UTP_100FD, AUTODETECT}
     ;----------------------------------------------------------------------
     ; End of this sample file

  AUTOEXEC.BAT File

        ......
        REM ====== LANMAN 2.0 === DO NOT MODIFY BETWEEN THESE LINES
        SET PATH=C:\LANMAN.OS2\NETPROG;%PATH%
        C:\LANMAN.OS2\DRIVERS\PROTMAN\NETBIND
        NET START WORKSTATION
        REM ====== LANMAN 2.0 === DO NOT MODIFY BETWEEN THESE LINES

  LAN Manager 2.1 or LAN Manager 2.2

  CONFIG.SYS File

        ......
        DEVICE=C:\LANMAN.OS2\DRIVERS\PROTMAN\PROTMAN.OS2 /i:C:\LANMAN.OS2
        DEVICE=C:\LANMAN.OS2\DRIVERS\DC\DCNND2\DCNND2.OS2

  PROTOCOL.INI File

        [PROTMAN]
         DRIVERNAME = PROTMAN$
         DYNAMIC = YES
         PRIORITY = NETBEUI
        [NETBEUI_XIF]
         Drivername = netbeui$
         SESSIONS = 6
         NCBS = 12
         BINDINGS = "DCNND2_NIF"
         LANABASE = 0

        [DCNND2_NIF]
        ;-------------------------------------------------------------------
        ; Sample Protocol.ini file for DCNND2 NDIS 2 driver
        ;-------------------------------------------------------------------
          DriverName = DCNND2$
        ; Slot = 1            ;; {1-4}
        ; MEDIA = AUTODETECT
        ;; {MEDIA = UTP, UTP_FD, UTP_100,UTP_100FD, AUTODETECT}
        ;-------------------------------------------------------------------
        ; End of this sample file

  AUTOEXEC.BAT File

        @REM ====== LANMAN 2.1 === DO NOT MODIFY BETWEEN THESE LINES
        @REM=== LANMAN 2.1 ===
        SET PATH=C:\LANMAN.OS2\NETPROG;%PATH%
        NET START WORKSTATION
        LOAD NETBEUI
        @REM ====== LANMAN 2.1 === DO NOT MODIFY BETWEEN THESE LINES
        @REM === LANMAN 2.1 ===
