汇编教程： |

汇编语言上机指导及例示
作者： 作者网站： 文章源自： 收藏日期：2003-09-23

从如何建立源文件到进行调试作下简要的介绍，并配例题说明。由于本人水平有限，在下文在如有错误及可以进一步修改的地方请大家指出 汇编语言上机过程： 一、上机前的软件准备： MS-DOS操作系统（如：MSDOS6.22 , MSDOS7.0 等） 文本编辑器 （如：EDIT.COM , TURBO.EXE , TC.EXE , C.EXE 等） 汇编程序 （如：MASM.EXE , ASM.EXE 等） 连接程序 （如：LINK.EXE 等） 调试程序 （如：DEBUG.EXE 等） 二、汇编程序建立过程: a.建立汇编源程序─通过───→b.编译为目标文件─　↓┬─→d.连接为可执行文件 ↑ │ 　c.不通过，重新修改（语句错误）　　 　 　　　 　　　　　　↓ ├──────────────────────┘　 　　　　　↓ ↑　　　f.不正确，用调试工具调试，重新修改（逻辑错误）　 　 　↓ └────────────────────────────←e运行 ↓正确 g.完成 三、现在对（二）的每一个标有字母的过程(PROCEDURE)进行详细说明 PROCEDURE a:建立汇编源程序（即：建立 文件名.asm） 这个过程就相当于我们在纸上编写源程序代码一样，只不过是将纸变为了计算机，这个过程也称源代码录入。将源程序代码录入计算机的方法很多，下面将介绍具体方法。 1.通过MD-DOS自带的EDIT.EXE文本编辑器进行输入，在DOS提示符下键入:EDIT回车,这时如果你系统内可调用时，EDIT的操作画面便会出现在屏幕上，你就可在提示下进行录入了，当录入完毕后，选择存盘并给你输入的文件起一个文件名，形式：filename.asm ；（其中filename为你起的文件名,由1-8个字符组成），asm 是为汇编程序识别而必须加上去的，不可更改。存盘后在DOS下可用DOS命令DIR来查看，如果看到了所存的文件存在，就可以进行进程b。 2.如果你的系统中没有EDIT，也可用你所熟悉的文本编辑器进行录入、编辑，如可用c语言和pascal语言的文本编辑器来编辑,最后将文件存为filename.asm的形式即可。 PROCEDURE b:编译目标文件（即：编译为.obj .lst .crf文件） 这个过程计算机将把你编的正确的源代码编译为机器语言、程序清单及交叉引用表的目标文件。如果此时你的程序有语句错误，系统将报错，并指出在第几行，什么类型的错误，你可根据提示去逐一修改。现介绍具体过程： 在DOS提示符下键入MASM filename回车 （注：你系统内的汇编程序为MASM.EXE,如果你系统的汇编程序为ASM.EXE时，便将命令变为ASM filename回车。其中filename为你刚才在PROCEDURE a 中建立的文件名） 这时汇编程序的输出文件可以有三个（分别：.obj .lst .crf)，便会出现三次提问，在这可以一路回车即可。下面显示的信息是源程序中的错误个数，如果为0则表示顺利通过，就可进行进程c。但如果不为0就说明有错误，并指出错误出现的行，可依据这个提示去进行修改。但如果错误太多还未等看清就显示过去了，可用如下命令形将错误信息存于一个你指定的文件，再用文本编辑器去查看。 MASM filename >filen （filen为你起的一个没用过的文件名，用以存放出错信息）以后可查看filen来得到出错信息。 PROCEDURE c:编译不通过,重新修改（错误类型：源程序语句不合法） 在执行过PROCEDURE b后，如有出错信息时，就要我们自己按PROCEDURE c去做，而不能跳跃到PROCEDURE d去，如果强行执行PROCEDURE d将无任何有效结果。 现在就开现找错吧！首先要清楚，在PROCEDURE b中检测出的错误均为每一条语句的语法或用法错误，它并不能检测出程序的逻辑设计（语句按排位置）错误，所以就要记好出错的行号。在记录行号后，就应再次执行PROCEDURE a，这时和操作应是打开已编好的源程序（以EDIT为例：在DOS提示符下键入： EDIT filename.asm回车），依据行号进行修改并存盘，再次进行汇编，直至PROCEDURE b通过为止。便可继续向下执行PROCEDURE d。 下面给出一些常见出错信息，以便查对： 1、Register already defined 汇编内部出现逻辑错误 2、Unknown symbol type 在符号语句的类型中，有些不能识别的东西 3、Symbol is multi-defined 重复定义一个符号 4、Symbol not defined 符号没有定义 5、Syntax error 语句的语法与任何可识别的语法不匹配 6、Symbol is reserved word 企图非法使用一个汇编程序的保留字(例：定义add为一变量) 7、Not proper align/combine type SEGMENT参数不正确 8、One operand must be const 这是加法指令的非法使用 9、Operands must be same or 1 abs 这是减法指令的非法使用 10、Already have base register 试图重复基地址 11、Illegal size for item 引用的项的长度是非法的，（如：双字移位） 12、Illegal register value 指定的寄存器值不能放入“reg” 字段 13、Must be AX or AL 某些指令只能用AX或AL 14、Improper use of segment reg 段寄存器使用不合法（如：mov ds,0） 15、Division by 0 or overflow 给出一个用0作除数的表达式 16、value is out of range 数值大于需要使用的 17、CS register illeal usage 试图非法使用CS寄存器 18、DUP is too large for linker DUP嵌套太长，以至于从连接程序不能得到所要的记录 PROCEDURE d:连接为可执行文件（即：连接为.exe 或.com文件） 在这个过程中一般没有意外，如果有也就是文件名打错了。 形式：在DOS提示符下： LINK filename 回车 PROCEDURE e:运行编译好的可执行文件 当PROCEDURE d通过后，会产生一个可执行文件，这时只需运行这个程序，看它是否按你所想象那样得出结果。在试运行期间，要尽量试一些临界状态，看 程序是否运行稳定、结果是否正确。如一切正常，便可进入PROCEDURE g了。 可最怕的是不OK，程序产生一些莫名其妙的结果（你可不要以为是你的计算机不听你的指挥，其实它是在一丝不苟地按照你编的程序执行。我以前总以为我的计算机出了毛病），如果是在考场上这时千万不要慌，稳住自己的情绪，先不要看计算机，静几分钟（反正时间多得是）。这时就要用到最关键、最常用的一步了，进行PROCEDURE f 。 PROCEDURE f:用调试工具调试，重新修改（逻辑错误） 在这我将介绍用DOS中自带的调试程序DEBUG.EXE来进行程序调试、检查错误. 首先我们要了解DEBUG的基本用法： 1、用于调试程序时的输入格式： DEBUG FILENAME.??? 回车 其中FILENAME是主文件名，???是扩展文件名，例如我们在此前已编译好了一个文件，它的名子为：djx.exe 要对它进行调试时就在DOS提示符下 打：DEBUG djx.exe 回车，便可见到 '-' 提示符，如无任何提示说明正确，可进行调试。 2、DEBUG调试过程中用到的DEBUG命令介绍： （注：在指令中用 [] 括起来的内容可缺省） 1)D(Dump)显示指定内存单元内容（一般用来看数据数的内容，即DS段）： 格式：d[地址] 从[地址]指定的内存单元显示128个字节的内容 [地址]缺省时，显示上一个DUMP命令后面的内容 d 地址范围 显示指定范围内的内存内容。 示例：-d100 显示从DS段100H开始的内容（以十六进制显示） 2)E(Enter)修改存储单元内容（一般在DS段） 格式：e 地址 [数据] 用给定的[数据]代替指定范围的存储单元内容 e 地址 修改一个指定内存单元的内容 示例：-e ds:200 'djx'FF00AA 就可将DS段从200开始至205的内容替 换为64 6A 78 FF 00 AA 3)G(GO)运行命令 格式：-g [=地址][断点地址1 [断点地址2 ...[断点地址10]]] 从指定[地址]开始执行程序（如地址缺省从当前CS:IP开始），运行至[断点地址1]停止，显示所有寄存器及标志位内容与下一条指令，如后面还有断点，可键入g,继续执行。 示例：-g001a 则执行从当前cs:ip至001a的指令 注意：地址设置必须从指令的第一字节设起。 4)T(Trace)执行一条语句 格式： -t [=地址] 从指定[地址]起执行一条语句后停下来,显示所有寄存器内容及标志位的值与下一条指令。如[地址]缺省则从当前CS：IP开始执行 -t [=地址][value] 从指定地址起执行value条指令后停止。 5)P(proceed)执行一个循环;一个软中断或call子过程 格式：-p [=地址][n] 示例: mov ah,02h mov dl,41h int 21h 此时用: -p 回车后系统将显示一个字符A,如果在这不用P,而改用T,那么系统将进入INT 21H的中断调用中，出不来，这时你会误以为你的程序编错了，一定注意!! 6)R(register)显示并可修改寄存器内容 格式：-r 显示所有寄存器内容 -r 寄存器名 修改指定寄存器内容(可改：AX,BX,CX,DX,SP, BP,SI,DI,CS,DS,ES,SS,PC,IP,F) 7)U(Unassemble)反汇编 格式：-u [地址] 从指定[地址]反汇编32个字节，若[地址]缺省则从当前地址汇编32个字节。 -u 地址范围 对指定范围内的存储单元进行反汇编 以上是在调试程序中可能用到的DEBUG命令解释，DEBUG中还有其它命令，在检查程序中不会用到，就不再介绍了。 PROCEDURE g:程序编好，那就一切OK!!!交卷过关了!大吃、大睡。 下面给出一个有病句的程序，希望大家和我一起调试、修改并通过： 先执行PROCEDURE a编辑源程序 实现功能：在屏幕上显示：Hello world My name is DJX 文件名：error.asm 行号： 源程序代码： 1 data segment 2 out1 db 'Hello world' 3 ax db 'My name is DJX' 4 data ens 5 6 code segment 7 assume cs:code;ds:data 8 lea dx,out1 9 mov ah,2 10 int 21h 11 12 mov dl,0ah 13 mov ah,2 14 int 21h 15 mov dl,0dh 16 moo ah,2 17 int 21h 18 19 lea dx,ax 20 mov ah, 21 int 21h 22 code ends 在编辑完执行PROCEDURE b用masm进行编译：masm error回车后显示如下： Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00 Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987. All rights reserved. Object filename [error.OBJ]: Source listing [NUL.LST]: Cross-reference [NUL.CRF]: End of file encountered on input file error.ASM(23): warning A4085: End of file, no END directive Open segments: DATA error.ASM(3): warning A4016: Reserved word used as symbol: AX error.ASM(4): error A2105: Expected: instruction or directive error.ASM(16): error A2105: Expected: instruction or directive error.ASM(19): error A2049: Illegal use of register End of file encountered on input file error.ASM(23): warning A4085: End of file, no END directive 51566 + 406450 Bytes symbol space free 2 Warning Errors 4 Severe Errors 说明这个程序有错误，并在第3,4,16,19,23行有错， 我们再执行PROCEDURE c去逐一检查 第三行：3 ax db 'My name is DJX' 它的错误在于AX不能作为变量名，更正： 3 out2 db 'My name is DJX' 注意刚才我们定义AX为变量时在后面的程序中用过'变量AX'在第19行 19 lea dx,ax 在出错报告中也报第19行错，因为不能将AX的有效地址赋给DX,更正： 19 lea dx,out2 这样一下就解决了两个错误 第四行：4 data ens 这行为一个段的结束，但语句漏打了字母，更正： 4 data ends 第十六行：16 moo ah,2 这行也是语句打错，更正： 16 mov ah,2 第二十三行： 出错信息：error.ASM(23): warning A4085: End of file, no END directive 说明本程序没有结束伪操作，更正： 加入：在第七、八行加入地址标志： start: 原23 end start 执行PROCEDURE a将源程序修改如下： data segment out1 db 'Hello world' out2 db 'My name is DJX' data ends code segment assume cs:code;ds:data start: lea dx,out1 mov ah,2 int 21h mov dl,0ah mov ah,2 int 21h mov dl,0dh mov ah,2 int 21h lea dx,out2 mov ah,9 int 21h code ends end start 再次进行PROCEDURE b进行编译，屏幕显示： Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00 Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987. All rights reserved. Object filename [error.OBJ]: Source listing [NUL.LST]: Cross-reference [NUL.CRF]: 51524 + 406492 Bytes symbol space free 0 Warning Errors 0 Severe Errors 本程序在语句上已无错误。 再执行PROCEDURE d连接为可执行文件(link error回车),屏幕显示： Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.60 Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1987. All rights reserved. Run File [ERROR.EXE]: List File [NUL.MAP]: Libraries [.LIB]: LINK : warning L4021: no stack segment 这时error.exe可执行文件已存在，可以执行PROCEDURE e来运行看一看是否正确 在dos提示符下键入：error回车(小心!!!) 屏幕显示：乱码，并死机。reset My computer! 说明程序在逻辑上有错误，并且严重。 这是就要用PROCEDURE f,用调试工具调试，查找错误。 在DOS提示符下键入：debug error.exe回车 屏幕出现 - 提示符，这时就可以用DEBUG的命令来找错误了， 我首先用d命令来查看数据区和内容，发展所定义的两个字符串并不在数据段的段首，而在数据段内的100h位置上，这时才想起masm有一个不成文的规定，那就是在定义完数据段后，所定义的变量均向后100h个单元，需要我们将ds段寄存器置位，在程序的start:后面加上如下指令：(执行PROCEDURE a) mov ax,data mov ds,ax 再执行PROCEDURE b,PROCEDURE d,PROCEDURE e来运行程序， 屏幕显示： 换行 My name is DJX及乱码，并死机。（又要重新启动！） 再次执行PROCEDURE a检查程序，发现： 1.汇编语言有规定每个字符串应由$结尾 2.在输出第一个串的语句中的AH子功能号应为09H 将以上两点改正。 再执行PROCEDURE b,PROCEDURE d,PROCEDURE e来运行程序， 屏幕显示： Hello world My name is DJX并死机，不能返回DOS 原因分析，在程序中没有返回DOS的指令，更正： 用PROCEDURE a来进行编辑： 用DOS 21H中断的4cH子功能便可返回DOS，在code ends前加： mov ah,4ch int 21h 再执行PROCEDURE b,PROCEDURE d,PROCEDURE e来运行程序， 屏幕显示： Hello word My name is DJX 并返回DOS 成功！ 这样一个程序就调试完成，并正确。 下面是正确的源程序： data segment out1 db 'Hello world$' out2 db 'My name is DJX$' data ends code segment assume cs:code;ds:data start: mov ax,data mov ds,ax lea dx,out1 mov ah,9 int 21h mov dl,0ah mov ah,2 int 21h mov dl,0dh mov ah,2 int 21h lea dx,out2 mov ah,9 int 21h mov ah,4ch int 21h code ends end start 以上这个程序很简单，只是为了说明实现汇编语言的上机编程及调试过程，汇编语言须多练习才能掌握它的特点，以便顺利通过考试