
升级时要保证机器有一半以上的电量或连接充电器升级，防止升级过程中断电造成损坏。

把文件A9HD.HXF拷贝的机器里------断开USB连接后关机------按住VOL键同时按开机键（或按VOL键同时插充电器）-----开机后按VOL键5秒左右即可-----出现华芯飞升级界面（若机器内文件多时可能会出现升级界面较慢请耐心等待）机器自动开机升级。

若软件相同会提示“same firmware version”请使用升级方法二；
若没有找到升级文件会提示“firmware not found”请使用升级方法二


升级不成功建议使用升级方法二